zurück zur HILFE | # Beispiele
| Flurstücke ohne Angaben eine Gemarkung eine Flur nicht fortführen ohne Teilung fortführen ohne Teilung mit Nutzungsarten fortführen mit Teilung fortführen mit Teilung mit Nutzungsarten fortführen Vorgabe von Teilstücknummern durch das KVA Vereinigung von Flurstücken Vereinigung von Flurstücken mit anschließender Teilung Sollflächen vorgeben Dateiformate GPS BSL-Format BSP-Format

# Flurstücke

#### Flurstück ohne Angaben

    C!Flst:

Sollen zur Dokumentation in der Riss-Liste Grenzen angegeben werden, aber das entsprechende Flurstück nicht beachtet werden, wird die Flurstücksvariable ohne Werte angegeben. Folgt dieser ein Umringspolygon, erscheint in der Grafik eine Fläche mit der Beschriftung `o.Nr.(1)`.

#### eine Gemarkung

    C!Flst: 122621

    122621   : Gemarkungskennzeichen

#### eine Flur

    C!Flst: 122621-004

    122621   : Gemarkungskennzeichen
    004      : Flur

Die Fluren können angegeben werden, um eine Summenkontrolle durchzuführen. Sie können auch zur Datenprüfung benutzt werden.

#### Flurstück nicht fortführen

    C!Flst: 122621-004-00135/005

    122621   : Gemarkungskennzeichen
    004      : Flur
    00135    : Flurstückszähler
    005      : Flurstücksnenner

Soll ein Flurstück nicht fortgeführt werden, wird das Flurstück ohne Teilstücksnummer angegeben. Folgt der Flurstücksangabe ein Umringspolygon, wird das Flurstück in der Grafik als Fläche dargestellt, die Flurstücksnummer wird in grau ( = ohne Fortführung) dargestellt.

#### Stammstück ohne Teilung fortführen

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000.8.00 F=1160 N=131 S=04103 L=An_der_Biege_5

    122621   : Gemarkungskennzeichen
    004      : Flur
    00135    : Flurstückszähler
    005      : Flurstücksnenner
    000      : Teilstück (hier 0=Stammstück)
    .8       : Prüfziffer
    .00      : Aktualität
    F=1160   : Fläche (bei Stammstücken Buchfläche angeben)
    N=131    : Nutzungsart
    S=04103  : Straßenschlüssel
    L=An_... : Lagebezeichnung

Folgt der Flurstücksangabe ein geschlossenes Umringspolygon, wird die Fläche des Flurstücks neu berechnet und im Fortführungsbeleg dokumentiert.

#### Stammstück ohne Teilung mit verschiedenen Nutzungsarten fortführen

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000.8.00 F=1160       S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000      F=600  N=131 B=F

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000      F=RdA  N=611

    122621   : Gemarkungskennzeichen
    004      : Flur
    00135    : Flurstückszähler
    005      : Flurstücksnenner
    000      : Teilstück (hier 0=Stammstück)
    .8       : Prüfziffer (nur beim Stammstück)
    .00      : Aktualität (nur beim Stammstück)
    F=1160   : Fläche (bei Stammstücken Buchfläche angeben)
    N=131    : Nutzungsart
    S=04103  : Straßenschlüssel
    L=An_... : Lagebezeichnung
    B=F      : Berechnungsart (hier aus Feldmaßen)

Die erste Zeile beinhaltet die Angaben für das Stammstück. Folgt der Stammstückangabe ein Umringspolygon wird die Fläche des Flurstücks neu berechnet und im Fortführungsbeleg dokumentiert.
Folgt kein Umring, wird die Buchfläche beibehalten oder aus den Einzelflächen der Nutzungsarten berechnet.
Die Zeilen 2 und 3 beschreiben Nutzungsartenflächen. Die Fläche kann wie im Beispiel vorgegeben werden. In diesem Fall ist die Angabe der Berechnungsart (hier `B=F` aus Feldmaßen) notwendig. Sie kann aber auch durch ein folgendes Umringspolygon berechnet werden.
Bei der Nutzungsartenfläche in Zeile 3 wird die Fläche über Abzug berechnet.
Bei den Nutzungsartenflächen ist die Angabe von Straßenschlüssel und Lagebezeichnung ungültig, diese sind nur bei Stamm- bzw. Teilstücken anzugeben.

#### Stammstück mit Teilung fortführen

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000.8.00 F=1160

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001             N=131 S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/002             N=611         L=Hinter_den_Höfen

    122621   : Gemarkungskennzeichen
    004      : Flur
    00135    : Flurstückszähler
    005      : Flurstücksnenner
    001      : Teilstück (hier 1=Teilstück 1)
    .8       : Prüfziffer (nur beim Stammstück)
    .00      : Aktualität (nur beim Stammstück)
    F=1160   : Fläche (bei Stammstücken Buchfläche angeben)
    N=131    : Nutzungsart
    S=04103  : Straßenschlüssel
    L=An_... : Lagebezeichnung

Soll ein Stammstück geteilt werden, folgen diesem Flurstücke mit Teilstücksnummern `001, 002, ...`. In diesem Fall ist die Angabe von Straßenschlüssel und Lagebezeichnung für das Stammstück umgültig, die entstehenden Teilstücke erhalten eigene Angaben.
Dem Teilstück wird in der Regel ein Umringspolygon zur Flächenberechnung folgen. Die Fläche kann aber auch anderweitig bestimmt werden, sie wird dann mit `F=...` und `B=...` eingeführt. Eine Teilstücksfläche kann mit `F=RdA` (Rest durch Abzug) ermittelt werden.

#### Teilstück mit Nutzungsarten fortführen

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000.8.00 F=1160

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001      F=RdA        S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001      F=600  N=131 B=K

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001      F=450  N=428 B=K

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001      F=RdA  N=131

    C!Flst: 122621-004-00135/005/002             N=611         L=Hinter_den_Höfen

    122621   : Gemarkungskennzeichen
    004      : Flur
    00135    : Flurstückszähler
    005      : Flurstücksnenner
    001      : Teilstück (hier 1=Teilstück 1)
    F=1160   : Fläche (bei Stammstücken Buchfläche angeben)
    N=131    : Nutzungsart
    S=04103  : Straßenschlüssel
    L=An_... : Lagebezeichnung
    B=K      : Berechnungsart (hier aus Kartenmaßen)

Enthält ein Teilstück mehrere Nutzungsarten, wird eine Flurstücksangabe für das gesamte Teilstück gebildet, ohne dabei die Nutzungsart zu vergeben. KafPlot sucht dann nach untergeordneten Nutzungsartenflächen.
Die Fläche kann mit `F=...` und `B=...` vorgegeben werden. Sie kann aber auch durch ein folgendes Umringspolygon berechnet werden. Wird keine Fläche angegeben, muß die Fläche aus den folgenden Nutzungsartenflächen gebildet werden können.
Die drei folgenden Flurstücksangaben sind Nutzungsartenflächen, die Angabe von Straßenschlüssel und Lagebezeichnung sind hier ungültig, diese Angaben sind beim zugehörigen Teilstück zu vermerken.

#### Vorgabe von Teilstücknummern durch das KVA

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000.8.00 F=1160

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001             N=611  L=Hinter_den_Höfen V=3125

    C!Flst: 122621-004-00135/005/002      F=RdA         L=An_der_Biege_5   V=3126

    122621   : Gemarkungskennzeichen
    004      : Flur
    00135    : Flurstückszähler
    005      : Flurstücksnenner
    001      : Teilstück (hier 1=Teilstück 1)
    F=1160   : Fläche (bei Stammstücken Buchfläche angeben)
    N=131    : Nutzungsart
    L=An_... : Lagebezeichnung
    V=3125   : Nummernvorgabe des Katasteramtes

Werden durch das Katasteramt Flurstücksnummern vorgegeben, kann diese mit dem Wert `V=...` vorgegeben werden. Diese Nummer wird dann im Fortführungsbeleg im Feld vorläufige Flurstücksnummer eingetragen.

#### Eine Vereinigung von Flurstücken durchführen

Die Flurstücke, die zu einem neuen Flurstück zusammengefasst werden sollen, sind als Stammstücke aufzulisten. Dabei ist die Teilstücksnummer mit der Nummer des zu bildenen Vereinigungsstückes zu belegen. Als Kennung wird das erste Zeichen mit einem `v` belegt.

    C!Flst: 122621-004-00135/005/v01.8.00 F=1160

    C!Flst: 122621-004-00135/006/v01.2.00 F=250

    C!Flst: 122621-004-00140/005/v01.4.00 F=112

    v01      : Vereinigungsstück, in das das Flurstück eingeht

Das neu zu bildende Flurstück wird mit der fortlaufenden Nummer im Feld Flurstückszähler angegeben. Das erste Zeichen ist wieder mit einem `v` (wie Vereinigung) zu belegen. Flurstückszähler, Teilstücknummer, Prüfzeichen und Aktualität sind mit `0` zu belegen.

    C!Flst: 122621-004-v0001/000/000.0.00        N=611 L=Hinter_den_Höfen

    v0001    : Vereinigungsstücksnummer, fortlaufende Nummer aller Flurstücksvereinigungen

#### Ein durch Vereinigung entstandenes Flurstück teilen

Das durch Vereinigung entstandene Flurstück kann natürlich auch wieder in Teilstücke und/oder Nutzstücke aufgeteilt werden. Dabei ist wie in den oben genannten Fällen vorzugehen. Das Flurstückskennzeichen bildet sich aus dem des Vereinigungsstücks. Die Buchfläche des Vereinigungsstücks ist nicht anzugeben, sie wird aus der Summe der vereinigten Flurstücke gebildet.

    C!Flst: 122621-004-00135/005/v01.8.00 F=1160

    C!Flst: 122621-004-00135/006/v01.2.00 F=250

    C!Flst: 122621-004-00140/005/v01.4.00 F=112

    C!Flst: 122621-004-v0001/000/000.0.00

    C!Flst: 122621-004-v0001/000/001            N=131 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-v0001/000/002      F=RdA N=611 L=Hinter_den_Höfen

#### Sollflächen vorgeben

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000.8.00 F=1160 B=Soll       S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001                    N=131 S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/002                    N=611         L=Hinter_den_Höfen

    B=Soll   : Fläche ist Sollfläche

Wenn eine ALB-Fläche angehalten werden soll, ist sie als Sollfläche zu markieren. Die Buchfläche wird wieder als endgültige Fläche im Fortführungsbeleg ausgegeben, zusätzlich wird Istfläche und die entstandene Differenz dokumentiert. Die entstehende Differenz wird auf die Teilstücke und/oder Nutzungsarten flächenproportional verteilt. Auch große zu verteilende Differenzen werden hier nicht als Fehler gemeldet.

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000.8.00 F=1160 B=Soll       S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001                    N=131 S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/002             B=Soll N=611         L=Hinter_den_Höfen

Sollen Teilstücke aus der Verteilung der entstehenden Fehler ausgenommen werden, können diese auch als Sollfläche markiert werden. Die vorgegebene Fläche, oder wie in dem obigen Beispiel aus Koordinaten zu berechnende Fläche, wird für den Fortführungsbeleg fest angehalten, an der Fehlerverteilung nehmen nur die restlichen Flurstücksteile teil.

    C!Flst: 122621-004-00135/005/000.8.00 F=1160              S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/001                    N=131 S=04103 L=An_der_Biege_5

    C!Flst: 122621-004-00135/005/002      F=500  B=Soll N=611         L=Hinter_den_Höfen

Auch Teilstücke können eine Vorgabefläche erhalten. Das ist sinnvoll, wenn der Vermessungsantrag eine Fläche vorgibt, diese aber durch Messungsungenauigkeiten geringfügig abweicht.

# Dateiformate

### Dateien für GPS-Basislinien

Zur Übertragung der GPS-Basislinien von der GPS-Auswertesoftware nach Kafka werden die folgenden beiden Formate definiert. KafDat erkennt die Dateien, wie auch bei allen anderen Formaten, anhand der ersten Zeile.
In den beiden Dateiformaten soll die erste Zeile eine Formatkennung enthalten. Alle folgenden Zeilen enthalten die Daten der Basislinien.

#### BSL-Format

Mit diesem Dateiformat werden die originären Basislinien als Vektoren übertragen. Als Kennung dient die erste Zeile.
In den Datenzeilen sind hintereinander Punktnummer-Referenz, Punktnummer-Rover, dy und dx abgelegt. Die Felder sind durch Leerzeichen zu trennen.

    #GPS-Basislinien
          9999         1002   8194.874 8784.370
          9999         1003   8612.325 8573.862
          9999         1003   8612.329 8573.846

Das Basislinienformat kann auch mit der 3. Dimension ausgegeben werden. Dann können die Höhendifferenzen mit in die Kafka-Auswertung übernommen werden.

    #GPS-Basislinien
          9999         1002   8194.874 8784.370 0.120
          9999         1003   8612.325 8573.862 12.203
          9999         1003   8612.329 8573.846 1.121

#### BSP-Format

Die GPS-Auswertesoftware ermöglicht nicht immer die direkte Ausgabe der Basislinien. Daher wurde mit folgendem Format die Möglichkeit geschaffen, die vorausgewerteten Basislinien als Roh-Koordinaten (ungemittelt) zu übertragen.
In den Datenzeilen sind Punktnummer-Referenz, Punktnummer-Rover, Referenz-y, Referenz-x, Rover-y und Rover-x abgelegt. Die Felder sind wiederum durch Leerzeichen zu trennen.

    #GPS-Basislinien-Koo
          9999         1002   461011.553 5750067.748 458194.874 5748784.370
          9999         1003   461011.553 5750067.748 458612.325 5748573.862
          9999         1003   461011.553 5750067.748 458612.329 5748573.846

Auch dieses Format kann Höhen enthalten. In diesem Fall können mit KafDat Höhendifferenzen erzeugt werden, die dann mit der Kafka-Höhenauswertung verarbeitet werden können. KafDat erkennt die Formate selbständig.

    #GPS-Basislinien-Koo
          9999         1002   461011.553 5750067.748 51.031 458194.874 5748784.370 52.359
          9999         1003   461011.553 5750067.748 51.031 458612.325 5748573.862 51.290
          9999         1003   461011.553 5750067.748 51.031 458612.329 5748573.846 54.897

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2004 JS