zurück zur HILFE | # Dateneingabe
| Einführung Steuerzeilen Punktdaten Messdaten GPS-Basislinien Polare Messungen Messband-Messungen Katasternachweis Vorgaben Einrechnung Höhen Nivellement Polare Höhen Transformation Bedingungen Zusätzliche Angaben Flurstücke Bestand Gebäude Topographie Bemerkungen Nummerierungsbezirk Punktidentitäten Umnummerierung |

## Einführung

Die Kafka-Eingabedatei enthält alle zur Abwicklung einer Liegenschaftsvermessung notwendigen Daten. Das hat den Vorteil, daß keine Daten bei der Übertragung zu anderen Auswerteprogrammen verloren gehen und die Messung am Stück nachvollziehbar und erweiterbar ist.

Um zusätzliche Angaben für KafPlot zu speichern, wurde das Format der Kafka-DAT-Datei so erweitert, daß der Programmablauf von Kafka nicht gestört wird, aber wichtige Informationen verwaltet werden können, die zur Abarbeitung von Liegenschaftsmessungen notwendig sind. Dazu wurden weitestgehend Kommentarzeilen genutzt, die in der DAT-Datei mit einem `C` am Zeilenanfang markiert werden.

Bei Zeilen, in denen für KafPlot wichtige Werte stehen, folgt dem Kommentarzeichen `C` ein weiteres Steuerzeichen:

- `C!` für eine Variable:
  Der Variablenname darf nicht geändert werden, hinter dem Doppelpunkt sind die erfordlichen Werte einzutragen.
- `C$` Kennzeichnung für Listen:
  in den Listen werden die Messungsdaten eingetragen. Die Messungen in den einzelnen Listen werden von KafPlot unterschiedlich interpretiert.

Alle sonstigen Kommentarzeilen werden von KafPlot sowie von Kafka ignoriert. Sie können frei eingefügt werden.

## Steuerzeilen

Die ersten drei Zeilen sind, wie von Kafka vorgesehen, mit der Projektbezeichnung und den Steuerzeilen belegt: (siehe Kafka-Handbuch Kap.IV 1.3 Die Steuerdaten)

    TEI Muster
     1 5 3 1  0.0020  0.0100  5.0000  1.0000  1.0000  0.0000 50.0000  0.0050  3.3000
     4 9 020  0.0160  0.0001  0.0026  0.0200  0.0200  1.0000  0.2000  0.2000  80.000

Bei der Verwendung von KafDat werden hier Werte eingetragen, die der Auftragsart des Projektes entsprechen. Es folgen Kommentarzeilen, die die Steuerzeilen für den ungeübten Kafka-Anwender näher erläutern sollen:

    C!Steuerdaten  : Katastermessung
    C         Richtg  Strecke                                         Ziel
    C         Messbd                  Prisma  Flucht          Masstab
    C

Weiterhin werden einige Auftragsparameter festgelegt. Diese sind beim Anlegen des Projektes auszufüllen.

    C Kafka-Eingabedatei
    C!KafDatVersion: 1.4
    C!Verm-Stelle  : ÖbVI Manfred Wolf
    C!Adresse1     : 03172 Guben, Sprucker Strasse 9
    C!Adresse2     : Tel: (03561)2485 Fax: (03561)431583
    C!Adresse3     : WWW: http://home.t-online.de//home/vb.wolf E-MAIL: vb.wolf@t-online.de
    C!Bearbeiter   : M.Muster
    C!Gemeinde     : Guben
    C!Gemarkung    : Guben
    C!Flur         : 9
    C!Flurstueck   : 200/1
    C!Katasteramt  : im Landkreis Spree-Neiße
    C!Antragsnummer: 1933/95
    C!Daten        :

Mit der Variablen Daten können einzelne Daten vom Einleseprozess ausgeschlossen werden und einige Eingabetests abgeschalten werden.

## Punktdaten

Es folgt die Steuerzeile für den Punktdatenblock, diese Angabe darf nicht verändert werden!

    C Punktdaten

    1 (I1,1X,1X,2I4,I1,F5.0,2F13.3,F6.3,F10.4,A)

### Punkte aus der Koordinatenvorbereitung

In dem Punktdatenblock werden die gegebenen Punkte aufgeführt. Bei der Verwendung von KafDat zur Erzeugung der DAT-Datei können folgende Kommentarzeilen erzeugt werden, die die Angaben im Punktdatenblock näher erläutern.

    C Punktdaten manuelle Eingabe
    C PS   = Punktstatus  0=Näherung, 1=fest, 2=beweglich
    C PN   = Punktnummer
    C Y    = Rechtswert
    C X    = Hochwert
    C GL   = Lage-, Anschlussgenauigkeit
    C H    = Höhe
    C A    = Punktart
    C VA   = Vermarkungsart
    C LS   = Lagestatus
    C L    = Art der Lagegenauigkeit
    C HS   = Höhenstatus
    C H    = Art der Höhengenauigkeit
    C EB   = Ebene
    C VT   = Tiefe der Vermarkung [dm]
    C VVA  = vorgefundene Vermarkung
    C Z    = Lagezuverlässigkeit
    C OSKA = Objektschlüssel
    C P    = Katasterstatus
    C PS           PN        Y            X      GL       H     A  VA  LS L  HS H EB  VT VVA Z OSKA P  BEMERKUNG

    2               1 3400000.001  5700000.003  0.001    0.001  2 010 489 2 000 0 01 000 000 0 0118
    2  34015702212345 3401000.003  5702000.005  0.002    0.002  2 012 489 2 000 0 01

Beim Einlesen von Koordinatendateien mit KafDat werden die Punktparameter automatisch eingetragen, soweit sie aus dem Format der Eingabedatei erzeugbar sind.

    C Punktdaten aus Datei: Kvz.gsb

    1            2030 5478609.289  5758816.258  0.025           1 027 489 2 000 0 19
    1            2040 5478810.556  5758828.039  0.025           1 121 489 2 000 0 19
    2           20569 5478513.164  5758863.167  0.025           2 010 489 2 000 0 01
    2           20577 5478509.161  5758831.106  0.025           2 010 489 2 000 0 01

### Punkte, die nicht aus der Koordinatenvorbereitung stammen

#### Punkte aus fremden Vorbereitungen

Standardmäßig wird die Rissnummer eines Punktes (zB. zur Ausgabe der Identitätsliste) aus der Antragsnummer erzeugt. Punkte, die nicht aus dieser Katastervorbereitung stammen, können durch Einfügung der Kvz-Variablen markiert werden.

    C folgende Punkte werden mit der Nummer 0815/99 ausgegeben
    C!Kvz: 0815/99

    2           20577 5478509.161  5758831.106  0.025           2 010 489 0 000 0 01
    2           20578 5478510.956  5758849.158  0.025           2 010 489 0 000 0 01

    C folgende Punkte werden wieder mit der Antragsnummer ausgegeben
    C!Kvz:

    2           20579 5478509.161  5758831.106  0.025           2 010 489 0 000 0 01
    2           20580 5478510.956  5758849.158  0.025           2 010 489 0 000 0 01

#### Höhenfestpunkte

Hier können für Höhenfestpunkte, für die keine Koordinaten im Lagesystem, wohl aber die Höhen, vorliegen, eingegeben werden. Als Punktstatus erhalten diese Punkte die `3`.

    C Für folgende Punkte liegen nur die Höhen, jedoch keine Lagekoordinaten vor
    C!Kvz: Höhenfestpunkte

    3           90001                                   57.683  9 231             18

#### Neupunkte

Anschlußpunkte, die nicht aus der Koordinatenvorbereitung stammen und als Neupunkte in das Kataster eingeführt werden sollen, werden als Neupunkte markiert.

    C Folgende Punkte werden als Katasterneupunkte geführt
    C!Neu:

    0            2000 5478509.161  5758831.106  0.025           2 010 489 0 000 0 01
    1            2001 5478509.161  5758831.106  0.025           2 010 489 0 000 0 01
    2            2002 5478510.956  5758849.158  0.025           2 010 489 0 000 0 01

Es werden alle so markierten Punkte als Neupunkte in der Rissliste ausgegeben, gleichgültig welcher Punktstatus vergeben wurde. Diese Punkte werden nicht in der Identitätsliste aufgeführt.

#### SAP-Punkte

Punkte, die einem SAP-Verfahren entnommen sind, werden speziell markiert.

    C folgende Punkte entstammen einem SAP-Verfahren
    C!SAP: SAP-Verf. 24/99

    2           20579 5478509.161  5758831.106  0.025           2 010 489 0 000 0 01
    2           20580 5478510.956  5758849.158  0.025           2 010 489 0 000 0 01

Diese Punkte werden bei der Abgabe an das Katasteramt (Riss-Liste) als Neupunkte behandelt. Der Nachweis der Koordinatendiffererenzen in der Identitätsliste wird ebenfalls geführt.

Der Punktdatenblock wird mit folgender Zeile beendet:

                -99

## Messdaten

Der Messdatenblock beginnt mit einer Formatkennung. Diese sollte nicht geändert werden.

    C Messdaten

    2 (I1,1X,2(1X,2I4,I1,F5.0),2F11.4,4F6.3)

Der Messdatenblock wird in mehrere Listen unterteilt. Die Auswertung der Daten durch KafPlot hängt von der Zugehörigkeit einzelner Messungen zu einer Liste ab.
In allen folgenden Listen können einzelne Messdaten einer Liste in einem Blatt zusammengefasst werden.
Diese in Blättern zusammengefassten Messdaten können in KafPlot einzeln dargestellt werden.

    C!Blatt: Aufnahme vom 11.10.01

    3            1002           1001     0.0000    74.198  1.00  1.00
    3                            102   303.3870   113.967  1.00  1.00
    3                             50   314.6510    32.307  1.00  1.00

### GPS-Basislinien

GPS-Basislinien werden in der `Liste GPS-Basislinien` gespeichert. Sie enthält die in der Örtlichkeit ermittelten geometrischen Koordinatenunterschiede zwischen Referenz- und Roverstation.
Kafka setzt bei diesen Koordinatendifferenzen eine Standardabweichung von 10ppm an, dies führt bei großen Strecken zu Standardabweichungen im dm-Bereich. Beim Einlesen der Basislinien mittels KafDat werden automatisch die Individualgewichte so gesetzt, daß Kafka mit akzeptablen Genauigkeiten rechnet.

    C$Liste GPS-Basislinien
    C!Blatt: Basislinien aus Messung vom 11.10.01

    7            9999           1002 -2816.679  -1283.378  9.58  9.58
    7                           1003 -2399.228  -1493.886  7.98  7.98
    7                           1003 -2399.224  -1493.902  7.98  7.98
    7                           1006 -2487.258   -390.772  6.33  6.33

### Polare Messungen

An zweiter Stelle steht die Liste polare Messungen. Sie enthält die durch eigene Messungen in der Örlichkeit ermittelten polaren Werte. Die Liste sollte nur Messungen mit der Kennung `3` = polare Messung enthalten.
Beim Einlesen von polaren Daten mit KafDat werden diese an das Ende dieser Liste angehängt.

    C$Liste Polare Messungen
    C!Blatt: Aufnahme vom 11.10.01

    3            1002           1001     0.0000    74.198  1.00  1.00
    3                            102   303.3870   113.967  1.00  1.00
    3                             50   314.6510    32.307  1.00  1.00
    3                             51   316.1910    29.088  1.00  1.00
    3                             52   328.2700    31.100  1.00  1.00
    3                          20569   326.9630    34.517  1.00  1.00
    3                             54   336.7890    25.834  1.00  1.00
    3                             55   352.8680    19.024  1.00  1.00
    3            1003           1001     0.0010    27.859  1.00  1.00
    3                           1002   200.0120    46.345  1.00  1.00
    3                             56   199.6060    26.603  1.00  1.00
    3                          20566   205.8680    32.507  1.00  1.00
    3                           5000   217.3110    33.553  1.00  1.00
    3                             55   224.0830    34.761  1.00  1.00
    3                             63   231.2090    27.199  1.00  1.00

    C$Ende Polare Messungen

### Messband-Messungen

Maße, die mit dem Bandmaß in der Örtlichkeit ermittelt wurden, werden in die Liste Messband-Messungen eingetragen. Dies sind insbesondere Maße, die die polaren Messungen kontrollieren (zB.: Gebäudeumring). Bei der Verwendung von KafDat für die Erzeugung der DAT-Datei werden für den ungeübten Benutzer Beispiele für die üblichen Meßverfahren eingetragen.

    C$Liste Messband-Messungen
    C Messbandstrecken
    C PN1 = Punkt 1
    C PN2 = Punkt 2
    C S   = Strecke
    C GS  = Gewicht Strecke
    C             PN1            PN2      S                GS                                          BEMERKUNG

    2               1              2   100.00              1.00

    C EDM-Strecken
    C PN1 = Punkt 1
    C PN2 = Punkt 2
    C S   = Strecke
    C GS  = Gewicht Strecke
    C             PN1            PN2                 S           GS                                    BEMERKUNG

    3               1              2              100.005        1.0

    C Orthogonale Linie
    C PN  = Punktnummer
    C PNF = Punktnummer Fusspunkt
    C A   = Abzisse
    C O   = Ordinate
    C GA  = Gewicht Abzisse
    C GO  = Gewicht Ordinate
    C GF  = Gewicht Fluchtung
    C GR  = Gewicht rechter Winkel
    C              PN            PNF      A          O     GA    GO    GF    GR                        BEMERKUNG

    1               1                    0.00       0.00   1.00  1.00  1.00  1.00
    0               5              6    10.00       5.00
    0               7              8    15.00       5.00
    9               2                  100.00       0.00

    C Bogenschnitt
    C PN1 = Punkt 1
    C PN2 = Punkt 2
    C PNS = Schnittpunkt rechtsliegend
    C S   = Strecke
    C GS  = Gewicht Strecke
    C             PN1            PNS      S                GS                                          BEMERKUNG

    6               1              9   113.01              1.00
    6               2              9   111.02

    C$Ende Messband-Messungen

Vorsicht!
Orthogonale Linien sollen, abweichend von den Kafka-Konventionen, immer mit einer `1` beginnen und mit einer `9` beendet werden. Auch Streben (MA = `4`) sollen nur innerhalb dieser Linienkennungen stehen.

Damit ist die Eingabe der gemessenen Werte abgeschlossen.

### Katasternachweis

Es folgt die Eingabe des Katasternachweises. Dieser wird in die Liste KatasterNachweis eingetragen. Vor jedem Riss wird in einer Variablenzeile das Risskennzeichen angegeben.

Innerhalb des Katasternachweises können GPS-Messungen, Polardaten und Messbandmessungen eingegeben werden.

    C$Liste KatasterNachweis
    C!Riss: 2609001F228 D=23.06.1946 B=Bodenreform

    1               1                    5.00       0.00   1.00  1.00  1.00  1.00
    0               2              3    19.00       2.25
    9               4                   27.00       0.00

    C!Riss: 2609001F230 D=17.03.1948 B=Bodenreform

    2               1              2    14.23              1.00

    C$Ende KatasterNachweis

### Vorgaben

Werte, die zur Erzeugung von Absteckkoordinaten benötigt werden, können in die Liste Vorgaben eingetragen werden. Es sind alle von Kafka vorgesehenen Messarten erlaubt.

    C$Liste Vorgaben

    6               1              3     5.00               1.0
    6               2              3     8.00

    C$Ende Vorgaben

### Einrechnung

Die in der VVLiegVerm Bbg geforderte Einrechnung der neuen Grenzpunkte wird in der Liste Einrechnung angegeben (über die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens soll hier nicht gestritten werden). Es sind reine Einfluchtungslinien in diese Liste einzutragen, ein Beispiel wird bei der Verwendung von KafDat erzeugt.

Vorsicht!
Bei den in dieser Liste eingetragenen Punkte mit der Zeilenkennung `0` werden die Koordinaten auf Grund der Fluchtungs- und Schnittbedingungen verändert.

    C$Liste Einrechnung
    C Fluchtungslinie
    C PN  = Punktnummer
    C GF  = Gewicht Fluchtung
    C              PN                                                  GF

    1               1                                                  1.00
    0               2
    9               3

    C$Ende Einrechnung

Mit der Blockendekennung wird der Messdatenblock abgeschlossen.

                -99

## Höhen

Der Höhenblock beginnt mit der Blockkennung:

    C Hoehen

    3 (I1,1X,2(1X,2I4,I1,F5.0),2F11.4,4F6.3)

#### Nivellement

Bei Punkt `PN1` handelt es sich um den Rückblick, bei Punkt `PN2` um den Vorblick.
Zwischenblicke `PN3` sind wie Vorblicke zu handhaben. Der Rückblick muss hier nicht nochmals eingetragen werden.
Der gemessene Höhenunterschied zwischen Rück- und Vorblick wird als `DH` eingetragen. Unter `S` ist die Länge der Nivellementlinie (Strecke von Rück- und Vorblick) in Kilometer einzutragen, als `G` die Standardabweichung in Meter.

    C!Blatt: Nivellement MB1 nach MB5
    C Geometrisches Nivellement
    C             PN1            PN2     DH          S       G

    1               1              2     2.2501     0.1     0.005
    1                              3     1.5030     0.1     0.005
    1                              4     1.8250     0.1     0.005
    1               4              5     3.0020     0.1     0.005

Jedes Nivellement `C!Blatt:` kann in der KafPlot-Grafik einzeln angezeigt werden.

#### Polare Höhen

Die Polaren Höhen beginnen mit den Steuerdaten:

    C Steuerdaten für Höhenmessung
    C GGH  = Gewichtseinheit der geometrischen Höhendifferenzen
    C GTH  = Gewichtseinheit der trigonometrischen Höhendifferenzen
    C GZ   = Gewichtseinheit der Zenitdistanzen
    C GS   = Gewichtseinheit der Strecken
    C GDZ  = Gewichtseinheit der Differenzen aus Standpunkt- und Reflektorhöhe
    C    GGH       GTH       GZ        GS        GDZ

    9    1.0       1.0       1.0       1.0       1.0

Es folgt die Polare Höhenmessung:

    C Polare Höhenmessung
    C PNS  = Punktnummer Standpunkt
    C PNZ  = Punktnummer Zielpunkt
    C Z    = Zenitwinkel
    C S    = Schrägstrecke (optional)
    C GZ   = Standardabweichung Zenitwinkel
    C GZ   = Standardabweichung Schrägstrecke
    C DH   = Differenz Instrumenten - Reflektorhöhe
    C             PNS            PNZ      Z          S      GZ      GS      DZ

    3               1              3   105.2501   112.512   0.005   0.005  -0.5
    3                              4   103.1230    85.221   0.005   0.005  -0.5

Der Höhenblock wird mit der Blockendekennung abgeschlossen:

                -99

## Transformation

Der Transformationsblock beginnt mit der Blockkennung:

    C Transformation

    4 (I1,1X,1X,2I4,I1,F5.0,2F13.3,2F8.3)

Jeder Transformationssatz beginnt mit einer Variablen, die den Koordinatenblock beschreibt.
Lokale Systeme mit annähernder Meßgenauigkeit beginnen mit der `Trafo`-Variablen, Systeme mit Digitalisiergenauigkeit werden mit der `Digit`-Variablen eingeleitet. Lokale Systeme, die als Katasternachweis dienen, werden wie in der Liste Katasternachweis mit dem Risskennzeichen markiert.

    C!Digit: Digitalisierung Flur 1

oder

    C!Trafo: lokale Koo

oder

    C!Riss: 2609001F230 D=17.03.1948 B=Bodenreform

Jeder Transformationsblock kann in der KafPlot-Grafik einzeln angezeigt werden.

Der zu transformierende Punkt wird mit der Zeilenkennung `2` markiert. Der erste Punkt im Transformationssatz erhält als Zeilenkennung die Anzahl der Unbekannten der n-Parameter Transformation. (siehe auch KAFKA-Handbuch)

Fehlerhafte Transformationskoordinaten werden abmarkiert.

    C S            PN        Y            X       GL      GN

    4            5001    2000.000     5000.000   0.050   0.025
    2            5002    2000.058     4994.522
    2            5003    2000.277     4982.367

    C2           5004    2001.123     4993.222

Ab WinKafka Version 2.0 kann der Transformationsblock auch mit der Kennung `9` begonnen werden:

    9 -3 -1 0.999600

Dieser Kennung folgen drei Parameter. Der erste Wert gibt die Transformationsparameter vor (2,3,4,5 oder 6). Soll für eine 3-Parameter-Transformation ein fester Massstab angehalten werden, so ist hier für den ersten Wert ein -3 einzutragen. In diesem Fall ist als dritter Wert der Massstab anzugeben. Der zweite Wert (-1) wird von Kafka noch nicht ausgewertet. (siehe auch KAFKA-Handbuch)

Der Transformationsblock wird wieder mit der Endekennung abgeschlossen:

                -99

## Bedingungen

Für Punkte, die einer Digitalisierung entstammen, liegen in der Regel Zwangsbedingungen vor. So ist es oft notwendig, Wege- oder Grabenbreiten auf ein rundes Rutenmaß zu bringen.
Diese Vorgaben lassen sich im Bedingungsblock angeben.

Der Bedingungsblock beginnt mit der Blockkennung:

    C Bedingungen

    6 (I1,1X,3(1X,2I4,I1,F5.0),F6.3,F11.4)

Der Bedingungsblock enthält die Listen `Homogenisierung` und `Bedingungen`.
In der Liste Homogenisierung werden Bedingungen eingetragen, die der Homogenisierung von Digitalisierungen der Liegenschaftskarte dienen.
Weitere Bedingungen, welche z.B. dem Katasternachweis entstammen oder zur Erzeugung von Absteckkoordinaten dienen, werden in der Liste Bedingungen erfasst.

Auch hier kann eine Variablenzeile `C!Blatt:` mit einer sinnvollen Beschreibung angegeben werden. Bedingungen, die als Katasternachweis dienen, werden wie in der Liste Katasternachweis mit dem Risskennzeichen markiert.

    C$Liste Homogenisierung

Bedingungen zur Homogenisierung

    C$Ende Homogenisierung
    C$Liste Bedingungen

weitere Bedingungen

    C$Ende Bedingungen

Die Datenzeilen enthalten die Bedingungsartkennung, bis zu drei Punkten (`PN1-PN3`), das Gewicht der Bedingung (`G`) und gegebenenfalls eine Maßangabe (`M`).
Folgende Angaben sind möglich:

#### Geradenbedingung

Die Punkte `PN1`, `PN2` und `PN3` bilden eine Gerade.
Der Punkt `PN2` liegt zwischen `PN1` und `PN3`.

    C Geradenbedingung
    C             PN1            PN2            PN3  G         M                                       BEMERKUNG

    1               1              2              3 1.00

#### Rechtwinkelbedingung

Es wird ein Rechter Winkel in Punkt `PN2` zu den Punkten `PN1` und `PN3` gebildet.

    C Bedingung Rechter Winkel
    C             PN1            PN2            PN3  G         M                                       BEMERKUNG

    2               1              2              3 1.00

#### Parallelen

Es wird eine Bezugsgerade mit der Bedingungskennung `3` vorgegeben.
Daraufhin können mehrere Parallelen (Bedingungskennung `0`) mit oder ohne Abstandsmaß folgen.

    C Bedingung Parallele
    C             PN1            PN2            PN3  G         M                                       BEMERKUNG

    3               1              2                1.00
    0               3              4                1.00      3.77
    0               5              6                1.00

#### Abstandsbedingung Linie-Punkt

Es wird der Abstand des Punktes `PN3` zur Linie `PN1-PN2` vorgegeben.

    C Abstandsbedingung Linie-Punkt
    C             PN1            PN2            PN3  G         M                                       BEMERKUNG

    4               1              2              3 1.00      5.00

#### Abstandsbedingung Punkt-Punkt

Es wird der Abstand der Punkte `PN3` und `PN2` vorgegeben.

    C Abstandsbedingung Punkt-Punkt
    C             PN1            PN2            PN3  G         M                                       BEMERKUNG

    5               1              2                1.00      8.00

#### Kreiskontinuitäten

Es wird ein Kreisbogen (Bedingungskennung `6`) mit dem Mittelpunkt `PN1`, den Bogenpunkten `PN2` und `PN3` und einem optionalen Radius `M` vorgegeben. Alle weiteren mit der Bedingungskennung `9` angegebenen Punkte sollen auf dem Bogen liegen.

    C Bedingung Kreisbogen
    C             PN1            PN2            PN3  G         M                                       BEMERKUNG

    6               1              2              3 1.00      6.00
    9               4
    9               5

## Zusätzliche Angaben

In dem Block zusätzliche Angaben werden weitere Angaben zur Auswertung von Liegenschaftsvermessungen eingetragen. Er wird von Kafka überlesen und nur von KafPlot ausgewertet. Der Block beginnt mit der Blockkennzeichnung:

    C Zusaetzliche Angaben

    5 (I1,1X,2(1X,2I4,I1,F5.0))

Der Block ist wiederum in mehrere Listen unterteilt.

### Flurstücke

Die erste Liste ist die Liste Flurstücke. In ihr werden Angaben zu den Flurstücken und zum Verlauf der Grenzen vorgenommen.
Es bestehen mehrere Möglichkeiten zur Angabe von Linienverbindungen. Ein Block mit den Kennungen `1,0,0,0,9` zeichnet ein Polygon über die Punkte `PNA`. Ist der Anfangspunkt gleich dem Endpunkt wird das Polygon geschlossen und eine Fläche in KafPlot dargestellt.
Im Feld `R` kann der Radius der Linienverbindung angegeben werden. Wird ein positiver Radius angegeben, liegt der Bogenmittelpunkt rechts der Linienverbindung. Ein negativer Radius kehrt den Bogen um.
Aus der Angabe der Linienart und der Ebene folgt die Darstellung in KafPlot und die Ausgabe der Riss-Liste. Weiterhin kann der Oska angegeben werden. Die Angaben gelten jeweils für die Verbindung zum folgenden Punkt. Wird keine Eingabe vorgenommen, übernimmt KafPlot die Angaben von der vorherigen Linienverbindung.

    C$Liste Flurstuecke
    C Angabe der Flurstuecke und Linienverbindungen
    C PNA = Punkt Linienanfang
    C PNE = Punkt Linienende
    C R   = Radius
    C LA  = Linienart
    C EB  = Ebene
    C             PNA            PNE                 R     A EB OSKA
    C!Flst:

    1               1                                      2  1 0233
    0               2                               5.00   2 48
    0               3                                      2  1
    0               4
    9               1

Eine Linienverbindung zwischen zwei Punkten wird mit der Kennung `2` markiert,

    C eine Verbindung:

    2               1              2                       2  1 0233

Soll der Fortführungsbeleg mit KafPlot erstellt werden, sind zusätzlich die ALB-Angaben zum Flurstück anzugeben.

    C!Flst: 190815-002-00107/001/000.1.01 F=6272
    C!Flst: 190815-002-00107/001/001             N=120  S=00101 L=Am_Waldweg_5

    1               1                                      2  1 0233
    0               2                               5.00   2 48
    0               3                                      2  1
    0               4
    9               1

    C!Flst: 190815-002-00107/001/002      F=RdA  N=130

Die ersten vier Bereiche entsprechen dem ALB-Flurstückskennzeichen:
`190815` = Gemarkung
`002` = Flur
`00107` = Zähler
`001` = Nenner
Es folgt das dreistellige Teilstück. Die Kennung `000` markiert das im Kataster vorhandene Flurstück. Für jedes neue Teilstück wird eine Nummer vergeben.
Dem vorhandenen Flurstück folgt die Prüfziffer und die Aktualitätsnummer: `.1.01`.

Weiterhin ist die Angabe der Flurstücksfläche notwendig. Bei einem zu teilenden Flurstück wird die Buchfläche angegeben: `F=6272`.
Den Teilstücken oder den Nutzungsartenflächen soll in der Regel das Umringspolygon folgen, aus dem die Fläche ermittelt wird. Die Fläche kann aber auch mit `F=` angegeben werden. In diesem Fall muß die Berechnungsart der Fläche mit `B=` zusätzlich angegeben werden. Dabei sind folgende Berechnungsarten möglich:
`B=B` = Buchfläche
`B=F` = Feldmaße
`B=K` = Kartenmaße
`B=FK` = Feld- und Kartenmaße

Soll eine Flächen durch "Rest durch Abzug" ermittelt werden, ist dies bei dem Flurstück mit `F=RdA` anzugeben.

Für bestehende Flurstücke kann die ALB-Fläche als Sollfläche gesetzt werden:
`B=Soll` = Sollfläche
In diesem Fall wird die Fläche des Flurstücks angehalten, die Differenz zwischen Flächenberechnung und Vorgabefläche wird auf die Teilstücke und Nutzungsartenflächen flächenproportional verteilt.

Weiterhin sind bei den Teilstücken die Angabe der Nutzungsart: `N=120`, der Lagebezeichnung: `L=Am_Waldweg_5` und eventuell die Angabe des Straßenschlüssels: `S=00101` und der Klassifizierung: `K=12-130` notwendig.

Der Objektschlüssel eines Flurstücks wird in der Regel automatisch erzeugt, mit der Variablen `O=` kann er vorgegeben werden.
Bei der Übernahme von Objekten aus Geograf-Out-Dateien werden die Objektkoordinaten automatisch in die Dat-Datei übernommen, die Angabe erfolgt mit `Y=` und `X=`. Sind die Objektkoordinaten nicht angegeben, wird der Schwerpunkt der Fläche ermittelt.
Beim Import von Flurstücken aus anderen Datenformaten (zB.: Geograf) können zum Teil nicht alle erforderlichen Angaben (zB.: Lagebezeichnung) erzeugt werden. Damit KafPlot die Flurstücksarten erkennt und damit die Hierarchie korrekt aufbaut wird die Art mit `A=` vorgegeben.

Die Angaben zu den Flurstücken werden beim Einlesen durch KafPlot weitestgehend geprüft. Fehler werden gemeldet und sollten vor der Ausgabe des Fortführungsbeleges bereinigt werden.

weitere Beispiele

Die Liste Flurstücke wird mit der Endekennung abgeschlossen

    C$Ende Flurstuecke

### Bestand

In dieser Liste werden grundstücksbezogene Angaben, wie das Grundbuchblatt und der Eigentümer aufgeführt.

Das Erstellen der Liste per Hand ist nicht sinnvoll. In der Regel wird die Liste durch den Import der wldge-Daten erzeugt. Die Angaben aus der Liste werden für die Themen-Darstellung benötigt. Ausserdem ist der Export, z.B. nach Geograf, der Daten möglich.

### Gebäude

In der folgenden Liste werden die Gebäude aufgeführt.

    C$Liste Gebaeude
    C!Geb:
    C!Gkz:
    C!Sym:
    C!Txt:
    C!Att:

    1               7                                      3  2 1013
    0               9
    0               8
    0               4
    9               7
    2               1              2

    C$Ende Gebaeude

Die Geometrie eines Gebäudes wird mit der Variablen `C!Geb:` eingeleitet. Es folgt als erstes ein Umringspolygon. Ist dieses geschlossen, wird es als Definitionsgeometrie gewertet, die Fläche wird in der Grafik gefüllt. Alle weiteren Geometrieelemente werden als Ausgestaltung interpretiert.

Die Variable `C!Geb:` kann mit dem Gebäudekennzeichen gefüllt werden.
Beispiel:

    C!Geb: 12052000-16437-0012-05

Die ersten beiden Nummern geben den Gemeindeschlüssel und den Straßenschlüssel an. Es folgt die vierstellige Hausnummer. Diese kann mit einem `P` als Pseudohausnummer markiert werden. Der Adressenzusatz kann der Hausnummer nachgestellt werden.
Beispiel:

    C!Geb: 12052000-16437-P0012c-05

Die laufende Nummer des Gebäudes wird im letzten zweistelligen Feld angegeben.

Dem Gebäudekennzeichen können weitere Angaben zum Gebäude folgen. Wie schon beim Flurstück kann die Objektkoordinate mit den Variablen `Y=` und `X=` vorgegeben werden. Wenn die Angabe unterbleibt, wird automatisch eine Objektkoordinate im Schwerpunkt der Definitionsgeometrie erzeugt.
Der Objektschlüssel kann mit `O=` angegeben werden.
Beispiel:

    C!Geb: 12052000-16437-0012-05 Y=3452958.6 X=5735020.4 O=2366

Die Variable `C!Gkz:` dient der Zuordnung mehrerer Gebäudekennzeichen, z.B. bei Gebäuden mit mehreren Hausnummern. Die führende Hausnummer wird in der Variablen `C!Geb:` vereinbart. Alle weiteren werden mit ihren Koordinaten in der Variablen `C!Gkz:` erfasst:

    C!Gkz: 12052000-16437-0013-01 Y=3420498.0 X=5854408.0
    C!Gkz: 12052000-16437-0014-01 Y=3420498.0 X=5854408.0

Die Variable `C!Sym:` dient der Darstellung von Symbolen, z.B. der Signatur eines Trafos. Die Position und der Drehwinkel des Symbols folgen nach dem Objektschlüssel:

    C!Sym:  O=2523 Y=3421467.3 X=5853771.3 W=0.1

Mit der Variablen `C!Txt:` werden Textzusätze für das Gebäude erfasst. Dem Text folgen der Objektschlüssel, Koordinatenpaar und Drehwinkel:

    C!Txt: Heizwerk O=2581 Y=3420939.3 X=5854608.9 W=100.0

Die Variable `C!Att:` kann mit weiteren Informationen zu dem Gebäude belegt werden. Neuere BSPE-Dateien bringen Attribute (SachDaten) für Gebäude (zb.: Firsthöhe) mit. Die Abkürzungen der einzelnen Attribute entstammen hierbei der BSPE-Datei.

    C!Att: DFIHO=51370 DFIHW=5853727670 DFIRW=3420512620 DFORM=2000 FOKHO=37700 FOKHW=5853730810 FOKRW=3420515730 TRAUH=50250

### Topographie

    C$Liste Topographie
    C!Top:

    1               7                                      4  3
    0               9
    9               8

    C$Ende Topographie

Topographieobjekte können mit einer fünfstelligen Nummer als Objektkennzeichen belegt werden. Die Objektkoordinate und der Objektschlüssel können mit den Variablen `Y=`, `X=` und `O=` angegeben werden. Eine frei vergebbarer Objektnamen kann mit `L=` angegeben werden.

Beispiel:

    C!Top: 00001 Y=3452958.6 X=5735020.4 O=7120 L=Beschriftung_des_Objektes

### Bemerkungen

Bemerkungen zu Punkten oder Linien können in die Liste Bemerkungen eingetragen werden.
Die Bemerkung wird mit der Zeilenkennung `5` markiert. Soll ein Punkt markiert werden, wird die Nummer im Feld `PNA` angegeben. Soll eine Linienverbindung oder eine Messung mit einer Bemerkung belegt werden, sind Anfangs- und Endpunkt einzutragen. Es folgt der Bemerkungstext.
Wird eine Bemerkungszeile ohne `PNA` und `PNE` angegeben, wird der Text an die letzte Bemerkung angefügt.

    C$Liste Bemerkungen
    C Bemerkungstexte
    C PNA = Punkt 1 zur Bemerkung
    C PNE = Punkt 2 zur Bemerkung (optional)
    C BEM = Bemerkung
    C             PNA            PNE BEM

    5               1                ST steht falsch
    5               1              2 falsches Maß

    C$Ende Bemerkungen

### Nummerierungsbezirke

Soll die amtliche Nummerierung der Neupunkte von KafPlot selbständig vorgenommen werden, ist die Angabe der freien (beim Katasteramt bestellten) Punktnummern notwendig. Diese werden in die Liste NummerierungsBezirk eingetragen.
Die Nummernbereiche werden mit der Kennung `6` markiert. Es folgen die erste und die letzte freie Nummer. Folgend wird die achtstellige Nummer des Nummerierungsbezirkes angegeben. Es sind mehrere Zeilen pro Kilometerquadrat erlaubt. Eine einzelne Nummer muss als erste und letzte Punktnummer eingetragen werden.

    C$Liste NummerierungsBezirk
    C Freie Nummern im Nummerierungsbezirk
    C PNA = erste  freie Punktnummer
    C PNE = letzte freie Punktnummer
    C NB  = Nummerierungsbezirk (8-stellig)
    C PA  = umzunummerierende Art (optional)
    C             PNA            PNE       NB PA

    6           30001          30020 34795754
    6           30350          30350 34795754
    6           40200          40300 34795755

    C$Ende NummerierungsBezirk

Einige Katasterämter legen für jede Punktart einen gesonderten Punktnummernbereich fest. In diesem Fall wird zusätzlich das Feld `PA` ausgefüllt.

    C             PNA            PNE       NB PA

    6          230001         230020 34795754 2
    6          330350         330380 34795754 3
    6          240200         240300 34795755 2

Mit dieser Festlegung werden Punktnummern nur bei übereinstimmender Punktart zugeordnet.

Die Umnummerierung wird nur für die Punkte vorgenommen, die in der Umnummerierungsliste mit einem `#` markiert sind. Durchgeführt wird die Umnummerierung, wenn nach dem Einlesen oder Transformieren der Daten das Koordinatensystem der Punkte mit dem des Nummerierungsbezirkes übereinstimmt.

Die umnummerierten Punkte können in der KafPlot-Grafik gesondert angezeigt werden.

### Punktidentitäten

Punkte, die in der Örtlichkeit an einer nicht mit dem Katasternachweis übereinstimmenden Stelle vorgefunden wurden, werden in der Liste Punktidentität aufgeführt. Dabei wird in dem Feld `PNI` die Nummer des in der Örtlichkeit vorgefundenen Punktes eingetragen. In dem Feld `PNS` wird der Sollpunkt angegeben. In den Bemerkungsfeldern ist einzutragen, wie der Punkt behandelt wurde. Die Bemerkungstexte sind mit einem `;` abzuschließen.

    C$Liste Punktidentitaet
    C Angabe der Punktidentitäten
    C PNI   = Punkt Ist
    C PNS   = Punkt Soll
    C BEM-I = Bemerkung Ist  (optional)
    C BEM_S = Bemerkung Soll (optional)
    C             PNI            PNS Ist-Bem ; Soll-Bem;

    7               1              2 ST steht falsch; ST umgesetzt;

    C$Ende Punktidentitaet

### Umnummerierung

Die Vergabe der Punktnummern und weiterer Angaben zu den amtlichen Punkten wird in der Liste Umnummerierung vorgenommen. Im Feld `PNA` ist die in dem Verfahren benutzte Nummer anzugeben. Die amtliche Punktnummer wird in das Feld `PNN` eingetragen. Wird das Feld freigelassen, nimmt KafPlot keine Umnummerierung vor. Wird das Feld mit einem `#` -Zeichen markiert, nimmt KafPlot die Umnummerierung selbständig vor, dabei werden die Angaben in der Liste Nummerierungsbezirk ausgewertet.
Weiterhin ist für Punkte, die in das Kataster übernommen werden sollen, die Punktart, Vermarkungsart, der Lagestatus und die Art der Lagegenauigkeit anzugeben. Wird für die Lagegenauigkeit ein `#` -Zeichen eingetragen, erzeugt KafPlot die LGA aus der Standardabweichung. Wird die Höhe auch übergeben, sind die Felder Höhenstatus und Art der Höhengenauigkeit anzugeben. Weiterhin ist das Feld Ebene auszufüllen.
Bei im Kataster schon vorhandenen Punkten, bei denen die Vermarkungsart geändert wurde, ist anzugeben, welche Vermarkung in der Örtlichkeit vorgefunden wurde. Diese Angaben sind in den Feldern `VT` und `VVA` vorzunehmen.
Die Lagezuverlässigkeit wird von KafPlot beim Einlesen der Daten erzeugt, braucht hier also nicht angegeben zu werden. Soll diese denoch vorgegeben werden (bei manueller Prüfung), kann diese im Feld `LZ` angegeben werden.
Für die ALK-Ausgabe kann der OSKA-Schlüssel angegeben werden. Wird dieser nicht angegeben, ersetzt ihn KafPlot anhand von Punktart und Ebene.
Für im Kataster untergegangene Punkte ist im Feld `S` eine `1` einzugeben. Ansonsten bleibt dieses Feld frei.
Sollen Werte, insbesondere bei im Punktdatenblock vorhandenen Punkten, nicht geändert werden, ist das jeweilige Feld freizulassen.

    C$Liste Umnummerierung
    C Umnummerierung und Vergabe der Punkt- und Vermarkungsart
    C PNA  = Punktnummer alt
    C PNN  = Punktnummer neu           (optional)
    C PA   = Punktart                  (optional)
    C VA   = Vermarkungsart            (optional)
    C LS   = Lagestatus                (optional)
    C LG   = Art der Lagegenauigkeit   (optional)
    C HS   = Hoehenstatus              (optional)
    C HG   = Art der Hoehengenauigkeit (optional)
    C EB   = Ebene                     (optional)
    C VT   = Tiefe der Vermarkung [dm] (optional)
    C VVA  = Vorgefundene Vermarkung   (optional)
    C LZ   = Lagezuverlässigkeit       (optional)
    C OSKA = Objektschlüssel           (optional)
    C P    = Punktstatus für Untergang (optional)
    C             PNA            PNN A  VA  LS L  HS H EB  VT VVA Z OSKA P                             BEMERKUNG

    8               1          30000 2 000 489 1 000 0 00

    C Neue Nummer wird aus Nummerierungsbezirk erzeugt:

    8               2              # 2 000 489 1 000 0 00

    C$Ende Umnummerierung

Der Block zusätzliche Angaben wird mit der Kennung:

                -99

abgeschlossen

## Dateiende

Das Dateiende wird mit folgender Kennung markiert:

    0
    ENDE DER AUFTRAGSDATEI

Wird dieser Block in die Datei verschoben beenden Kafka und KafPlot an dieser Stelle den Einlesevorgang.

weiter: | Auswertung
zurück: | Installation

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

© 1999 JS