zurück zur HILFE | # Version 1.6
| Build 001 Build 002 Build 003 Build 004 Build 005 Build 006 Build 007 Build 008 Build 009 Build 010 Build 011 Build 012 Build 013 Build 014 Build 015 Build 016 Build 017 Build 018 Build 019 Build 020 Build 021 Build 022 |

## Version 1.6

### Build 001 (12.06.2004)

Wesentliche Neuerung in der Version 1.6 ist die Verwaltung von Eigentümerangaben. Dazu wurde eine Liste Bestand eingeführt. Diese verwaltet Grundbuchblattnummern mit den dazugehörigen Eigentümern. Dem Flurstück wurde als weiters Attribut ebenfalls die Grundbuchblattnummer angehängt, damit die Eigentümerangaben zum Flurstück referenziert werden kann.

Diese Eigentümerangaben sind natürlich so umfangreich, dass es nicht sinnvoll ist, diese mit dem Editor einzugeben. Die Katasterämter sind verpflichtet, die ALB-Angaben in automatisierter Form (WLDGE-Datei) den Messungsvorbereitungen beizugeben. Zumindest bei umfangreicheren Messungen sollte man diese Forderung aufstellen. KafPlot liest die ALB-Angaben aus der WLDGE-Datei und erzeugt in der Auftragsdatei entweder neue Flurstücksangaben, oder füllt bereits vorhandene auf.

Da beim Einlesen von WLDGE-Dateien ein automatisierter Abgleich der vorliegenden Flurstücke mit den Angaben des ALB möglich ist, können diese Dateien nur mit KafPlot, nicht mit KafDat gelesen werden. Sollten sich die Flächenangaben oder die Anzahl bzw. Art der Nutzungen prägnant unterscheiden, erzeugt KafPlot Fehlermeldungen. Die ALB-Angaben werden dann nicht mit dem vorhandenen Flurstück abgeglichen, sondern als neues `C!ALB:` - Flurstück eingelesen.

Nach dem Einlesen des ALB kann der Auftrag gespeichert werden, und fertig ist ein Mini-GIS.

In diesem Zuzsammenhang wurde eine weitere wesentliche Neuerung eingeführt. KafPlot verfügt jetzt über mehrere Darstellungsarten, zugänglich im Dialog Optionen. Die bisherige Ansicht ist als Standard eingestellt. Die Ansicht Fortführung füllt nur die fortzuführenden Flurstücke mit der gelben Flächenfarbe. Flurstücke, die geteilt werden, erhalten eine rosa Flächenfarbe. Soweit die neu eingeführten Eigentümerangaben eingelesen werden, stellt KafPlot die Eigentumsgrenzen mit einer kräftigen Strichstärke dar. Festzustellende Grenzen (Ebene 41) erhalten eine besondere Färbung.

Die Ansicht Nutzungsarten färbt die Flustücke mit einer ihrer Nutzung entsprechender Farbe ein. Dazu wurde die Datei nutzung.properties um Farbangaben erweitert. Bitte ersetzen Sie diese datei in Ihrem Installationsverzeichnis.

Weiterer Knüller ist die Ansicht Grundbuchblatt. Bei vorhandenen Grundbuchblattnummern zu den Flurstücken erhalten diese eine, für jedes Grundbuchblatt generierte Flächenfarbe. Die Eigentumsgrenzen erscheinen bei eingeschaltenen Linienmuster mit kräftiger Strichstärke.

Soweit die Eigentümer aus dem ALB eingelesen wurden, können diese auch in der Grafik angezeigt werden. Die Einstellung finden Sie im Dialog Ansicht > Optionen > Flächen > Beschriftung. Nach Eigentümerangaben kann auch mit der Objektsuche recherchiert werden.

Die Eigentümerangaben werden natürlich auch an den KafPlot-Viewer übergeben. Hier sollte aber bei der Weitergabe der Datenschutz beachtet werden. In der KPV-Datei werden jetzt auch die aktuellen Ansichtsoptionen. Sie können also die Ansicht so voreinstellen, wie sie dann der Kunde auf den Bildschirm zu sehen bekommen soll.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Arbeit mit der neuen Version.

Übrigends: Die neue Version enthält auch einen ALK-Edbs-Reader. Dieser befindet sich allerdings noch in einem so frühen Entwicklungsstadium, dass ich ihn noch nicht offiziell freigeben kann. Aber wer probieren möchte...

### Build 002 (12.06.2004)

KafPlot

1. Im Dialog Bearbeiten > Menge erzeugen ist jetzt auch die Filterung über den Punkt-OSKA möglich.
2. Bei der Teilstücken, deren Flächen auf die Sollfläche des Stammstücks angepasst wurde, verteilte KafPlot die Nutzungsartenflächen nur auf die größte. Berichtigt
3. Beim Speichern eines Auftrags mit markierter Menge wurden nicht alle Objekte geschrieben. Das soll so nicht sein. Berichtigt.
   Nur bei Speichern unter... soll KafPlot eine Auswahl der Objekte anhand der markierten Menge bilden.
4. KafPlot konnte Punkte nicht aus der LT3 lesen, deren Fehlerellipse größer 32m (sic!) war. Das kommt aber hin und wieder in der Arbeitsphase bei FalkeProjekten vor.Bereinigt

### Build 003 (22.06.2004)

KafPlot

1. Das Flächenberechnungsheft NRW wurde nur für eine Flur ausgegeben. Berichtigt.
2. Bei der NRW-Version der Rissliste kann jetzt auch eine dreistellige Koordinatenausgabe angesteuert werden.

### Build 004 (15.07.2004)

KafPlot

1. Weitere Objektprüfungen wurden unter Datei > Prüfen integriert

### Build 005 (15.08.2004)

KafPlot

1. Dateien der Datenart 040 (aus Straßenbauprogrammen) können in Kafplot importiert werden.

### Build 006 (19.09.2004)

KafPlot

1. Die Geograf-Out-Ausgabe brach ohne Fehlermeldung ab, wenn Linien mit Radien ausgegeben werden sollten. Bereinigt
2. Die Geograf-ALK-Ausgabe funktionierte nicht für Flurstücke, für die kein Oska vorgegeben war. Bereinigt
3. Bei der Geograf-ALK-Ausgabe werden Flurstücke, die geteilt wurden (Überhakenauflösung), nicht mehr mit übergeben.

### Build 007 (04.10.2004)

KafPlot

1. Der Beleg zur Flächenberechnug für die NRW-Version ist fertig. Damit sollten jetzt die NRW-Katasterunterlagen vollständig mit KafPlot erzeugt werden können.

### Build 008 (25.10.2004)

KafPlot

1. Der KafPlot-Punkt erhält ein weiteres Attribut, den Kataster-Punktstatus. Er ist standardmäßig 0, wird er in der Umnummerierungsliste auf 1 gesetzt, wird der Punkt als Untergegangen gemeldet. Das betrifft in der Regel wegfallende Grenzpunkte. Allerdings ist die Verfahrensweise der Katasterämter unterschiedlich. Teilweise wird einem untergehenden Punkt auch die Punktart 7 vergeben.
2. Der Punktstatus wird über amtliche Dateiformate übertragen, in der Datenprüfung wird ein solcher Punkt besonders behandelt (er darf keine Linien besitzen).
3. Die Suche nach doppelten Punkten ist unter Extras > Doppelte Punkte Suchen möglich.

### Build 009 (13.12.2004)

KafPlot

1. Die Drehwinkel der Punktsymbole wurde bemängelt. Ein Punkt erhält jetzt konsequent den Winkel der Linie(n), an der er sich orientiert.

### Build 010 (20.12.2004)

KafDat

1. KafDat sollte jetzt Daten von den digitalen Nivellieren der Firma Leica lesen können.

KafPlot

1. Die Berechnung des Drehwinkels der Symbole dauerte bei großen Auftägen etwas lange. Optimiert.
   Wem die Datenaufbereitung nach dem Einlesen immer noch zu lange dauert, der kann den Vorgang mittels der Einleseoptionen abkürzen.

### Build 011 (16.02.2005)

KafPlot

1. KafPlot gibt jetzt die Eigentümerdaten über die Geograf-Riss-Schnittstelle mit aus.
2. Es kann jetzt eine Eigentümerliste unter Ausgabe > Eigentümernachweis ausgegeben werden.

### Build 012 (23.06.2005)

KafPlot

1. KafPlot gab nicht in allen Exportschnittstellen die umnummerierten Nummern aus. Berichtigt

### Build 013 (24.06.2005)

KafPlot

1. In der Standardansicht unterschieden sich die alten und neuen nicht mehr farblich. Berichtigt
2. Neues Koordinatenausgabeformat GeoITR

KafDat

1. Der GSI-Reader verarbeitet jetzt auch Höhen.
2. Der Geosoft-Reader liest jetzt auch Daten von GeoITR

### Build 014 (17.07.2005)

KafPlot

1. In dem Flächenbeleg wurden die Radien an falscher Stelle dokumentiert. Berichtigt
2. Für die NRW-Rissliste kann jetzt mit dem Schalter KatasternachweisWriter.maxAnschlussStatus in der KafPlot.properties vorgegeben werden, welche Punkte als Anschlusspunkte dokumentiert werden:
   - 1 = nur feste und bewegliche TP,AP
   - 2 = zusätzlich TP,AP als Neupunkte mit LGA<2
   - 3 = zusätzlich Standpunkte
   - 4 = alle TP, AP, und weitere feste bzw. bewegliche Punkte
   - 5 = alle Punkte

### Build 015 (21.08.2005)

KafPlot

1. Bei Flurstücken kann die Fläche als Sollfläche mit der Berechnungsart Soll vorgegeben werden, die Fläche wird dann nicht aus Koordinaten berechnet. Damit diese Sollflächenvorgaben auch im Beleg ordnungsgemäß dokumentiert werden, kann die Berechnungsart spezialisiert werden mit SollK, SollF, SollFK, SollKoo.

### Build 016 (11.09.2005)

KafPlot

1. Wenn bei der Einrechnung von Punkten ungültige Koordinaten entstehen (zB. durch flache Schnitte), wird dies jetzt mit einer Fehlermeldung quittiert.
2. Transformationssysteme als Katasternachweis wiesen in der Identitätsliste auch die lokalen Punkte nach, wenn dies nicht gewünscht war. Berichtigt

### Build 017 (12.09.2005)

KafPlot

1. KafPlot konnte in Ausnahmefällen bei der Datenprüfung in eine Endlosschleife geraten. Berichtigt

### Build 018 (02.10.2005)

KafPlot

1. Die Dateinamen der Fortführungsbelege erhalten jetzt den Gemarkungsschlüssel und die Flur, wenn mehrere Fluren im Projekt enthalten sind.
2. Beim Einlesen der DAT wurden der Oska von Linien listenübergreifend übernommen. Das führte zu Fehlinterpretationen. Berichtigt
3. Die EDBS-Ein- und Ausgabe arbeitet jetzt auch mit Höhenangaben.
4. Die Lagegenauigkeitsstufe erkennt jetzt nichtnumerische Zeichen.
5. Der PunktInfoDialog enthält jetzt auch die Angaben zu der Koordinatenherkunft
6. In der Datenprüfung wurden die Routinen zur Objektgeometrie erweitert.
7. Fehler beim Speichern der Bemerkungen in Umnummerierungszeilen beseitigt.
8. Neue Möglichkeiten im Kontextmenü zu Flurstücken:
   - Reparieren: bei fehlerhaft verketteten Flächenobjekten
   - Vereinzeln: zerlegen von Nutzungsarten, die aus mehreren Einzelflächen bestehen
9. Der Dialog Bedingungen erzeugen wurde überarbeitet.

KafDat

1. Der Leica-Messdatenreader überliest jetzt Codeblöcke.

### Build 019 (25.10.2005)

KafPlot

1. Das Schreiben der Lagegenauigkeit für SAP-Punkte kann jetzt mit dem Schalter KatasternachweisWriter.mitSapLsp gesteuert werden.
2. Der KatasterNachweisWriter brach ab, wenn in der Umnummerierungsliste ein unvollständiges BemerkungsTag gesetzt wurde.

### Build 020 (01.11.2005)

KafPlot

1. Für das Einlesen von BSPE-Dateien kann eine Startnummer für die freie Punktnummerierung in der Datei kafPlot.properties vorgegeben werden:
   z.B: AlkReader.newNumber = 100000
2. Das Erzeugen einer Menge über den Dialog dauerte bei großen Projekten sehr lange. Berichtigt

### Build 021 (16.11.2005)

KafPlot

1. Neuer ObjektAttributtest bei der Datenprüfung eingeführt.
2. KafPlot speicherte die Flurstücksattribute beim zusammenlesen von BSPE und WLGE nicht vollständig.Berichtigt
3. Die Plusversion gibt jetzt Objektlisten unter Ausgabe > Objektliste aus.

### Build 022 (01.02.2006)

KafPlot

1. Neue Routinen bei der Datenprüfung eingeführt.
2. Die Datei gemarkungen.properties hat ein neues Format. Es werden jetzt die Gemarkungen jeweils dem Gemeindeschlüssel zugeordnet. Diese Verbindung wird in der Datenprüfung genutzt, um Lagebezeichnungen zwischen Gebäuden und Flurstücken zu prüfen.
3. Dazu dient auch die neue Datei strassen.properties. Hier sind die Straßenschlüssel jeweils Ihrer Gemeinde zugeordent.
4. Neue Ansichts-Themen Lage und Karte eingeführt.
5. Bei den farbigen Ansichten werden jetzt alle Punktsymbole aus dem Oskaschlüssel generiert. Bei eingeschaltener Symbolik werden Punkte ohne Oska nicht gezeichnet. Die Farbe ist jetzt immer schwarz, so dass sich ein Kartenbild analog zur ZV-Karte ergibt.
6. Die Punkte können jetzt im Dialog Optionen auch vollständig ausgeblendet werden. Die farbigen Ansichten sehen so übersichtlicher aus.
7. KafPlot druckt jetzt auch Bitmaps und Flächenfarben in den Nicht-Standard-Ansichten.
8. Unter Ansicht > Optionen > Punkte > Fehlerdarstellung wurde der Punkt Hotspot-Anzeige hinzugefügt. Damit sollen Gebiete mit groben Fehlern gekennzeichnet werden.
9. KAFKA erzeugt keine lokale Standardabweichung (LSP), wenn mit restklaffenverteilten Transformationen (vorh. ALK bzw. Digitalisierung) gerechnet wird. Der Wert LSP ist aber die beste Möglichkeit, die Kontrolliertheit der Koordinatenbestimmung zu testen. KafPlot gibt eine Fehlermeldung beim Erzeugen der Rissliste aus, wenn es vermarkte Katasterpunkte ohne LSP findet. Diese Fehlermeldung kann jetzt unter Ausgabe > Kataster-Nachweis > Optionen > Prüfe LSP abgeschalten werden, damit auch mit Restklaffenverteilung gerechnet werden kann.
   Damit die wichtige Prüfung der Kontrolliertheit durchgeführt werden kann, wurde bei der Datenprüfung die neue Option Datei > Prüfen > Punktlagegenauigkeit > Aufnahmeelemente eingeführt. Diese prüft allerdings nur die Anzahl der Messungen, es wird kein statistischer Test ausgeführt. Eventuell kann auch der Auftrag testweise ohne Restklaffenverteilung durchgerechnet und die Rissliste zum Prüfen ausgegeben werden.
10. Bei der Datenprüfung für ALK-Projekte sollen auch Punkte, die nur einen OSKA haben, als Grenzpunkte erkannt werden. Dazu dient der Parameter DataBaseChecker.pa2 in der kafplot.properties
11. Die Datenprüfung testet jetzt auch Grenzen von Marksteinschutzflächen. Der Test auf Straßenlandbegrenzungen wurde ergänzt.
12. Der KafPlotViewer übernahm die Geländehöhe nicht aus den Projektdaten. Berichtigt
13. Der Dialog Bedingungen erzeugen erzeugt jetzt auch für Topographieobjekte Geradenbedingungen.
14. Bei dem Bedingungen erschnüffeln konnten doppelte Bedingungen entstehen, diese werden jetzt durch die Generalisierung bereinigt.
15. Es lassen sich jetzt auch Punkte mit der Maus fangen, die direkt übereinander liegen.
16. Die Mauseingabe einer Parallelenbedingung wurde nicht angenommen, wenn eine vorhandene Bezugsgerade benutzt wurde. Berichtigt
17. In der Symbolbar zur Mauseingabe von Bedingungen waren die Symbole zum Objektfangen nicht vorhanden. Daher konnten von dort aus keine Linien zue Eingabe gefangen werden.Berichtigt
18. KafPlot speicherte die Flurstücksfläche nicht korrekt, wenn der Zahlenwert mehr als 6 Stellen besaß. Berichtigt
19. Die ObjektListe gibt jetzt zusätzlich die Art der Fortführung an, wenn zum Flurstück auch ein ALB-Flurstück vorliegt.
20. Beim Einlesen von ALK-Daten werden in Ausnahmefällen fehlerhafte Objektumringe erzeugt. Betroffen sind Flächen, die Löcher oder Inseln haben. Ursache ist eine fehlerhafte GIAP-Routine, die ungünstige Ankerlinien (OSKA 0242) erzeugt. Die Datenprüfung Datei > Prüfen > Objektgeometrie > Schleife im Umring findet diese fehlerhaften Objekte.
    Das Kontextmenü zu Objekten (linke Maustaste) bietet jetzt den Punkt Bearbeiten > Anker generieren an. Mit dieser Routine werden die vorhandenen Ankerlinien gelöscht und neue erzeugt. Der Objektumring sollte danach korrekt vorliegen.
21. Der Dialog zum Doppelte Punkte suchen wurde erweitert.
22. Die Erkennung von Edbs-Dateien wurde verbessert. Manche EDBS-Punktdateien wurde als ALK-Daten interpretiert.
23. Soweit der Fortführungsbeleg mit endgültigen Flächen ausgegeben wurde, verteilte KafPlot nicht die Rundungsfehler bei der Ausgabe der vorläufigen Flächen. Berichtigt
24. Der ALK-Reader übernahm Punktobjekte nicht, wenn sie zusammen mit einer Linie in einer Zeile übergeben wurden. Berichtigt
25. Bei der Linienlängenbeschriftung wird jetzt für Bögen die Bogenlänge und der Radius angezeigt.
26. Ein neues Farbschema "Flächenabweichung" ist dazugekommen. Es werden die Differenzen zwischen Buch- und Koordinatenfläche farblich dargestellt. Im Dialog Optionen > Flächen > Beschriftung können jetzt auch Flächenangaben angewählt werden. Ein Thema hierzu wure ebenso erstellt.
27. Die LZK wird jetzt nur noch für die Punktarten 2, 3 und 7 berechnet. Liegen die Punkte der Art 7 auf Ebene 19 (Lagefestpunkte) wird die LZK ebenfalls nicht gesetzt.
28. Es wurde die Ebene 59 = neue Lagefestpunkte eingeführt.
29. Beim Speichern der DAT wurde in der Umnummerierungsliste die LZK und der Katasterpunktstatus immer geschrieben. Damit wurden beide Werte bei der weiteren Berechnung nicht mehr automatisch ermittelt. Dieses Verhalten wurde abgestellt.
30. Die Einstellmöglichkeiten in der Datei kafplot.properties wurden erweitert. Es können u.a. Voreinstellungen für die Dialog Datenprüfung vorgenommen werden.
31. Der ALK-Reader wurde verbessert. Es werden jetzt auch alle Topografieobjekte übernommen. Das Zusammenfügen der Objektgeometrie wurde verbessert, so dass auch fehlerhafte Daten ein Ergebnis bringen. Bei fehlerhaften Geometrien wird eine Objektreperatur angestoßen. Auch schreibt er jetzt ordnungsgemäß eine Fehlerdatei.
32. Der WLDGE-Reader liest jetzt auch die Gemarkungen und Straßen und vergleicht diese mit den Properties-Dateien. Wenn Ergänzungen oder Abweichungen enthalten sind, werden ergänzte Kopien der betreffenden Properties-Dateien im aktuellen Verzeichnis angelegt.
33. Der geöffnete Optionen-Dialog reagiert jetzt auf eine Änderung des Themas aus dem Hauptmenü.
34. Die tabellenförmigen Dialoge für Grafikobjekte (Flurstücke, Gebäude, ...) wurden überarbeitet. Es lässt sich jetzt die Größe der Dialogfenster ändern. Die Spalten sind sortierbar. Nähere Informationen zu übergeordneten Objekten wie Gemeinde, Gemarkung sind aufrufbar.
35. Unter dem Menüpunkt Hilfe werden Gemeinde, Gemarkungen, und Straßen in entsprechenden Tabellen gelistet.
36. Die Objektsuche (Bearbeiten > suche Objekt) bietet jetzt die Möglichkeit, die Ergebnisse der Suche in einer Tabelle darzustellen.
37. Der Menüpunkt Bearbeiten > suche Koordinate wurde eingeführt. Das Eingabefeld sucht aus dem eingegebenen Text die Zahlenwerte für Hoch- und Rechtswert heraus. Zeilen aus Textdateien, die Koordinatenwerte erhalten können so schnell in das Textfeld kopiert werden.
38. Bei der Ausgabe der Viewer-Daten können jetzt unter den Ausgabeoptionen Gemarkungen ausgewählt werden. Auch können jetzt Fehlermeldungen mit übergeben werden.

KafDat

1. Der MinkaPolarReader übernimmt jetzt auch Messungen mit Code 25.
2. Bisher konnte mit dem Schalter IPolarReader.ignoreR0 in der transfer.properties eine Markierung für die Höhenmessung gesetzt werden. Ist der Parameter auf 1 gesetzt, werden Höhenmessungen mit der Reflektorhöhe = 0.00 ignoriert. Zusätzlich kann mit dem neu eingeführten Schalter IPolarReader.ignoreR eine weitere Reflektorhöhe vereinbart werden, die als Kennung zum ignorieren der Höhenmessung dient (zB. IPolarReader.ignoreR = 99.0).

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2006 JS