zurück zur HILFE | # Version 1.2
| Build 020 Build 021 Build 022 Build 023 Build 024 Build 025 Build 026 Build 027 Build 028 Build 029 Build 030 Build 031 Build 032 |

## Version 1.2

### Build 020 (20.01.2000)

Die Dokumentation zu KafPlot und KafDat ist nun fertiggestellt.

### Build 021 (06.02.2000)

KafPlot:

1. Die letzte Nummer des Nummerierungsbezirkes wurde nicht vergeben. Bereinigt.
2. Der Exportdialog reagierte nicht, wenn ein nichtnumerischer Punktnummernzuschlag vergeben wurde. Durch Fehlermeldung abgefangen.
3. Kleinere Verbesserungen in der Grafik.
4. Kleinere Verbesserungen in den Ausgabeformularen.
5. Der Dialog Ansicht > Optionen bietet jetzt mehr Einstellungsmöglickeiten.
6. Punkt suchen jetzt auch in der Menüleiste.
7. Beim Importieren von amtlichen Punkten wird nachgefragt, wie die Punktnummer erzeugt werden soll.
8. Für den Nummerierungsbezirk kann jetzt eine Punktart festgelegt werden. Nur Punkte mit der festgelegten Art erhalten eine Nummer aus diesen Nummerierungsbezirk.

KafDat:

1. Beim Einlesen von amtlichen Punktdaten kann jetzt entschieden werden, wie die PunktNummer gebildet wird. Möglich sind:

          Nummer        - Punktnummer fünfstellig
          PA-Nummer     - Punktnummer wird aus Punktart und -nummer gebildet
          NB2-PA-Nummer - PunktNummer wird aus einem 2-stelligen NB, der Punktart und -nummer gebildet
          NB4-PA-Nummer - PunktNummer wird aus einem 4-stelligen NB, der Punktart und -nummer gebildet

   Die verlängerte Punktnummer wird nur benutzt, um Punktdopplungen zu vermeiden. Bei der Ausgabe in amtliche Formate wird das Punktkennzeichen aus Nummerierungsbezirk, Punktart und den letzten fünf Stellen der Punktnummer neu gebildet.

### Build 022 (23.02.2000)

KafPlot:

1. Die Anzeige der mehrfachen polaren Messungen wurde nicht korrekt angezeigt. Bereinigt
2. KafPlot zeigt jetzt Transformationssysteme an. Dieser Modus kann unter Ansicht > Optionen > Transformation angeschalten werden. Dabei können auch einzelne Transformationsblöcke markiert werden.
3. In den Listen des Katasternachweises wird jetzt die Gemarkungsnummer an den Gemarkungsnamen angehängt, soweit die Gemarkung in der Datei `gemarkungen.properties` eingetragen ist.

KafDat:

1. KafDat liest jetzt auch Polardaten aus dem Sokkia-SDR
2. Polardaten können jetzt gemittelt und reduziert werden, Voreinstellungen in `transfer.properties`.

### Build 023 (05.03.2000)

1. Die Ausgabe der Punkte in die verschiedenen Dateiformate wurde überarbeitet.
2. Neue Schnittstellen sind hinzugekommen:
   - Minka2000-Format (ttr)
   - Punktdaten-Brandenburg (pdb)
   - Kafka-Punktdaten (pdk)

KafPlot:

1. Kleinere Korrekturen an der Ausgabe des Fortführungsbeleges
2. Das Eingabefeld im PunktSuchenDialog verliert jetzt nicht mehr den Eingabecursor
3. Bei dem Export von Punkten kann jetzt bei den nichtamtlichen Formaten angegeben werden, ob die Punkte mit lokalen oder umnummerierten Nummern ausgegeben werden sollen.
4. Der EdbsReader brach ab, wenn er in Feld Lagegenauigkeit kein gültigen Wert lesen konnte, die Lagegenauigkeit wird jetzt auf 0 gesetzt, wenn diese Ausnahme auftritt.
5. Es besteht jetzt die Möglichkeit durch Setzten eines oder mehrerer Umringpolygone eine Punktmenge zu bilden. Beim Export in die Punktdateien wird nur diese Menge ausgegeben.

### Build 024 (12.03.2000)

KafPlot:

1. Ist der Modus "Markieren" eingeschalten, öffnet sich ein Dialogfenster bei einem Doppelklick auf einen Punkt. In diesem Dialog sind alle Informationen zum Punkt verfügbar.
2. Ein neuer Messmodus wurde eingeführt (polare Messung). Der Modus ist im Kontextmenü (Shift-rechte Maustaste) umschaltbar.
3. Beim Messen in der Grafik öffnet sich beim Mausklick auf einen Punkt ein Dialog, in dem Vorgaben für die jeweilige Messung angegeben werden können:
   - Orthogonales Messen: Anlegemaß, Ordinate des Anfangs- und Endpunktes
   - Polares Messen: Anschlußrichtung

### Build 025 (25.03.2000)

KafDat:

1. Ein neuer PolarReader ist hinzugekommen (Rec500)

KafPlot:

1. Die Geografschnittstelle ist jetzt konfigurierbar. Die Ausgabe über die Punkt-, Linien- und Grafikschnittstelle holt jetzt die Geograf-Arten aus der Datei <geograf.properties>. Die Einstellungen, die beim Export abgefragt werden, können ebenfalls vorkonfiguriert werden. Damit kann die Ausgabe an eigene Artendateien angepasst werden.
   Die Ausgabe als Geograf-Riss ist weiterhin für die mitgelieferte Artendatei konfiguriert. Die zu tätigenden Einstellungen wären zu komplex.
2. In den Dialogen zu dem Messen in der Grafik (siehe letztes Update) wurde die Bedienung verbessert.

### Build 026 (05.04.2000)

KafPlot:

1. Die Riss-Liste wurde nicht korrekt erzeugt, wenn ein Nummerierungsbezirk 0.0 (lokale Koordinaten) erzeugt werden sollte. Bereinigt
2. Identitätsliste: Die Antragsnummer wird im Feld Riss/Jahr des Punktnachweises dokumentiert.
3. Für Linienverbindungen können Radien angegeben werden (siehe Dateneingabe). Diese werden in der Rissliste zusätzlich mit Bogenlänge und Radius dokumentiert.
4. Die Liste der Vermarkungsarten wurde um einen KafPlot-internen Bereich erweitert. (Einstellungen dazu in der Datei `vermarkungen.properties`)
   Damit ist es möglich, eine ZV-Riss-konforme Darstellung in der Grafik zu erzeugen. Die Punkte können mit den Vermarkungen beschriftet werden (Ansicht > Optionen > Vermarkungen beschriften).
   Die internen Arten werden bei der Ausgabe in amtliche Dateiformate auf die amtlichen Schlüssel transformiert.
5. Die Beschriftung von fehlerhaften Messungen wurde geändert, sie überdecken sich nicht mehr mit den korrigierten Maßen.
6. Der Datei-Export-Dialog fragt jetzt vor dem Überschreiben einer Datei artig nach.

### Build 027 (10.04.2000)

KafPlot:

1. In der letzten Version wurde die Darstellung der Symbolik überarbeitet. Dort hatten sich kleinere Fehler eingeschlichen.Bereinigt

KafDat:

1. Für den AgaReader wurde der Schalter `AgaReader.readHorizontalDist` in der Datei `transfer.properties` eingeführt.
   Ist er auf `=1` gestellt, werden die Horizontalsstrecken aus den Aufnahmedateien übernommen, bei `=0` wird die Stecke wie bisher aus der Schrägstecke und dem Zenitwinkel erzeugt.

### Build 028 (02.05.2000)

KafPlot:

1. Kleinere Verbesserungen in der Bedienung der Dialoge
2. Der GSB-Reader liest jetzt auch Koordinaten, die in cm-Genauigkeit gespeichert sind.
3. Bei einem neu in das Kataster eingeführten Grenzpunkt (VA=070, VVA=090) war die Darstellung falsch. Bereinigt
4. KafPlot kam durcheinander, wenn innerhalb einer orthogonalen Linie andere Messungen auftauchten. Bereinigt
5. Die Angabe von Streben (MA = 4) ist jetzt möglich. Diese sollten, wie orthogonale Punkte auch, nur innerhalb einer OrthoLinie auftauchen.
6. Orthogonale Punkte und Streben, die außerhalb eines `1,9`-Blockes liegen, werden beim Einlesen als Fehler angezeigt.
7. Die gerundeten Flurstücksflächen werden jetzt schon beim Einlesen berechnet, vorher geschah das erst bei der Ausgabe des Fortführungsbeleges.
   Dieses soll der detailierten Flurstücks-Anzeige dienen.
8. Bei einem Doppelklick auf ein Flurstück (im Modus Markieren > Flurstücke) öffnet sich ein der FlurstückInfoDialog. In diesem sind das zugehörige Stammstück und alle Teilstücke aufgelistet. Klickt man auf eine Nutzungsart in der Tabelle, öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem die Nutzungsart beschrieben wird.
9. Das Verzeichnis der Tatsächlichen Nutzungsarten ist jetzt aus dem Hilfemenue (?) aufrufbar.
10. Eine weitere Properties-Datei wird beim Programmstart geladen. In der Datei `nutzung.properties` befindet sich das Verzeichnis der Tatsächlichen Nutzungen.
11. Damit ist jetzt auch die Beschriftung der Flurstücke mit der Riss-konformen Nutzungsart möglich geworden.

### Build 029 (15.05.2000)

KafPlot:

1. Den Einlesevorgang brach KafPlot ab, wenn die erste Linienverbindung eine ungültige Punktnummer enthielt. Bereinigt
2. KafPlot merkt sich jetzt die aktuellen Einstellungen. Dazu wird eine Properties-Datei `<auftrag>.properties` im Auftragsverzeichnis angelegt. Diese Datei kann ohne weiteres wieder gelöscht werden, KafPlot startet dann mit den Standardeinstellungen.
3. Weitere Darstellungsoptionen (Menü Ansicht > Optionen) stehen zur Verfügung.
   - Schriftarten können vorgegeben werden.
   - Die Linien können mit ihrer Länge beschriftet werden
   - Das Gitternetz kann mit den Nummerierungsbezirken beschriftet werden
4. Die Auswahldialoge Risse, Transformationen, Flurstücke (alle unter Ansicht > Optionen) aktualisieren sich automatisch, wenn der Auftrag nachgeladen wird. Bisher mußte der Dialog geschlossen und wieder geöffnet werden.
5. Die Anwahl von Flurstücken wird besser geregelt. Das angewählte Flurstück wird andersfarbig ausgefüllt, die im Umringspolygon enthaltenen Punkte werden invers dargestellt.
6. In dem Flurstücksinfo-Dialog (öffnet sich nach Doppelklick auf ein Flurstück) können jetzt die einzelnen Teilstücke angewählt werden. Bei einem Doppelklick auf die Flurstücksnummer in der Tabelle wird die Grafik neu zentriert und das entsprechende Flurstück markiert.
7. In der Datei `vermarkungen.properties` können jetzt auch die Vermarkungsarten 0-499 vergeben werden. (für den Fall, daß bürointern andere Vermarkungsarten vergeben werden)

### Build 030 (29.05.2000)

KafPlot:

1. Die Radien von Linien wurden nach der Koordinatentransformation nicht korrekt ausgegeben. Bereinigt
2. Im Block Punktdaten ist die Angabe der Quelle möglich.
3. Punkte aus einem SAP-Verfahren können gesondert markiert werden, sie werden in der Riss-Liste als Neupunkte ausgegeben, in der Identitätsliste werden sie als vorhandene Punkte behandelt.
4. Die Vereinigung von Flurstücken ist jetzt möglich.
5. Die Berechnung der LZK der Katasterpunkte wurde nach Absprache mit dem KVA-SPN geändert. Damit die Punkt korrekt klassifiziert werden, sind die Ebenen:
   - 41 = neu festgestellte Grenzen
   - 42 = neue Gebäude
   der Ebenenliste hinzugefügt worden.
   Die LZK ist in der VV-LiegVerm nicht eingehend erläutert. Das läßt unterschiedliche Interpretationen zu. Andere Auslegungen, als die in der FAQ beschriebenen, bitte ich mir mitzuteilen.
6. Einige Ämter fordern in der Riss-Liste auch Gebäudelängen. Dem Dialog zur Erstellung des Katasternachweises ist ein Schalter Optionen hinzugefügt worden, hier kann eine entsprechende Einstellung vorgenommen werden. In der Datei `KafPlot.properties` kann eine entsprechende Voreinstellung vorgenommen werden.
7. Ein weiterer Schalter an selber Stelle ermöglicht die einzeilige Ausgabe von Grenz- und Gebäudelängen. Die Ausgabe der Riss-Liste ist dann zwar nicht VV-LiegVerm - konform, spart aber einiges an Papier.

KafDat:

1. Die LZK wird beim Einlesen von EDBS-Punktdateien erzeugt (wenn vorhanden) und in der Punktdatenzeile abgelegt.
2. Die Zeile in der Umnummerierungsliste wurde um die Lagezuverlässigkeit erweitert. Ist hier ein Wert eingetragen, wird dieser von KafPlot übernommen, anderenfalls wird er nach dem in der FAQ beschriebenen Algoritmus erzeugt.

### Build 031 (05.06.2000)

KafDat:

1. Der Aga-Reader (Geodimeter) übernahm nicht korrekt die Polardaten. Bereinigt
2. Neue Polardaten-Einleseformate sind hinzugekommen:
   - Nikon
   - SdrXX Sdr20 und SDR33

### Build 032 (13.06.2000)

KafPlot:

1. kleinere Verbesserungen im Fortführungsbeleg
2. Die Transformationssysteme wurden beim Nachladen nicht überlesen. Bereinigt
3. Bei der Geograf-Ausgabe funktionierte der Schalter <mit Ebene> nicht. Bereinigt

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2004 JS