zurück zur HILFE | # Version 1.4
| Build 001 Build 002 Build 003 Build 004 Build 005 Build 006 Build 007 Build 008 Build 009 Build 010 Build 011 Build 012 |

## Version 1.4

### Build 001 (15.09.2002)

Neue Anforderungen stehen vor dem Programmsystem KafPlot/KafDat.

Das Brandenburger FALKE-Projekt stellt ganz neue Anforderungen an die Auswertesysteme. Den KafPlotanwendern soll ein Werkzeug zur Verfügung stehen, mit dem sie den gesamten Auswerteprozess nach der Digitalisierung abhandeln können. Dazu wurden mehrere Programmteile vollkommen neu entwickelt.

Wie angekündigt unterliegen einige, besonders aufwändige Module erweiterten Lizenzbedingungen. Kunden, die einen Plus-Wartungsvertrag abgeschlossen haben, erhalten die Module im Rahmen des Wartungsvertrages kostenlos.

Welches sind nun die wichtigsten Neuerungen?

- Die graphische Darstellung wurde komplett überarbeitet. Bisher wurden die Daten bei extremer Zoomtiefe verzerrt dargestellt. Die Daten werden jetzt mit einwandfrei dargestellt. Durch die verwendete Technologie dürfte die Darstellung bei großen Projekten beschleunigen.
- Das Dateiformat der Auftragsdatei hat sich geändert. Aufgrund eines Konzeptionsfehlers konnten Punktnummern mit vollständigem Kilometerquadrat bisher nicht gespeichert werden. Das neue Format fasst jetzt das vollständige ALK-Punktkennzeichen.
- KafPlot liest jetzt alle Punkte der Koordinateneingabe der Auftragsdatei ein, auch solche, die von Kafka nicht ausgewertet wurden. Punkte, die von Kafka nicht verwendet wurden, werden sogenannte Offline-Punkte, sie erscheinen in der Grafik grau und können bei Bedarf ausgeschalten werden.
- Messungen, Bedingungen und Transformationen können ausgeschalten werden. Sie werden in der Auftragsdatei gekennzeichnet, indem die erste Spalte mit `C` und die zweite Spalte mit der Elementkennung markiert wird. Diese Daten werden von Kafka nicht ausgewertet, in der KafPlot-Grafik erscheinen sie als Offline-Elemente grau.
- Messungen und Bedingungen können jetzt in der Grafik eingegeben werden, dazu das Werkzeug Objekte eingeben (kleiner Bleistift) in der Werkzeugleiste.
- Über der Grafik befindet sich eine neue Symbolleiste. Je nach ausgewählten Werkzeug werden stehen hier weitere Auswahlen zur Verfügung.
- KafPlot vermag jetzt die Auftragsdatei zu speichern.
- Die Geograf-Schnittstelle wurde erweitert, so dass ALK-konforme Geograf-Aufträge einfach in KafPlot-Projekte gewandelt werden können.

Einige neue, zum Teil sehr aufwändige Module wurden in einem Plus-Paket zusammengefasst. Dieses ist für einen Aufpreis erhältlich. Kunden, die den Plus-Wartungsvertrag abgeschlossen haben, erhalten dieses Paket natürlich kostenlos.

- Bitmaps können in KafPlot eingeblendet werden. Dazu das neue Menü Extras > Bild laden. Es werden alle gängigen Formate unterstützt, georeferenzierte Bilder werden automatisch positioniert. Die Georeferenzierung kann aber auch über Passpunkte erzeugt werden.
  Die Darstellung kann unter Ansicht > Optionen > Sonstiges > Images pro geladenes Bild eingestellt werden. Dabei kann Transparenz, Helligkeit, Kontrast und Schärfe verändert werden.
- Bedingungen können automatisch erzeugt werden (Extras > Bedingungen erzeugen). Dabei werden Punktmengen oder Digitalisierblöcke untersucht und bei Einhaltung gewisser Schranken werden Geraden-, Rechtwinkel- oder Parallelenbedingungen erzeugt.
- Es wurde eine ALK-konforme Geografschnittstelle hinzugefügt. Diese erzeugt, entsprechend erzeugte Daten vorausgesetzt, ein ALK-konformen Geograf-Auftrag.
  Damit ist der Datenfluss bei FALKE-Projekten geschlossen. Eine FALKE-Digitalisierung, die mit Geograf durchgeführt wurde, kann in ein KafPlot-Projekt gewandelt werden. Nach erfolgter Homogenisierung mit Kafka-KafPlot erzeugt diese neue Schnittstelle wieder einen ALK-konformen Geograf-Auftrag.

Einige kleinere Verbesserungen und Berichtigungen wurden durchgeführt: KafPlot

1. Bei der Suche nach Punkten können jetzt die Joker-Zeichen verwendet werden:
   * = steht für beliebig viele Zeichen
   ? = steht für ein Zeichen
2. Die aktuellen Zoomeinstellungen werden beim Beenden in der Datei auftrag.properties gespeichert
3. In der Rissliste werden GPS-bestimmte Punkte bezeichnet.
4. Punkte mit dem Punktstatus = `5` erhielten in der Punktidentitätsliste eine felerhafte Rissnummer. Bereinigt

### Build 002 (28.10.2002)

KafPlot

1. Flurstücke wurden nicht korrekt gespeichert (Vereinigung und Berechnungsart). Berichtigt
2. Die Auswahl eines Risses zur grafischen Eingabe funktionierte nicht. Berichtigt
3. Die Transformationssysteme aus dem Katasternachweis wurden bei der LZK-Erzeugung nicht korrekt berücksichtigt. Berichtigt
4. Die Datenprüfung brach teilweise ohne Anzeige der Fehler die Suche ab. Berichtigt
5. Bei der Ausgabe des Fortführungsbeleges wurden teilweise Fluren doppelt ausgegeben. Berichtigt

### Build 003 (31.01.2003)

KafPlot

1. Die Brandenburger Flurkarten sind für die Digitalisierung in einer sehr hohen Auflösung gescannt worden, so dass normale Programme (zB.Corel) es nicht schaffen, diese zu laden. KafPlot ist mit einem speziellen Algorithmus ausgestattet worden, so dass jetzt auch diese Bilder (TIFF CCITTFAX4) geladen werden können.
2. Die Faktoren zur Reduktion der Längen- und Flächenberechnung wurde bisher für das gesamte Projektgebiet bestimmt. Sie werden nun für die jeweilige Lage der zu reduzierenden Objekte bestimmt.
3. Das Laden von großen Projekten dauerte zum Teil sehr lange, eine schlecht konzipierte Routine innerhalb der Flurstücksauswertung war die Ursache.
   Ein neuer Algorithmus beschleunigt den Vorgang erheblich.
4. Verschiedene Module können jetzt abgeschalten werden, so zB. der Menüpunkt Datei > Speichern.
   Die entsprechende Einstellung wird in der Datei kafplot.properties vorgenommen.
5. Es gibt jetzt die Möglichkeit, die Programmeinstellungen benutzer-, arbeitsplatz- oder projektbezogen vorzunehmen (siehe kafplot.properties).
6. Die Fehlermeldungen bei der Ausgabe des Katasternachweises wurden überarbeitet.
7. Der GeografRiss-Export beschriftet jetzt auch die Punkte mit Punktnummer und Vermarkung.

### Build 004 (15.02.2003)

KafPlot

1. Die Verarbeitung von Höhen ist jetzt mit der Plus-Version möglich. Vorerst werden nur einige Messdatenformate unterstützt, weitere sollen folgen. Interessenten setzen sich bitte mit mir in Verbindung.
2. Der Schalter Pnr schaltet jetzt die gesamte Punktbeschriftung ein/aus. Der Umfang der Beschriftung kann unter Ansicht > Optionen differenziert eingestellt werden.

KafPlot

1. KafDat kann jetzt mit einer leeren Datei gestartet werden. Das Anlegen eines Projektes wird dadurch einfacher, es braucht nur noch eine neue Textdatei angelegt und in auftrag.dat umbenannt werden. Wird diese Datei mit rechten Mausklick (siehe Dateitypen verbinden) auf KafDat gestartet, füllt KafDat das gewünschte Format.
2. KafDat erzeugte bisher eine neue Auftragsdatei mit intern eingestellten Steuerdaten. Ab dieser Version benutzt KafDat den ersten in der Datei KafDat.properties eingestellten Steuerdatensatz.
3. Bisher wurde in der ersten Steuerdatenzeile der Netzmaßstab (=1.0000) mit einer Standardabweichung von ±50ppm belegt (Spalte 57-64). Dieser Wert ist für das gute Brandenburger Grundlagenetz zu hoch, Fehler werden so teilweise in den Maßstab gedrückt. Ein Wert von 5ppm ist wohl realistischer, bitte stellen Sie Ihre KafDat.properties entsprechend um.

### Build 005 (15.03.2003)

KafPlot

1. Die Messungen des Höhenblockes wurden beim Nachladen nicht überschrieben.Berichtigt
2. Punktdaten können jetzt über die Systemzwischenablage ausgetauscht werden. Dazu die neuen Menüpunkte Kopieren und Einfügen.
3. KafPlot und KafDat kennen zwei neue Koordinatendateiformate, das Geodimeter und ein Komma-getrenntes Format.
4. Die Punktmummern und Punktattribute sind nun als Umnummerierungsliste im- und exportierbar.
5. Beim Export von Kafka-Punktdaten wurde die Auswahl der zu erzeugenden Punktnummernlänge ignoriert. Berichtigt
6. Bei der Anzeige der Fehlermeldungen aus der LT6 wurden Werte verkürzt ausgegeben. Berichtigt
7. Kleinere Verbesserungen an der Prüfroutine.
8. Das Minka-Polardatenformat ist nun 3D-fähig
9. Kleine Berichtigung am Minka-Punktdatenformat
10. Die Eingabe von Bemerkungen ist nun in der Umnummerierungsliste möglich. Dabei können noch spezielle Steuerkommandos angegeben werden.

### Build 006 (01.04.2003)

KafPlot

1. Fehler bei der Übernahme der Objektstruktur aus Geograf-Out beseitigt.
2. Die Dateiformate aus der GPS-Software können nun auch Höhen enthalten, aus diesen können mit KafDat Höhendifferenzen erzeugt werden
3. Die Ausgabe des Katasterzahlenwerkes in der Identitätsliste kann jetzt auf die amtlichen Punkte beschränkt werden. Die Ausgabe wird damit wesentlich kürzer, das Liniennetz ist für den Prüfer damit aber nicht mehr reproduzierbar. Die Entsprechende Einstellung findet sich unter Ausgabe > Kataster-Nachweis > Optionen. Die Einstellung kann aber auch wie gewohnt in den Dateien kafplot.properties und aemter.properties fest installiert werden.
4. In der Datei kafplot.properties können jetzt die Fehlerschranken eingestellt werden. Sie gelten für die Prüfung des Katasternachweises während der Datenprüfung und bei der Ausgabe der Identitätsliste. Hierzu kann auch eingestellt werden, ob die Einzelgewichte der Messungen mit bei der Schrankenprüfung beachtet werden sollen.
5. Bei der Datenprüfung ist jetzt die Auswahl der Prüfroutinen weiter differenzierbar.

### Build 007 (26.04.2003)

KafPlot

1. KafPlot meldete einen Fehler, wenn gleiche Vorgabenummern in unterschiedlichen Fluren vergeben wurden. Berichtigt.
2. KafPlot brach beim Einlesen ab, wenn in der Umnummerierungsliste zu einem Punkt keine Angaben gemacht wurden. Berichtigt.
3. Für Flurstücke können jetzt Sollflächen vergeben werden..

### Build 008 (08.06.2003)

KafPlot

1. Das Sortieren der Punkte vor dem Auslesen/Exportieren wurde erheblich beschleunigt.
2. KafPlot dreht jetzt die Grafik nach der zuletzt eingelesenen Bitmap. Der Bildaufbau ist damit schneller, da die Bitmap nicht gedreht werden muss.
3. Bei der Geograf-ALK-Ausgabe konnten die Ausgabe der Offlinepunkte nicht abgewählt werden. Berichtigt

### Build 009 (29.06.2003)

KafPlot

1. Das Importieren von WLDGE-Dateien ist jetzt mit der Plusversion möglich. Ein Abgleich mit den eventuell schon in der Auftragsdatei vorhandenen Flurstücken geschieht allerdings noch nicht.
2. Änderung der Identitätsliste bei ausgeschaltener Option "Messwerte zwischen lokalen Punkten":
   - Es wurden zu viele Leerzeilen in die Liste geschrieben. Berichtigt
   - Es wurden Messbandstrecken nur in die Liste geschrieben, wenn beides amtliche Punkte waren. Dadurch vielen viele Strecken heraus, mache Grenzpunkte hatten dadurch keinen Nachweis mehr.
     Also werden Messbandstrecken nun auch dokumentiert, wenn sie zwischen lokalen und amtlichen Punkt gemessen sind. Es muss nämlich geprüft werden können, ob Katasternachweis für die Grenzpunkte verwendet wurde. Wo die lokalen Punkte liegen, und wie sie mit dem Messungsliniennetz zusammenhängen ist dabei egal, das ist nicht meht Inhalt der Prüfung.

### Build 010 (26.07.2003)

KafPlot

1. Beim Exportieren von Punktdaten kann das ALK-konforme PunktnummernFormat NB8ALK-PA-NR5 eingestellt werden. Der Nummerierungsbezirk hat dabei das Format RRHHRRHH.
2. Flurstücke erhalten beim Geograf-ALK-Export jetzt die Vorgabenummer als Objektnamen.
3. Objektsymbole verschieben sich zusammen mit ihren Objektumringen beim Export nach Geograf-ALK (das funktionierte bisher nur bei den Objektkoordinaten).
4. Beim Export nach Geograf (Punkte und Linien) können die Arten jetzt auch aus dem OSKA der Punkte und Linien erzeugt werden. Damit werden ALK-konforme Artendateien unterstützt.
5. kleine Fehler beim Geograf-ALK-Import beseitigt.
6. Zusätzliches Punktausgabeformat: IBM-KIV
7. Im Dialog Menge erzeugen > Kataster können reine Nutzungsartenpunkte markiert werden (für Ämter, die dafür eine extra Koordinatendatei wünschen).
8. Für ein Flurstück können jetzt mehrere Straßenschlüssel vergeben werden. zB: S=00815,00816
9. Der Fortführungsbeleg kann jetzt auch mit endgültigen Flächen erzeugt werden.

KafDat

1. Bei Einlesen von Katasterpunkten kann jetzt der Punktstatus aus der Lagegenauigkeitsstufe erzeugt werden: Schalter "endgültige Nummern und Flächen"

- LG = 1 --> 1 (Fest)
- LG = 2 --> 2 (Beweglich)
- alle anderen erhalten 0 (Näherung)

### Build 011 (25.10.2003)

KafPlot

1. Neues Kommando Bearbeiten > Menge umkehren kehrt die aktuelle Punktmenge um.
2. Punkte, die mit Punktstatus 5 (fehlerhaft) markiert und als Schnitt eingerechnet wurden, sind nicht mit korrekten koordinatendifferenzen nachgewiesen worden. Bereinigt
3. Bei Datei > Prüfen werden Offlinepunkte nicht mehr zur Prüfung der Lagegenauigkeit herangezogen.
4. Die Gewichte der Messungen wurden bei Datei > Speichern nicht korrekt geschrieben. Berichtigt
5. Bei Datei > Speichern wird der Punktstatus nicht mehr in die Punktsortierung mit einbezogen.
6. In der Rissliste wurde bei der Ausgabe der Gebäudelängen die Tabelle mit "Grenzlänge" betitelt. Berichtigt
7. Die Identitätsliste kann jetzt Titelzeilen vor einzelnen Blöcken erhalten. Die Einstellung kann in der Kafplot.properties bzw. differenziert in der aemter.properties eingestellt werden.
8. Beim GG-ALK-Export wurde für Pseudohausnummern ein falscher Textinhalt erzeugt. Berichtigt
9. Beim Adressenzusatz der Gebäude wird jetzt korrekt zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Zwei Gebäude mit gleichem Adressenzusatz, der sich nur in Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, (zB.: HsNr. 10A und HsNr. 10a) werden aber weiterhin als fehlerhaft erkannt.
10. Beim Import einer GG-ALK-Grafik gingen bisher die Objektkoordinaten von Nutzungsarten bei Flurstücken mit nur einer Nutzung verloren. Jetzt wird zu diesen Flurstücken ein Symbol mit dem OSKA 9999 erzeugt, aus welchem bei der Rückübertragung nach GG_ALK wieder die Objektkoordinate der Nutzngsart erzeugt wird.
11. KafPlot verschiebt die Objektkoordinaten (Flurstücke, Gebäude...) beim Export nach GG-ALK dynamisch mit den (von Kafka berechneten) Umringspunkten des Objekts. Die Berechnung hierfür wurde verbessert. Bei sehr kleinen Flurstücken lag die Objektkoordinate nach der Homogenisierung teilweise außerhalb der Objekte.

KafDat

1. In der Plus-Version kann jetzt das Einlesen der Lage- und Höhenaufnahme extra ausgewählt werden.
2. Neuer Schalter IPolarReader.ignoreR0 in der transfer.properties. Damit können Polarmessungen für die Höhenauswertung ausgeschalten werden, indem am Gerät die Reflektorhöhe 0.000 eingestellt wird.
3. Aus den Geodimeterdaten werden jetzt auch die zweiten Fernrohrlagen korrekt übernommen.

### Build 012 (07.12.2003)

KafPlot

1. Der Schalter für die Titelzeilen in der Identitätsliste (siehe letzte Version) wurde nicht ausgewertet. Berichtigt
2. Der Dialog Speichern unter ermöglicht nun eine differenzierte Auswahl zur Speicherung der Daten. Es können bei der Speicherung einer neuen Auftragsdatei ausgewählt werden:
   - Die Stellenanzahl der zu speichernden Punktnummern.
   - nicht benutzte Punkte und Messungen können ignoriert werden.
   - Punkthöhen und Höhenmessungen können abgewählt werden.
   - Neupunkte können in die Punkteingabe übernommen werden.
   - Die Punkte können anhand der Umnummerierungsliste fest umnummeriert werden.
   - Neues Kataster kann in Altkataster umgeschrieben werden.
   Beim Schreiben der Auftragsdatei wird eine eventuell gewählte Punktmenge beachtet. KafPlot sucht alle Daten zusammen, die an den gewählten Punkten hängen und schreibt nur diese in die neue Datei. So wird es (hoffentlich) einfach möglich, alte Aufträge zB. für eine Gebäudeeinmessung wieder zu verwenden.

KafDat

1. mehrere Schalter zum Einlesen von Geodimeter-MessDateien zur transfer.properties hinzugefügt.

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2004 JS