zurück zur HILFE | # Datenprüfung
| Punktnummern Konfiguration Katasternachweis Punktlagegenauigkeit Arten und Ebenen Teilungsmessung Objektgeometrie Objektattribute

Unter dem Menuepunkt Datei > Prüfen steht eine umfangreiche Analyse der Daten zur Verfügung.

Die Ergebnisse werden in der Grafik in Bemerkungsfeldern angezeigt. Dazu ist das Button Bemerkungen und im Optionendialog (Ansicht > Optionen > Sonstiges) die Option Fehlermeldungen anzuschalten.

Die Ergebnisse werden weiterhin in einer Protokolldatei gespeichert. Diese Datei wird bei jedem Prüflauf neu geschrieben.
Der Dateiname des Protokolls wird in der Einstellungsdatei kafplot.properties festgelegt.

## Punktnummern

Mit der Eindeutigkeit der Ausgabenummer prüft KafPlot, ob neu erzeugte Punktnummern schon im Auftrag vorhanden sind

Um den Nummerierungsbezirk der Ausgabenummer zu prüfen, wird dieser mit den Koordinaten abgeglichen, d.h. es wird geprüft, ob der Punkt mit seinen Koordinaten tatsächlich in dem vereinbarten Nummerierungsbezirk liegt.

Mit diesem Schalter umnummerierte Punktnummer wird vereinbart, ob für die Überprüfung der Punktnummer die Arbeitsnummer oder die zu übergebende endgültige Punktnummer geprüft wird.

Bei der Punktnummernbildung ist der Punktnummernzuschlag für die zu übergebenden Punkte einzustellen

## Konfiguration

Für diese Prüfung ist festzulegen, ob Digitalisierungen und Bedingungen als Bestimmungselemente eines Punktes gelten.

Die Prüfung auf Konfigurationsdefekte umfasst Ordinaten mit falschem Vorzeichen, linksseitige und "schleifende" Bogenschnitte.

Des weiteren können nicht berechenbare Punkte gesucht und für diese Mengen erstellt werden.

## Katasternachweis

KafPlot überprüft die absolut auftretenden Differenzen innerhalb des Katasternachweises.
Die Strecken, Abzissen und Ordinaten, die die Fehlerschranke (0.05 + 0.0003 · s + 0.008 · √s) · 1.5 überschreiten, werden als fehlerhaft markiert. KafPlot überprüft an dieser Stelle auch die Differenzen der Abzissen und Ordinaten zwischen zwei aufeinander folgenden Punkten einer orthogonalen Linie.

Die Fehler werden unabhängig vom Gewichtsansatz festgestellt, die Bewertung obliegt dem Bearbeiter.

folgende Fehlermeldungen sind möglich:

- unzul. Abweichung der Ordinate
- unzul. Abweichung der Abzisse
- unzul. Differenz der Abzissenmaße
- unzul. Abweichung der Aufwinklung

## Punktlagegenauigkeit

#### Lagegenauigkeit:

In der VVLiegVerm wird eine zu erreichende Punktgenauigkeit für Neupunkte von 0.03m festgelegt. Für in der Örtlichkeit festgelegten Punkte sollte diese Genauigkeit auch ohne Probleme erreicht werden können.
Problematisch ist die Behandlung von Punkten, die in der Örtlichkeit nicht aufgefunden werden und aufgrund von Berechnungen mittels des Risswerkes koordiniert werden. Die dabei erreichbare Lagegenauigkeit liegt zum Teil erheblich unter der geforderten Schranke.
Die Lagegenauigkeit kann zwar künstlich erhöht werden, in dem beim Suchen der abgesteckte Punkt aufgenommen und als Polaraufnahme in die Berechnung eingeführt wird, dies macht jedoch für die Wertung der Koordinaten keinen Sinn.
Es werden also nur festgelegte Katasterpunkte auf Erreichen der Lagegenauigkeit überprüft.

Folgende Fehlermeldung ist möglich:

- unzul. Lagegenauigkeit

#### Kontrolliertheit:

Es wird kontrolliert, ob ein Neupunkt kontrolliert bestimmt wurde.

Folgende Fehlermeldung ist möglich:

- unzul. Punktbestimmung, der Punkt wurde unkontrolliert bestimmt

#### Aufnahmeelemente:

Es wird kontrolliert, ob ein Neupunkt zweimal voneinander unabhängig bestimmt wurde.

Folgende Fehlermeldung ist möglich:

- unzul. Punktbestimmung, der Punkt hat zu wenig Aufnahmeelemente

#### Lageabweichung:

Es werden die Abweichungen der Anschlußpunkte überprüft. Es werden alle beweglichen Anschlußpunkte auf Einhaltung der vorgeschriebenen Schranke von 0.08m überprüft. Sollten AP-Punkte als bewegliche Punkte eingeführt worden sein, wird eine Fehlermeldung ab 0.02m ausgegeben.

Folgende Fehlermeldung ist möglich:

- unzul. Lageabweichung

#### Festpunkte:

Für Festpunkte ist keine Genauigkeitsbetrachtung möglich, sie werden aber auf Verwendung geprüft.

Folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Der Punkt wurde nicht verwendet

#### Lagegenauigkeitsstufe:

Die Katasterämter übernehmen nur noch Punkte mit der Lagegenauigkeitsstufe 2. Es wird die Lagegenauigkeitsstufe aller verwendeten Katasterpunkte auf LGA2 geprüft. AP-Punkte werden auf LGA1 geprüft.

Folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Der Punkt besitzt die ungültige Lagegenauigkeitsstufe: 3.

## Arten und Ebenen

| KafPlot prüft den Zusammenhang zwischen den Arten und Ebenen der Linien und deren Punkte.

#### Art der Grenzpunkte:

Hier wird kontrolliert, ob Art und Ebene der Linien und Katasterpunkte übereinstimmen.

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

- Die Grenze verläuft zum festzustellenden Grenzpunkt, sie muß als festzustellende Grenze markiert werden
- Die Grenze verläuft zwischen festzustellenden Grenzpunkten, sie muß als festzustellende Grenze markiert werden
- Die Grenzen verläuft nicht zwischen festzustellenden Grenzpunkten, sie muß als festgestellte Grenze markiert werden
- Die Grenze ist mit einer falschen Ebene markiert
- Die Gebäudekante ist mit einer falschen Ebene markiert

#### Punkte des Flurstücksumrings:

Es wird kontrolliert, ob die Knickpunkte des Flurstückumrings Grenzpunkte sind.

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

- Fehler im Umring, Punkt 0 ist kein Grenzpunkt, er weicht um 2.000m aus der Linie 0-0 ab.
- Fehler im Umring, Linienpunkte besitzen nicht korrekte Arten.

#### OSKA der Linien:

Es wird kontrolliert, ob mehrfach verwendete Linienverbindungen identisch in Art und Ebene sind.

Folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Linie: 0-0 hat unterschiedliche OSKA.

## Teilungsmessung

KafPlot prüft, ob neue Grenzpunkte korrekt in alte Grenzen eingebunden wurden, ob die geforderte Einrechnung durchgeführt wurde, und ob die relevanten Grenzpunkte mit dem Katasternachweis kontrolliert wurden.

folgende Fehlermeldungen sind möglich:

- Auf den Punkt wurde eine neue Grenze gezogen, seine Lage muß mit dem Katasternachweis geprüft werden.
- Den neuen Grenzpunkt erreichen keine neuen Grenzen
- Den neuen Grenzpunkt erreicht nur eine neue Grenze
- Der neue Grenzpunkt wurde in eine vorhandene Grenze eingebunden, die Angabe der zweiten Grenze fehlt
- Der neue Grenzpunkt wurde in eine vorhandene Grenze eingebunden, er muß eingerechnet werden
- Den neuen Grenzpunkt erreichen mehr als zwei vorhandene Grenzen
- Der Grenzpunkt wurde durch den Punkt indirekt abgemarkt, er muß die Vermarkungsart 088 erhalten
- In die Linie wurden Neupunkte eingerechnet, der Punkt muß mit dem Katasternachweis kontrolliert werden

## Objektgeometrie

| Bei der Bearbeitung von großen Projekten (z.B. FALKE) kann die korrekte Bildung der Flurstücksumringe nicht immer gewährleistet werden. Da dies aber Grundlage für eine spätere Objektbildung ist, prüft KafPlot die Flächen auf Fehler.

#### Umringslinien:

Es besteht die Möglichkeit, Umringe von Fluren aufzustellen. Dabei sollen alle in der Flur liegenden Flurstücke eingeschlossen werden. Wenn dies erfüllt ist, müssen alle Grundstücksgrenzen innerhalb der Flur doppelt vorhanden sein. Jede Grenze, die diese Bedingung nicht erfüllt, wird als fehlerhaft markiert.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Die Linie ist nur in einem Flurstück enthalten

#### Linienlängen:

Hiermit können sehr kurze Linien aufgespürt werden.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Linie im Objekt unterschreitet minimale Länge.

#### Schleife im Umring:

Der Umring eines Flurstücks kann zum Teil sehr verschachtelt sein (z.B. bei Straßenflurstücken). Es wird geprüft, dass der Umring sich nicht selbst schneidet und somit eine Schleife bildet.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Das Objekt hat eine Schleife im Polygon.

#### Freie Punkte:

Es werden alle Grenzpunkte daraufhin untersucht, ob sie innnerhalb einer Flurstücksfläche liegen. Ist das der Fall, werden sie als fehlerhaft markiert.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Der Punkt liegt innerhalb der Fläche des Flurstücks

#### Flächensumme:

Auch hier wird die Flur mit den in ihr liegenden Flurstücken abgeglichen. Die Summe der Flurstücksflächen muss gleich der Fläche der Flur sein.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Die Fläche der Flur weicht von der Summe der Flurstücke ab.

#### Objektkoordinate:

Es wird geprüft, ob die Objektkoordinate innerhalb des Objektes liegt.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Die Objektkoordinate des Objekts liegt außerhalb des Umringspolygons

#### Überbau:

Es wird geprüft, ob Ecken eines Gebäudes über die Grenzen des Flurstückes, auf dem sich die Objektkoordinate des besagten Gebäudes befindet, hinausragen.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Das Gebäude erzeugt auf dem Flurstück einen Überbau.

#### Mehrfachflächen:

Zwei in einem Objekt befindliche, aber räumlich getrennte Flächen werden als Fehlermeldung ausgegeben.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Das Objekt besitzt mehrere Teilflächen.

#### Buchflächenvergleich:

Es wird ein Abgleich zwischen der Buchfläche und der aus Koordinaten ermittelten Fläche durchgeführt. Alle ausserhalb der eingestellten Toleranz liegenden Flurstücke werden als Fehlermeldung ausgegeben.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Das Objekt hat eine Istfläche von 43%.

## Objektattribute

#### Übereinstimmung ALB:

Die Übereinstimmung der Flurstücke wird mit dem ALB abgeglichen. Treten bei einem Flurstück Abweichungen auf, und ist das Flurstück nicht fortgeführt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

folgende Fehlermeldungen sind möglich:

- Straßenschlüssel unterscheidet sich zum ALB, Flurstück fortführen.
- Nutzungsart unterscheidet sich zum ALB, Flurstück fortführen.
- Lagebezeichnung unterscheidet sich zum ALB, Flurstück fortführen.
- Das Flurstück unterscheidet sich nicht zum ALB, Fortführung nicht notwendig.

#### Gebäudenutzung als Sollfläche:

Bei der Erstellung der ALK bestand die Forderung, dass für die Nutzung Gebäude- und Freifläche die Flächengrößen aus dem ALB anzuhalten sind. Es wird geprüft, ob bei fortgeführten Flurstücken diese Forderung erfüllt ist.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Gebäudefläche ist nicht als Sollfläche berechnet.

#### Flurstücksnutzung:

zulässige Untergruppen:

- 1: Die Hauptschlüssel für die Nutzung (z.B. OSKA 100, Gebäude- und Freifläche) dürfen nicht verwendet werden, es muss spezialisiert werden (z.B. OSKA 110, Gebäude- und Freifläche Öffentliche Zwecke)
- 0: Die Unterschlüssel für die Nutzung (z.B. OSKA 110, Gebäude- und Freifläche Öffentliche Zwecke) dürfen nicht verwendet werden, es muss spezialisiert werden (z.B. OSKA 111, Gebäude- und Freifläche Öffentliche Zwecke Verwaltung)

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Nutzung des Flurstücks hat ungültige Spezialisierungsstufe.

#### Flurstückslagebezeichnung:

Es wird geprüft, ob die Lagebezeichnung mit dem Straßenschlüssel übereinstimmt. Voraussetzung hierfür ist, dass die betreffende Straße mit Schlüssel in der strassen.properties enthalten ist.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Flurstück hat ungültige Lagebezeichnung, entschlüsselte Straße ist nicht in der Lagebezeichnung enthalten.
- Flurstück hat ungültige Lagebezeichnung, Straßenschlüssel ist nicht in der Gemeinde enthalten.

#### Gebäudenutzung:

Es wird geprüft, ob die Nutzung des Hauptgebäudes der Nutzung des Flurstücks entspricht, also ob z.B. sich das Einzelhaus mit OSKA 1311 auf der Nutzung mit OSKA 131 befindet.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Das Hauptgebäude ... mit Oska ... liegt auf der Nutzungsart ... Oska bzw. Nutzung ungültig

#### OSKA für Pseudohausnummern:

Hauptgebäude und Wohngebäude dürfen keine Pseudohausnummer tragen.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Pseudohausnummern für Hauptgebäude nicht zulässig.
- Pseudohausnummern für Wohngebäude nicht zulässig.

#### Gebäudeschlüssel mit Flurstückslage:

Es wird geprüft, ob das Gebäudekennzeichen mit der Lagebezeichnung des Flurstücks, auf welchem sich die Objektkoordinate des Gebäudes befindet, übereinstimmt.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Gebäudelage ist nicht in Flurstückslage enthalten.

#### Straßenland/Marksteinschutzfläche:

Es wird geprüft, ob Flurstücksgrenzen im Straßenland mit OSKA 239 verschlüsselt sind. Alle übrigen Flurstücksgrenzen müssen mit OSKA 233 verschlüsselt sein.
Des weiteren wird anhand der Nutzungsart der Oskaschlüssel der Flurstücke geprüft. Ebenfalls wird die korrekte Verschlüsselung der Marksteinschutzflächen geprüft.

folgende Fehlermeldung ist möglich:

- Das Flurstück hat falschen Objektschlüssel 239
- Das Flurstück hat mehr als ...% Straßenland, falscher Objektschlüssel 233
- Linie liegt nicht im Straßenland, falscher Oska 239
- Linie liegt im Straßenland, falscher Oska 233
- Linie in Flurstück begrenzt Marksteinschutzfläche, falscher OSKA 233.

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2004 JS