zurück zur HILFE | # Version 1.7
| Build 001 Build 002 Build 003 Build 004 Build 005 Build 006 Build 007 Build 008 Build 009 Build 010 Build 011 Build 012 Build 013 Build 014 Build 015 Build 016 Build 017 Build 018 Build 019 Build 020 Build 021 Build 022 Build 023 Build 024 |

## Version 1.7

### Build 001 (06.10.2006)

Seit dem letzten Update ist einige Zeit ins Land gegangen. Die Entwicklung des Programmsystems ging aber weiter, lediglich das Fortschreiben der Hilfedatei bereitet mir zunehmend zeitliche Probleme. Nun ist diese Dank eines sehr fleißigen Mitarbeiters wieder auf dem neusten Stand, so kann ich die Version 1.7 veröffentlichen.

Was sind nun die wesentlichen Neuerungen?

Schon mit der Version 1.6 hatte ich den ALK-Edbs-Reader vorgestellt. Der hatte aber noch einige Ecken und Kanten. Obwohl im Vermessungswesen des Landes Brandenburg eine einheitliche IT-Landschaft durchgesetzt wurde, kommen doch sehr unterschiedlich strukturierte Edbs-Dateien bei mir an. Inzwischen sollten alle Eventualitäten eingearbeitet sein. Der ALK-Edbs-Reader sollte nun die Flurstücke, Gebäude und Topographieobjekte vollständig übernehmen. Damit verkürzt sich der bisher notwendige Umweg über Geograf.
Besonders Schwierigkeiten bereiteten bei der Programmierung zum Teil auftretende Datenstrukturfehler in den ALK-Daten. Der ALK-Edbs-Reader versucht so viel wie möglich zu übernehmen und startet im Notfall Reparaturversuche. KafPlot kommt auch mit größeren Datenmengen gut zurecht, soweit in Ihrem Rechner genügend Speicher zur Verfügung steht. Nach einem kombinierten Import von ALK- und ALB-Daten kann KafPlot Dank der Ansichtsthemen einen guten Überblick über ganze Gemeinden verschaffen.

Zwei neue Ansichtsthemen Flächenabweichung und Flächenfehler sind hinzugekommen. Sie sollen die Katasterämter bei der Datenmigration nach ALKIS unterstützen.

Völlig neu überarbeitet wurden die InfoDialogTabellen zu den komplexen Grafikobjekten. Sie sind jetzt in der Größe nicht mehr festgelegt. Es wurden einige Tabellen ( Gemeinden, Gemarkungen,...) hinzugefügt, die, soweit sinnvoll, auch untereinander verknüpft sind.

In diesem Zuge wurde auch die Objektsuche überarbeitet. Dort kann jetzt das Suchergebnis in einer Tabelle angezeigt werden.

Ansonsten gab es viele kleinere Verbesserungen, die noch unter der Version 1.6 beschrieben sind.

Die noch nicht eingearbeiteten Kundenwünsche sind nicht vergessen, in dem nächsten kleinen Update soll alles enthalten sein.

Ich wünsche viel Spaß bei der Arbeit mit KafPlot. Ich hoffe, dass die Arbeit mit KafPlot weiter zur Qualitätsverbesserung unserer Vermessungsleistungen beitragen kann.

### Build 002 (06.12.2006)

KafPlot

1. Der ALK-Reader übernimmt die Folien der Objekte, insbesondere um die ATKIS-Gebäude unterscheidbar zur Folie 11 zu halten. Die Folieninformation wird jetzt auch in die DAT geschrieben, damit sie dauerhaft erhalten bleibt.
2. Unter der Java-Laufzeitumgebung von Sun war der Fehlerdialog nicht bedienbar, wenn Daten mehrmals nachgeladen wurden. Berichtigt
3. Unter dem Menüpunkt Extras ist die Routine Digitalisierung erzeugen hinzugekommen. Aus einem geladenen ALK-Projekt werden zwei getrennte Digitalisiersysteme für ALK- und ATKIS-Objekte erzeugt.
4. Es kann jetzt eine Projektdatei *.kpp angelegt werden. Dort können mehrere Eingabedateien, auch Bitmaps, festgelegt werden, die KafPlot beim Starten mit der *.kpp nacheinander lädt.
5. Unter dem Menüpunkt Ansicht→Optionen kann auf der dritten Seite jetzt die ursprüngliche Geometrie eingeblendet werden.

### Build 003 (17.12.2006)

KafPlot

1. Die PunktVerschiebungen und PunktIdentitäten können jetzt wieder gelöscht oder auch rückgängig gemacht werden.
   Beide Elemente haben jetzt eine rückgesetzte Farbe, wenn sie sich im inaktiven Status (d.h. bereits in der DAT verändert) befinden.
2. Die Geometrie der Flurstücke, bei denen nur der Umring der Teilflächen angegeben wurde, werden beim Lesen der DAT automatisch aus den Einzelgeometrien zusammengesetzt. KafPlot füllte aber auch Lücken. Das führte teilweise zu einer falschen Flächenberechnung. Dieses Verhalten wurde berichtigt.
3. Bei eingeschaltener Hotspot-Anzeige kann mit dem Schalter Ellipsen zoomen die Größe der Hotspots verändert werden. Beim gleizeitigen Halten der STRG und ALT-Taste kann die Farbdarstellung geändert werden. Bei der Flächendarstellung Flächenabweichung kann damit ebenfalls die Farbtiefe geändert werden.
4. Der Import-Dialog bei amtlichen Punktformaten bietet jetzt auch eine Auswahlwahlmöglichkeit für die Verfahrensweise bei Punktkollisionen und für den Punktstatus.
5. Der Datencheck testet jetzt auch, ob für Punkte mit schlechter Lagegenauigkeit (LGA3 und schlechter) die LZK auf kontrolliert (LZK2) gesetzt wurde. Die LZK2 ist nur für Punkte mit der LGA1 und LGA2 zulässig.
6. Der ALK-Reader erkennt jetzt auch ULOBNN-Sätze.
7. Beim Auswählen eines Objektes mit dem dazugehörigen Popupmenü gelangte nicht immer das richtige Objekt in den sich öffnenden Dialog, da die Maus schon ein weiteres naheliegendes gegriffen hatte. Berichtigt
8. In der Plus-Version steht ein neues PunktAusgabeformat KafPlot-Koordinatensicherung *.LTA zur Verfügung.
9. Unter C!Daten kann mit dem Schalter +WPNK KafPlot veranlasst werden, die geänderten Koordinaten von Näherungspunkten in die DAT zu schreiben. Damit verkürzt sich bei großen Projekten erheblich die Rechenzeit. Allerdings gehen so die Attribute dx und dy verloren, in der LT3 stehen dann Werte nahe 0. Die Punktverschiebung ist aber ein wichtiges Element zur Qualitätskontrolle. Damit diese wieder korrekt zur Verfügung stehen, kann die Koordinatensicherung *.LTA mit dem Schalter +LTA beim Starten eines Auftrags nachgelesen werden. Dieser Ladevorgang ersetzt nur die dx und dy, damit die Differenz zu den originalen Koordinaten anzeigen.
10. KafPlot generiert beim Lesen der DAT automatisch fehlende OSKA, Lagezuverlässigkeit und Punktstatus. Dieses Verhalten kann einzeln unter C!Daten mit den Schaltern -EPPOS, -EPPLZ, -EPPPS abgeschalten werden.
11. Das Kontextmenü eines Punktes enthält jetzt den Eintrag Punktattribute setzen. Die hier vorgenommenen Einträge werden beim Speichern der DAT in die Liste Umnummerierung eingetragen.

### Build 004 (31.12.2006)

KafPlot

1. Dem Paket wurde das Hilfsprogramm KafkaRunner hinzugefügt. Es bietet eine kleine Oberfläche zum Starten von Kafka. Das erstellen einer Bat bzw. die Vereinbarung für einen Dateityp ist in der Hilfe beschrieben. Hinzu kommt eine kafka.properties, in der die Pfade zu WinKafka festgelegt sind.

### Build 005 (23.02.2007)

KafPlot

1. Unter Ansicht > Optionen > Punkte kann jetzt ein PunktFilter geschalten werden, der die Anzeige der Punkte steuert. Punkte, die in der Anzeige gefiltert werden, können auch nicht mehr mit der Maus angesteuert werden. Sie werden auch nicht in eine Menge übernommen. Damit kann beim Menge bilden über einen Umring vorher eine Auswahl anhand der Punktattribute getroffen werden.
2. Mit dem Tag <npi.bem=TestBemerkung> kann in der Koordinatenliste des NPI eine Bemerkung erzeugt werden

### Build 006 (13.03.2007)

KafPlot

1. Der KAFKA-Punktstatus kann jetzt in dem PopupMenu zum gefangenen Punkt gesetzt werden (rechter Mausklick)

### Build 007 (30.12.2007)

KafPlot

1. Mit dem Schalter FortfuehrungWriter.voidLine in der kafplot.properties bzw. aemter.properties kann eine Leerzeile nach jedem Flurstück in den Fortführungsbeleg eingefügt werden. Der Schalter ist natürlich auch in den Dialogeinstellungen verfügbar.
2. Bei der Ausgabe des Fortführungsbeleges bewirkte der Schalter Endgültige Nummern und Flächen bisher ein Ausfüllen der für die KVÄ vorgesehenen Felder und einen Flächenabgleich mit Ausgabe der Differenzen. Für die korrekte Ausgabe der Differenzen ist es aber notwendig, daß alle Flächen, Teilflächen und Nutzungsarten auch als Umringspolygon vorliegen. Die Funktionalität ist jetzt in zwei Schalter aufgesplittet: Der Schalter Endgültige Nummern und Flächen bewirkt jetzt lediglich das Ausfüllen der "Endgültig"-Felder, der zusätzliche Schalter "mit Flächenvergleich" füllt das Bemerkungsfeld mit Differenzen aus. Der zusätzliche Schalter kann auch in den properties mit FortfuehrungWriter.endArea als Vorgabe gesetzt werden.
3. Unter Extras > Punktraster erzeugen kann ein Raster aus Punkten erzeugt werden. Diese können z.B. für die Stabilisierung von Homogenisierungen verwendet werden.
4. Kleinere Fehler bei der Eingabe von Messelementen wurden bereinigt.
5. Das Lesen von fehlerhaft erzeugten DAT-Files wurde stabilisiert.
6. Es wurde ein PunktReader eingefügt, der kein festes Format benötigt. Das Format wird soweit möglich selbständig erkannt.
7. Der GeografReader übernimmt aus nicht ALK-konformen Geograf-Aufträge die Linienstrukturen weitgehend als Topographieobjekte. Damit bei Homogenisierungsprojekten die Übersicht gewahrt bleibt, kann mit der neuen display.properties die Darstellung der Topographieobjekte gesteuert werden.
8. Es wurden Mechanismen eingefügt, mit denen KafPlot beim ProgrammStart Befehle mitgegeben werden können, die nacheinander abgearbeitet werden. So können umfangreichere Daten-Importe und Exporte für ganze Verzeichnisstrukturen über Batch-Dateien gesteuert werden. Die Dokumentation dazu ist noch nicht fertig. Bei Interesse bitte ich mir eine E-Mail zu senden.

### Build 008 (07.01.2008)

KafPlot

1. Bei der Eingabe einer PunktVerschiebung kann jetzt auch eine Linie gefangen werden. In der Auswahlleiste ist der Schalter Linie fangen dazu einzuschalten. Die neue Koordinate wird dann auf die gefangene Linie gesetzt.
   Die ursprüngliche Koordinate der Punktverschiebung wird jetzt auch korrekt gespeichert, wenn ein bereits verschobener Punkt nochmals verschoben wird.
2. Mit Bearbeiten > Menge aus Datei kann eine Menge aus Punktdateien erzeugt werden. Es werden alle ProjektPunkte der Menge hinzugefügt, deren Punktnummer in der Datei vorhanden ist. Die ProjektPunkte bleiben unverändert, es werden also keine Daten aus der Datei gelesen. Zusätzlich kann in einem Dialog ein Schalter gesetzt werden, der Punkte mit identischen Koordinaten nicht in die Menge einfügt.

### Build 009 (24.03.2008)

KafPlot

1. Bei der Brandenburger Rissliste werden im Regelfall die Katasteraltpunkte nicht besonders gekennzeichnet. Zur Kennzeichnung der Altpunkte kann in der kafplot.properties der Schalter KatasternachweisWriter.altpunktKennung = Altpunkt mit einer entsprechenden Kennung versehen werden. Wie gewohnt funktioniert das auch ämterweise in der <aemter.properties.
2. Im Optionendialog von Bitmaps kann jetzt für das Bild eine Farbe vorgegeben werden. Die invertierten Grauwerte des Bildes werden damit eingefärbt.
3. Beim Export in die Geograf-Formate kann jetzt im Exportdialog eine speziell an die Aufgabe angepasste Properties-Datei angegeben werden.

### Build 010 (07.04.2008)

KafPlot

1. In der Umnummerierungsliste kann jetzt die LGA mit Hashzeichen vergeben werden, die LGA wird dann aus der Standardabweichung erzeugt.

### Build 011 (22.04.2008)

KafPlot

1. Der Import und Export von SYSTRA-Projekten ist jetzt ansatzweise möglich. Die Daten werden noch nicht vollständig übersetzt. Mit dem nächsten Major-Update soll die Übergabe vollständig funktionieren.
2. Da die Ausgabedatei ein sehr schwer maschienenlesbares Format besitzt, habe ich mich lange davor gesträubt, die Ausgleichungsergebnisse komplett in KafPlot zu laden. Ein LT2-Reader wurde jetzt für die KAFKA-Version 6.000 implementiert.
   Da das Format der LT2 mit jeder KAFKA-Version laufenden Änderungen unterworfen ist, wird es immer ein wenig Zeit benötigen, den Reader entsprechend zu erweitern. Eine Versionierung ist vorgesehen.
   Ältere Versionen möchte ich nicht mehr unterstützen. Sollten zwingende Gründe dafür sprechen, bitte ich um diesbezügliche Kontaktaufnahme.
   Die LT2 wird standardmäßig nicht gelesen, da dafür bei größeren Projekten doch einige Zeit benötigt wird. Um die Daten zu lesen muss der Schalter +LT2 unter C!Daten: gesetzt sein.
3. Um die Ausgleichungsergebnisse aus der LT2 sichtbar zu machen, wurde ein InfoDialog für Messdaten angelegt. Er öffnet sich bei einem doppelten Mausklick auf eine Messung bzw. über das Kontextmenü. Weitere Dialoge für Bedingungen, Transformationen sollen bis zur nächsten Major-Version fertig gestellt sein.
4. Um eine Übersicht über die Eingaben und Ausgleichungsergebnisse zu schaffen, wurden mehrere Varianten der Messdatenanzeige implementiert. Unter Anzeige > Optionen > Messungen > Darstellung können diese ausgewählt werden.

### Build 012 (30.04.2008)

KafPlot

1. Fehlerbereinigung des LT2Readers.
2. Eigene InfoDialoge haben jetzt auch die Bedingungen und die Transformationskoordinaten erhalten, die über das Kontextmenü zugänglich sind. Auch sie enthalten die vollständige Statistik der Bestimmung, wenn die Option +lt2 eingeschalten ist.
3. Der PunktInfoDialog wurde um die aus der LT2 gelesenen Statistik erweitert.
4. Unter Bearbeiten > Recorder wird jetzt eine Auswahl der Bestimmungselemente angezeigt. Voreingestellt ist ein Filter über die Normierten Verbesserungen. Wie gewohnt sind die Datenzeilen mit der Maus anwählbar. Bei einfachem Klick wird die Grafik auf das Bestimmungselement gezoomt, bei Doppelcklick wird zusätzlich der Dialog zum Messelement aufgerufen.
5. Die Tastenbelegung <STRG> wurde verändert. <STRG-R> hat der Recorder erhalten, der bisher damit belegte Drehen-Dialog hat <STRG-D> erhalten.
6. Selbiger Dialog wird im KontextMenü zum Punkt mit Bestimmungen aufgerufen. Es wird eine Auswahl der Bestimmungen des betreffenden Punktes angezeigt.

### Build 013 (03.05.2008)

KafPlot

1. Die Inhalte der KafPlotViewer-Daten wurden ergänzt, es können jetzt auch die Individualgewichte und die komplette Statistik (LT2) geschrieben werden.
   Da die Daten inzwischen sehr umfangreich geworden sind, erzeugt die Viewer-Ausgabe jetzt eine gezipte Datei (*.kpz). Im Dialog kann aber auch auf die *.kpv umgestellt werden, dann wird die Datei wie bisher unkomprimiert erzeugt. KafPlot und der KafPlotViewer können beide Dateiformate erkennen und lesen.
   KafPlot und der Viewer lesen weiterhin das KPV-Format aus den letzten Versionen.
2. Der KafPlotViewer hat auch den Recorder und die neuen InfoDialoge erhalten.
3. Die Datei kafplot.properties wurde um den Schalter DatReader.daten erweitert. Dort kann analog zu der Variablen C!Daten: voreingestellt werden, welche KAFKA-Ausgabedateien gelesen werden sollen und welche Prüfroutinen angestoßen werden sollen.

### Build 014 (23.07.2008)

KafDat

1. Der MinkaPolardatenReader wertet jetzt Längs- und Querexzentrum aus

KafPlot

1. Fehler bei der Eingabe eines Bogenschlages beseitigt.
2. Der RecorderDialog um Filtermöglichkeiten erweitert.
3. Fehlerellipsen werden jetzt auch beim Drucken ausgegeben.
4. Der ALK-Reader konnte nicht mehrere EDBS-Dateien einlesen. Berichtigt
5. KafPlot liest jetzt auch Punktdaten aus dem erweiterten Punktdatenblock (Block 7), damit einzelne Punkte bei der Auffelderung der dynamischen Ausgleichung abgeschalten werden können.
   Diese Option sollte nur im Ausnahmefall benutzt werden. Ein Speichern der erweiterten Punktoptionen ist nicht möglich.
6. Beim Speichern der Dat wurden immer auch alle Neupunkte geschrieben. Der Fehler wurde berichtigt. Wenn das Speichern der Neupunkte gewollt ist, muss der Menüpunkt Speichern unter... verwendet werden.

### Build 015 (04.09.2008)

KafPlot

1. Fehler beim Lesen der LT2 beseitigt.
2. RecorderDialog um die Möglichkeit erweitert, nach einem Riss zu filtern.
3. Unter Ansicht > Optionen > Messungen > Darstellung wurde eine flächenhafte Darstellung der Risse eingeführt
4. Unter Ansicht > Optionen > Punkte wurde ein SchriftFilter hinzugefügt, der eine Auswahl der zu beschriftenden Punkte ermöglicht.
5. Die PunktFilterDialoge (Menge erzeugen, Optionen > PunktFilter, SchriftFilter) haben auf der Seite Sonstiges einen Schalter bekommen, der die Filterauswahl umkehrt.
   Zum Beispiel: Die Auswahl Punktart von 3 bis 3 zeigt nur die Gebäudepunkte an. Wird nun der Schalter gesamten Filter invertieren gewählt, werden alle Punkte angezeigt, die nicht Gebäudepunkte sind.
6. Unter Hilfe > Risse werden alle Risse aufgeführt.

### Build 016 (08.09.2008)

KafPlot

1. Wenn Kafka mit der Option -r (robuste Schätzung) gestartet wird, schreibt Kafka die LT2 ohne die eigentlichen statistischen Werte. Der LT2-Reader liest dann keine Daten.
2. Die Spalten der Recorders wurden erweitert
3. Der GeografReader liest jetzt auch Punkte ohne Punktnummer. Die Punkte mit eingeschlossenen HashZeichen werden lokal umnummeriert. Die Umnummerierung wird in der Fehlerdatei dokumentiert.
4. Der Recorder setzt jetzt Vorgaben beim Umschalten der Parameter. Die Tabelle wird sofort aktualisiert.

### Build 017 (22.09.2008)

KafPlot

1. Die InfoDialoge von Bestimmungselementen wurden um die Werte GRZW (Grenzwert eines nicht erkennbaren groben Fehlers) und EGK (Einfluss eines nicht erkannten groben Fehlers auf die Punktlage) erweitert.
2. Soweit die LT2 eingelesen wurde, wird für jeden Punkt die Zuverlässigkeit bestimmt. Dazu wird das Maxima der EGK aller anhängenden Beobachtungen bestimmt.
3. Für die Werte GRZW und EGK wurde unter Ansicht > Optionen > Messungen > Darstellung > Messwerte eine entsprechende farbliche Darstellung hinzugefügt. Für die Darstellung Punktzuverlässigkeit wurde der Schalter > Optionen > Punkte > Fehlerdarstellung > Zuverlässigkeit hinzugefügt.
4. Die farbige Darstellungen der statistischen Ergebnisse der Punkte und Messwerte haben jeweils eigene Farbeinstellungen bekommen. Diese sind jeweils über einen FarbDialog einstellbar, sie bleiben auch beim Beenden von KafPlot erhalten. Diese Farbeinstellungen werden auch beim Speichern der ViewerDaten individuell übergeben. Die Farbeinstellungen sind erreichbar unter Optionen > Punkte > Fehlerdarstellung > Farbe und unter Optionen > Messungen > Darstellung > F
5. Die Farben der flächenhafte Rissdarstellung werden jetzt auch aufgrund des Mittels der statistischen Werte eingestellt.
6. Unter Ausgabe ist der StatistikBeleg hinzugefügt worden. Dieser Beleg stellt eine Zusammenfassung der statistischen Werte jedes Eingaberisses dar.
7. Der PunktFilter Menge erzeugen wurde um die Werte Verschiebung, Standardabweichung, lokale Standardabweichung und Zuverlässigkeit erweitert.
8. Bei der grafischen Eingabe von Ortholinien und Messbandstrecken wird jetzt das Endmaß bei der Anwahl des zweiten Punktes angezeigt.
9. Bei der Rissauswahl der grafischen Eingabe waren Risse aus der Einrechenliste und den Vorgaben vertauscht. Berichtigt
10. Beim Speichern der Auftragsdatei werden jetzt die MessungsGewichte für die erste Messung eines Risses geschrieben, auch wenn sie mit dem vorangegangenen Riss gleich sind.
11. Punkte in der Einrechenliste wurden in die Linie gerechnet, obwohl sie mit C auskommentiert waren. Berichtigt
12. Reine Fluchtungspunkte in Orthogonalen Linien wurden nicht korrekt an SYSTRA übergeben. Berichtigt
13. Der Auswahl Optionen > Flächen > Darstellung der Flurstücke wurde der Punkt Hintergrund hinzugefügt. Alle Flächen werden grau dargestellt. Die Messelemente werden über die Flächenumringe gezeichnet. Damit dient diese Ansicht insbesondere der Analyse der Messelemente.

### Build 018 (07.11.2008)

KafPlot

1. Die Systra-Ausgabe wurde vervollständigt. Der Export sollte jetzt vollständig funktionieren. Ist in dem KafPlot-Programmverzeichnis eine systra.ini vorhanden, wird diese kopiert und erhält den Projektnamen.
2. Systra-Ergebniskoordinaten (Systra.koo) können importiert werden. Wenn die Daten in einen vorhandenen Auftrag gelesen werden, werden die Koordinaten überschrieben, der Differenzvektor DxDy aber neu erzeugt aus der Differenz zwischen den vorhandenen Kafka- und den SystraKoordinaten. Damit können die Unterschiede zwischen den beiden Ausgleichungsergebnissen analysiert werden.
3. Es kann das Systra-Koordinatenformat exportiert werden.
4. KafPlot kann jetzt auch Leica-Aufnahmedateien importieren. Es werden alle verfügbaren Koordinaten gelesen.
5. Unter Ansicht>Optionen>Punkte wurde eine Einstellmöglichkeit betreffend der Hintergrundfarbe der Punktsymbole eingefügt. Diese kann jetzt nach PunktStatus, LGA, LZK oder KatasterpunktStatus unterschieden werden.
6. Die Lagegenauigkeitsstufen sind mit den VALK-Richtlinien neu definiert worden. Diese sind in der lagegenauigkeit.properties umgesetzt. Soweit diese Datei im Programmverzeichnis vorliegt, überschreibt sie die voreingestellten Lagegenauigkeitsstufen, die noch nach dem Punktnachweiserlass NRW erstellt wurden.
7. Seit dem Build 010 kann in der Umnumerierungsliste die LGA mit einem Hashzeichen versehen werden. Die LGA wird dann beim Anzeigen bzw. Schreiben in Dateien aus der erreichten Lagegenauigkeit bestimmt.
   In der PlusVersion ist unter Extras ein Dialog "Lagegenauigkeitsstufe erzeugen" eingefügt worden. Damit kann die Lagegenauigkeitsstufe aus der Lagegenauigkeit erzeugt werden. Die errechneten LGA werden dann fest in der Umnumerierungsliste vergeben.
8. Im PunktInfoDialog wird im Feld LGA das Hashzeichen mit angezeigt, wenn die Lagegenauigkeitsstufe automatisch generiert wird.
9. Bei der Ausgabe der Rissliste wurde jetzt die Prüfung aufgegliedert in: Prüfe LSP, Prüfe SP, Prüfe LGA.
   - Die Prüfung der LSP testet die lokale Standardabweichung. Wenn sie 0.0 ist, ist der Punkt unkontrolliert bestimmt und wird als Fehler gemeldet. Der Test kann nicht durchgeführt werden, wenn Transformationen mit Restklaffenverteilung an der Ausgleichung beteiligt waren. Die LSP wird dann von KAFKA nicht erzeugt.
   - Die Prüfung der SP (Standardabweichung) testet, ob die zulässige Genauigkeitsschranke eingehalten wird. Der Test wird allerdings nur für vermarkte Punkte durchgeführt.
   - Die Prüfung der LGA testet, ob die ausgegebenen Punkte eine zulässige LGA erhalten haben. Die zulässigen Lagegenauigkeitsstufen können vorgegeben werden.
10. Die LZK 1 wurde in der Umnumerierungsliste beim Speichern nicht gesetzt. Berichtigt
11. Die Darstellung der Maßzahlen wurde komplett überarbeitet. Fehler bei der Darstellung der verschiedenen Rahmen (Anlege-, End- und Einbindemaß) sollten endgültig erledigt sein. Als Fehler gesetzte Maße werden jetzt in colorierten Messansichten durchgestrichen.
12. Abzissenmaße mit 0.0 werden jetzt doppelt unterstrichen, wenn ein Anlegemaß vorhanden ist.
13. Die grafische Messdateneingabe für Ortholinien wurde optimiert. Die rechnerischen Messwerte werden jetzt sofort in der Grafik angezeigt. Die orthogonalen Maße werden innerhalb der Messungslinien beim Speichern sortiert und optimiert. So werden Fußpunkte (Ordinate=0.0) mit eventuell von diesem ausgehenden Ordinaten verknüpft.
14. Ebenso werden die grafischen Maße für Messbandstrecken und Bogenschnitte bei der Eingabe angezeigt. Der Bogenschnitt wird immer rechtsläufig gespeichert.
15. Bei der Eingabe von Messwerten kann jetzt auch während des Punkt fangens die Grafik mit der Tastatur navigiert und gezoomt werden.
16. Beim Lesen der DAT werden jetzt Messbandstrecken auf gleichen Anfangs- und Endpunkt geprüft. Ebenso werden Messbandmaße = 0.0 gemeldet.
17. Es wird eine Fehlermeldung beim Lesen der DAT angezeigt, wenn in einer Ortholinie gleiche Abzissenmaße ohne Fußpunkt erzeugt wurden. Fußpunkte sollen immer als Punkt mit Nummer erzeugt werden, damit bei der Ausgleichung die Identität der aufeinanderfolgenden Abzissenmaße sichergestellt werden kann.
18. Beim Punktstatus ändern per Rechtsklick kann jetzt entschieden werden, ob die alte oder die neue Koordinate angehalten werden soll. Der Befehl kann auch auf eine Menge angewendet werden.
19. Beim EDBS-Export kann die Übergabe der Lagegenauigkeit differenzierter ausgewählt werden. Wenn die Standardabweichung übergeben werden soll, kann zwischen lokaler Standardabweichung LSP (lt. Schnittstellenbeschreibung) und Standardabweichung SP (verlangen die meißten Ämter) ausgewählt werden.
20. Der Recorder Dialog präsentierte nicht alle groben Fehler. Berichtigt
21. Die maximale PunktVerschiebung wurde nach dem Lesen der KafPlot-Koordinatensicherung LTA nicht neu gesetzt, dadurch war der Farbbereich für die Hotspotanzeige nicht ausreichend. Berichtigt
22. Der im PunktAttributeDialog gesetzte KatasterPunktStatus wurde nicht gespeichert. Berichtigt
23. Die Ausgabe der Grenz- und Gebäudelängen in der Rissliste erfolgt jetzt sortiert nach Punktnummern.
24. Der LT2-Reader wurde weiter verbessert.
25. Wenn komplette Ortholinien als Fehler markiert wurden, kann es zu Fehlermeldungen beim Einlesen. Berichtigt
26. Im PunktFilterDialog (zB. Bearbeiten > Menge erzeugen) wurde unter Kataster die Auswahl nur Gebäudepunkte ohne Fachbedeutung hinzugefügt. Für diese Option und die nur Nutzungsartenpunkte ohne Fachbedeutung müssen alle Linien durchsucht werden. Das wurde wesentlich beschleunigt.

### Build 019 (14.11.2008)

KafPlot

1. In der KafPlot-PlusVersion wurde unter Extras ein WebMapServer (WMS) integriert. Er beantwortet WMS-konforme Anfragen aus dem lokalen Netz. Damit kann die KafPlot-Grafik in WMS-fähigen Anwendungen (zB. Geograf, ArcGIS und KafPlot selbst) in andere Programme als Bild hinterlegt werden, ohne das Daten exportiert werden müssen.
2. Ebenso wurde ein WMS-Client integriert, der Anfragen zu dem aktuellen Grafikausschnitt an einen WMS-Server stellt. Damit können von im Netzwerk geöffneten KafPlot-Prozessen die Bildauschnitte untereinander ausgetauscht werden. Natürlich kann auch auf WMS-Server im Internet zugegriffen werden. Inzwischen hat die LGB das Digitale Geländemodell und die ALK als WMS-Dienst frei zur Verfügung gestellt. Diese Dienste sind in der kafplot.properties aufgelistet und stehen in dem WMS-Dialog zum Zugriff bereit.
   Bisher wurde nur der Zugriff auf Dienste integriert, die ETRS-Koordinaten zur Verfügung stellen. Andere Koordinatensysteme sollen folgen.
   Der Zugriff auf einen WMS-Server dauert einige Zeit, insbesondere wenn ein Proxy-Server zwischen geschalten ist. Der Bildauschnitt wird bei jedem veränderten Zoom neu aus dem Internet abgerufen, da hierbei jeweils eine neue Bitmap vom WMS-Server generiert und zum KafPlot-Client geschickt wird.
   Bitte beachten Sie die rechtlichen Bedingungen, unter denen die jeweiligen Dienste zur Verfügung gestellt werden.
3. Die Dialoge des Bildspeicherns der einzelnen Bildoptionen waren bisher nur umständlich über den Optionen-Dialog erreichbar. In dem Kontextmenü zum Bild sind jetzt beide enthalten.
4. Bilder mit gleichem Namen erhalten jetzt einen Namenszusatz.
5. Es können jetzt auch Bilder in einen leeren Auftrag geladen werden. Der Auschnitt wird anhand der Georeferenzierung bzw. der Bildgröße angepasst.
6. Der Import und Export für GPS-Koordinaten ist jetzt möglich. Der Writer schreibt bei diesem Format den Rechtswert ohne die Meridiankennziffer.
7. Fehler des LT2Readers beim Lesen von Parallelitäten berichtigt.
8. KafPlot kann jetzt auch mit den in der letzten Kafka-Version eingeführten Transformationsblöcken mit der Kennung 9 umgehen. Damit sind jetzt auch direkte Koordinatenbeobachtungen (zB. GPS) oder 3-Parameter-Transformationen mit festem Maßstab möglich.
9. Das Zeichnen des Koordinatengitters dauerte bei großen Ausschnitten sehr lange. Das Gitter und die Beschriftung wird jetzt nur noch bei einem sinnvollen Maßstab gezeichnet.
10. Die Bildreihenfolge kann jetzt im Dialog zum Bildspeicher verändert werden.

### Build 020 (01.12.2008)

KafPlot

1. KafPlot berechnet zwei neue statistische Werte, die Anschlussgenauigkeit AG und die Anschlusszuverlässigkeit AZ. Damit soll die Entfernung der Neupunkte zu den Anschlusspunten ausgedrückt werden. Es werden in einem iterativen Prozess die Standardabweichungen vor der Ausgleichung SaVa der Bestimmungselemente auf die Punkte übertragen. Bei der Anschlusszuverlässigkeit wird zusätzlich die Kontrolliertheit der Bestimmungselemente verarbeitet.
   Zur Berechnung der Werte ist das Lesen der LT2 notwendig. Der Berechnungsprozess wird mit dem Einlesen eines Projektes vollzogen, er kann mit -EPPPG unter C!Daten abgeschalten werden.
   Die Einstellungen zu der Präsentation der beiden Werte sind unter Ansicht > Optionen > Punkte > Fehlerdarstellung verfügbar.
   Eine ausführliche Beschreibung der von KAFKA und KafPlot berechneten statistischen Werte und deren Interpretation wird folgen.
2. Die grafische Präsentation der Fehlerellipsen und -vektoren wurde überarbeitet.
3. Der Dialog zu den Farbeinstellungen der statistischen Werte hat einen zusätzlichen Slider erhalten, mit dem der Maximalwert verschoben werden kann.
4. Die Punktfehler werden jetzt vor den Messwerten gezeichnet, bei der Hotspot-Anzeige bleiben so die Messwerte am Punkt sichtbar.
5. Einige ProxyServer fragen bei jedem Verbindungsaufbau Benutzername und Passwort ab. Bei der Installation von KafPlot kann mit dem Schalter -DproxyPW=true in der Befehlszeile die notwendige Passwortabfrage eingestellt werden.
6. Die Bearbeitung von QL ist in vollen Gange. Die Übertragung des Risskennzeichens nach Systra erfolgt in KafPlot automatisch, bedingt aber einer gewissen Ordnung in den Listen der Auftragsdatei.
7. Bei Speichern unter wurde der Punkt "Nur vollständig markierte Objekte übernehmen" eingefügt, der anwählbar ist, wenn eine Menge markiert ist. Es werden nur die Objekte geschrieben, bei denen alle Umringspunkte in der Menge enthalten sind. Ist der Punkt abmarkiert, werden die Objekte geschrieben, sobald ein Punkt des Umrings in der Menge enthalten ist.
   Beim Speichern mit einer Menge wurden als Fehler markierte Messungen nicht geschrieben. Berichtigt
   Beim Speichern der DAT mit einer Punktmenge müssen alle Messungselemente umorganisiert werden. Damit soll sichergestellt werden, dass Messungsysteme (Polarer Standpunkt, Orthosystem) weiterhin rechenbar trotz herausgefilterter Elemente, rechenbar bleiben. Daher sollte mit einer Menge immer in einer neuen Datei gespeichert werden, damit der Originalzustand erhalten bleibt.
8. Bisher hat KafPlot einen Fehler gemeldet, wenn Punkte einer PunktIdentität unterschiedliche Attribute enthalten haben. Diese Bedingungung ist aber selten gegeben, die Meldung wurde entfernt.
9. Bei der Datenprüfung wurde eine Routine eingefügt, die die Überprüfung eines eventuell vergebenen Nummerierungsbezirkes testet. Weiterhin kann eine Prüfung der Eindeutigkeit der Ausgabepunktnummern vollzogen werden.
10. Der SystraWriter prüft jetzt die Eindeutigkeit der Punktnummernbildung ab.
11. Der SystraWriter gab bisher mehrfach angegebene Orthosfußpunkte auch mehrfach in die lok-Datei aus, Berichtigt. Weiterhin wird auf doppelte Punkte innerhalb von Orthosystemen geprüft.
12. Unter Extras besteht jetzt die Möglichkeit, mehrere KafPlotSessions miteinander zu verbinden. Eine geöffnete Session läuft als Server und gibt die Bildschirrmkoordinaten, den Rotationswinkel, die Zoomstufe und die Ellipsengröße an alle verbundenen Sessions weiter. Damit kann sich ein Auftrag (oder auch benachbarte Projekte) mit veränderten Darstellungsoptionen im mehreren Sessions angeschaut werden.
    In der führenden Session ist KafPlotService erzeugen zu starten. Alle anderen Sessions können danach mit KafPlotService verbinden an die führende Session angemeldet werden.
    Für diese Lösung wurden MultiCastSockets verwendet mit der Nachrichten von einem Server an mehrere Clients verteilt werden können. Nicht alle Netzwerke unterstützen diese Lösung.
13. Der ALK-Reader erzeugte keinen Nummerierungsbezirk für amtliche Punkte. Es kam zu Punktnummerndopplungen, wenn ohne den Umweg über die DAT ein Geografauftrag erzeugt wurde.Berichtigt
14. Das Datum zum Transformationssystem wurde beim Speichern der DAT nicht geschrieben. Berichtigt
15. Zum Markieren von Linien musste bisher extra angewählt werden, welche Objekte gefangen werden sollen. Jetzt sind als Standard alle Objekte angeschalten, sie können einzeln abgeschalten werden.
16. KafPlot fragte beim Schließen einer veränderten DAT nicht, ob gespeichert werden soll. Berichtigt
17. Beim Messen von Bögen wurde die ETRS-Reduktion nicht angebracht. Berichtigt
18. Fehlermarkierte Transformationssätze wurden nicht korrekt in der Identitätsliste ausgegeben. Berichtigt

### Build 021 (23.12.2008)

KafPlot

1. Beim Import von Dateien ist jetzt grundsätzlich ein Dialog vorgeschalten, der wesentlich mehr ImportOptionen bietet, als bisher. Die Auswahlmöglichkeiten sind anwählbar, soweit das Format der Importdatei Optionen ermöglicht.
2. In der Statusleiste werden jetzt beim Anwählen von Punkten und Messelementen zusätzliche Informationen zu erreichten Genauigkeit angezeigt. Diese enthalten die Informationen der aktuellen Einstellungen unter Ansicht>Optionen>Punkte>Fehlerdarstellung bzw. Ansicht>Optionen>Messungen>Darstellung.
3. Das Drucken der Fehlerellipsen wurde überarbeitet.
4. In dem Dialog Menge erzeugen wurde die Auswahl Kataster überarbeitet und berichtigt.
5. Mit den VALK-Richtlinien wurden nicht numerische Strassenschlüssel eingeführt. Der ALK- und der WLDGE-Reader lesen diese inzwischen korrekt.
6. Der ALK- und der Geograf-Reader wurden überarbeitet. Beide Reader können die Daten in ein bereits vorhandenes Punktfeld integrieren.
7. Die Ausgabe der Riss- und Identitätsliste kann jetzt auch über eine Menge gesteuert werden.
8. Neuer Reader für die ALB-Printausgabe hinzugefügt.
9. Die Flächendarstellung Adressen ist hinzugekommen. Hierbei werden die Flurstücke und Gebäude nach ihrer Adresse eingefärbt. Dies dient insbesondere der Kontrolle, ob die Nebengebäude mit der Adresse des Flurstücks übereinstimmen.

### Build 022 (30.12.2008)

KafPlot

1. Die Flächendifferenz ist unter Ansicht > Optionen als weitere Flächendarstellung hinzu gekommen. Es werden die absoluten Flächendifferenzen im m2 in Flächenfarben umgesetzt.
2. Die Farbeinstellungen zu Punkthintergründen, Messungen und Flächen sind jetzt unter Optionen mit dem jeweiligen F-Button einstellbar.
3. Die Dialoge dieser Farbeinstellungen wurden verbessert.
4. Der LT2-Reader hatte Probleme mit dem Lesen der Statistik von Streben. Berichtigt
5. Beim Erzeugen von Orthogonalen Linien brach bei seitlichen Anlegemaß ab, wenn die Distanz zum Endpunkt zu kurz war.Berichtigt
6. Unter Extras ist der Dialog Punkte umnummerieren hinzugekommen. Hiermit kann auch die im QL-Verfahren geforderte flurweise Nummerierung einfach umgesetzt werden.
7. Unter Extras > Doppelte Punkte suchen wurde die Auswahl Schwerpunkt hinzugefügt. Als Sollpunkt wird der Punkt verwendet, der sich am nahesten am Schwerpunkt der Punktwolke befindet. Somit können auch gleichrangige Punkte verschmolzen werden, bei denen egal ist, welcher als führender gespeichert wird.
8. Die Spalten in der Identitätsliste wurden etwas verschoben, damit gemäß der QL-Richtlinie erfasste Rissnamen keinen Zeilenumbruch erfahren.

### Build 023 (15.01.2009)

KafPlot

1. Im Dialog Punkte umnummerieren ist die Auswahl aus Umnumliste hinzugekommen. Damit kann die Umnummerierung auf die Auftragspunktnummern umgesetzt werden, dabei kann auch die Art der Nummernerzeugung verändert werden.
2. Unter Bearbeiten ist ein Dialog Punktattribute ändern hinzugekommen, mit dem über Punktmengen Attribute gelöscht oder geändert werden können.
3. Im Hilfemenü ist endlich der Menüpunkt Hilfe hinzugekommen. Es wird der Standardbrowser des Systems aufgerufen mit dem Pfad zur Hilfedatei. Dieser kann in der kafplot.properties unter dem Punkt Help.command eingestellt werden.
4. Der Dokumentation wurde das Kapitel Statistik und Fehlersuche hinzugefügt.
5. Beim Einlesen der Umnummerierungsliste wird die Lagegenauigkeitsstufe geprüft. Für Ämter, die keine Lagegenauigkeitsstufe setzen, kann die Prüfung in den Einleseoptionen abgeschalten werden.
6. KafPlot hat bisher geprüft, ob der gesetzte Objektschlüssel zur Punktart passt. Wenn bei Grenzpunkten die Vermarkungsart geändert wurde, erfolgte keine Prüfung, ob der OSKA noch gültig ist. Daher wird jetzt das manuelle Setzen des Objektschlüssels gefordert, soweit die neu gesetzte Vermarkungsart eine Änderung anzeigt. Die Prüfung kann ebenfalls in den Einleseoptionen abgeschalten werden.
7. Bei der Ausgabe der Rissliste kann ausgewählt werden, ob die Kennwerte LSP, SP und LGA geprüft werden. Die Schalter können jetzt auch in der kafplot.properties und aemter.properties voreingestellt werden.
8. Fehler beim Laden der Koordinatensysteme aus einem WMS berichtigt.

### Build 024 (25.01.2009)

KafPlot

1. Eine Anbindung an den Gazetteer der LGB ist fertig. Das ist eine Suchmaschine zum Abfragen verschiedener Features, unter anderem Gemeinden, Gemarkungen, Gebäudeadressen. Für die Funktionsweise dieser Suchmaschine gibt es leider keinerlei Informationen. Unter Bearbeiten > suche im WWW kann hier "probiert" werden. Ich hoffe, dass die Suche ähnlich einfach zu bedienen ist, wie zB. Google. Über Rückmeldungen zu Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
   Wie schon bei der Nutzung der WMS-Services bitte ich die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, sie sind unter http://isk.geobasis-bb.de einsehbar.
2. In der Koordinatensuche kann jetzt auch die geografische Länge und Breite eingegeben werden. KafPlot rechnet sie nach ETRS um und springt zur Lokalität.
3. Die Linienmuster von Nutzungsarten wurden in Ausnahmefällen nicht richtig dargestellt. Berichtigt
4. Die Umringe der Fehlerobjekte und der neuen GazetterAntwortObjekte wurden bei sehr großen Zoomstufen fehlerhaft dargestellt. Sie funktionieren jetzt wie von KafPlot gewohnt auch bei extremen Zoomstufen.
5. Der WMS-Client wurde verbessert, u.a. werden Fehlermeldungen, die der Server liefert, auch in der Grafik angezeigt.
6. Unter Ansicht > Optionen > Punkte wurden die Auswahl für die Fehlerdarstellung erweitert. Es kann jetzt ein konstanter Maßstab eingestellt werden. Auch können die Punkte mit den Werten der Punktfehler beschriftet werden.
7. Die Fehlermeldung "Orthopunkt mit gleicher Abzisse, Fußpunkt setzen" wurde zum Teil unberechtigt angezeigt. Berichtigt
8. Bei fehlerhaften Koordinaten (PunktStatus=5) wird von KafPlot automatisch beim Einlesen die LZK auf 1 zurückgesetzt. Mit Katasterzahlennachweis muss erneut geprüft werden, ob Koordinate und verhandelter Grenzpunkt identisch sind. Die Dokumentation in der Rissliste dieser Situation wurde verbessert.
9. Mit dem neuen Nutzungsartenerlass sind viele Nutzungsarten für eine Fortführung nicht mehr zulässig, in der Datei nutzung.properties wurde ein entsprechender Schalter eingebaut. Bei der Ausgabe des Fortführungsbeleges wird getestet, ob die vergebenen Nutzungsarten zulässig sind.

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2009 JS