zurück zur HILFE | # Dateiformate
| Importierbare Formate Exportierbare Formate Bitmap-Formate |

## Importierbare Formate

#### Punktdaten

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
Edbs | Edbs-Punktdaten | nein | amtliches Format
Gsb | Gsb-Punktdaten | nein | amtliches Format
Pdb | Pdb-Punktdaten | nein | amtliches Format
Idb | Idb-Punktdaten | nein | amtliches Format
Pdk | Kafka-Punktdaten | ja | internes Format, entspricht der Punkteingabe Kafka
Dbk | Dbk-Punktdaten | ja | internes Format zur Umsetzung
Ttp | Minka2000-Punktdaten | ja |
Kiv | IBM-KIV-Punktdaten | nein |
Are | Geodimeter-Punktdaten | ja |
Csv | Csv-Punktdaten | ja | Kommagetrenntes Format
K_Soft | GeoSoft-Punktdaten | ja | PA und EB werden nicht erzeugt.
Pkt | GeoGraf-Punktdaten | ja | PA und EB werden nicht erzeugt.
Cdy | Caddy-Punktdaten | ja | PA und EB werden nicht erzeugt.
Koo | Systra-Punktdaten | ja | Wenn die Systra-Punkte in einen vorhandenen Auftrag eingelesen werden, werden die Felder dy und dx durch die Koordinatendifferenz zwischen KafPlot- und SystraKoordinaten ersetzt.
Gre | Leica-Polardaten | ja | Unter KafPlot werden die Punktdaten aus der Aufnahmedatei übernommen.
Gps | Leica-GPS-Koordinaten | ja | Unter KafPlot werden die Punktdaten aus der Aufnahmedatei übernommen.

#### Polardaten (nur KafDat)

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
P_Soft | GeoSoft-Polardaten | ja |
Sok | Sokkia-Polardaten | nein |
Mes | Minka-Polardaten | nein |
Aga | Geodimeter-Polardaten | ja |
Sdr | SDR-Polardaten | nein |
Nik | Nikon-Polardaten | nein |
Stm | GeoFeld-Polardaten | nein |
Gre | Leica-Polardaten | nein |
Gsi | GSI-Polardaten (Leica-Unterformat) | nein |

#### GPS-Basislinien (nur KafDat)

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
BSL | Basislinien | nein | Koordinatendifferenzen (siehe Beispiel)
BSP | Basislinien-Punktdaten | nein | vorausgewertete Punktkoordinaten (siehe Beispiel)

#### Grafikdaten

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
Out | Geograf-Out | nein | übernimmt Punktdaten, Digitalisiersysteme und Grafikdaten, soweit sie mit ALK-konformen Artenschlüsseln gespeichert sind
EDBS | ALK-Daten | nein | übernimmt alle ALK-Daten

#### Sonstige Daten

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
Unl | Umnummerierungsliste | nein | übernimmt neue Punktnummern und Punktattribute
Wldge | ALB-Daten | nein | nur Plus-Version
FLI | Fehlerprotokolle ALKIS-Migration | nein | Darstellung als Fehlermeldung

Die Dateiformate werden vom Programm unabhängig vom Dateinamen erkannt. Sollte das Format nicht erkannt werden, liegt dies an der erste Zeile in der einzulesenden Datei. Einige Systeme erzeugen Kommentarzeilen am Dateianfang, diese Zeilen müssen vor dem Einlesen gelöscht werden.

## Exportierbare Formate

#### Punktdaten

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
Edbs | Edbs-Punktdaten | nein | amtliches Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben.
Gsb | Gsb-Punktdaten | nein | amtliches Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben.
Pdb | Pdb-Punktdaten | nein | amtliches Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben.
Idb | Idb-Punktdaten | nein | amtliches Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben.
Dbk | Dbk-Punktdaten | ja | internes Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben.
Pdk | Kafka-Punktdaten | ja | internes Format, entspricht der Punkteingabe Kafka.
Ttp | Minka2000-Punktdaten | ja |
Kiv | IBM_KIV-Punktdaten | nein |
Are | Geodimeter-Punktdaten | ja |
Csv | Csv-Punktdaten | ja | Kommagetrenntes Format
K_Soft | GeoSoft-Punktdaten | ja |
Pkt | GeoGraf-Punktdaten | ja | Punkte mit gültiger PA werden mit 8-stelligen Kilometerquadrat erzeugt, Punkte ohne gültiger PA werden mit dem einzustellenden Punktnummernvorsatz ausgegeben. Die GeoGrafpunktarten und -ebenen werden für die mitgelieferte Artendatei f500 erzeugt.
Cdy | Caddy-Punktdaten | ja |
Lta | KafPlot-Koordinatensicherung | nein | Sicherungsdatei für Punktdaten
Koo | Systra-Koordinaten | ja |
Gps | Leica-GPS-Koordinaten | ja |

#### Punktverbindungen

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
Lne | Geograf-Linien | nein | Die GeoGrafpunktarten und -ebenen werden für die mitgelieferte Artendatei f500 erzeugt.

#### Grafikdaten

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
Out | Geograf-Grafik | nein |
Out | Geograf-Alk-Grafik | nein | erzeugt ALK-konformen Geografauftrag nur Plus-Version
Out | Geograf-Riss | nein |
Dxf | Autocad-DXF | nein |
Kpv | KafPlot-Viewer-Daten | ja | Dateiformat, welches mit dem KafPlot-Viewer lesbar ist
XML | XML-Daten | nein | nur Plus-Version

#### Sonstige Daten

Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung
--- | --- | --- | ---
Unl | Umnummerierungsliste | nein | übergibt Punktnummer und Punktattribute im Format der Auftragsdatei
Ggu | Geograf-Umnummerierung | nein | übergibt Punktnummeränderung an Geograf

## Bitmap-Formate

Die Plus-Version ermöglicht das Einblenden von Bitmaps. Folgende Dateiformate werden dabei unterstützt:

Format | Beschreibung | Bemerkung
BMP | Windows- und OS2-Variante |
CUR |  |
DIB |  |
DDB |  |
GIF |  |
ICO |  |
JPEG |  |
PCX |  |
PICT |  |
PNG |  |
PSD | Photoshop v2.5 |
RAW | Sun-Raster |
TGA |  |
TIFF |  |
XBM | X PixelMap Format |
XPM | X BitMap Format |

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2004 JS