zurück zur HILFE | # Version 1.3
| Build 001 Build 002 Build 003 Build 004 Build 005 Build 006 Build 007 Build 008 Build 009 Build 010 Build 011 Build 012 Build 013 Build 014 Build 015 Build 016 Build 017 Build 018 Build 019 Build 020 Build 021 Build 022 Build 023 Build 024 |

## Version 1.3

### Build 001 (05.07.2000)

1. Das Programmpaket wurde um den KafPlot-Viewer erweitert. Dieser Viewer ermöglicht die Übergabe von Messungen an das Katasteramt, ohne das KafPlot auf dem Zielsystem installiert sein muß. Der Viewer läuft als reines Internet-Applet, es bestehen also kaum Sicherheitsbedenken gegen die Nutzung dieses Programmteils auf anderen Systemen. Der Viewer ist auf allen Betriebsystemen lauffähig, die einen Java-1.1-fähigen Browser installiert haben.
   Mit diesem Viewer könnten Projekte auch im Internet dargestellt werden, ein Beispiel finden Sie auf der KafPlot-Homepage.
   Die Beschreibung zur Ausgabe der notwendigen Viewer-Daten finden Sie im Kapitel Ausgabe.
   Diese Erweiterung machte eine Umgestaltung der Programminstallation notwendig. Informieren Sie Sich bitte im Kapitel Installation über die notwendigen Schritte.
2. Weiterhin ist mit der neuen Version die Verarbeitung von Bedingungen möglich.
   KafDat erzeugt wie gewohnt einen Beispieldatensatz, KafPlot zeigt die eingegebenen Elemente an. Informieren Sie sich bitte im Kafka-Handbuch über die Möglichkeiten der Vorgabe von Bedingungen.
3. Im Block Zusätzliche Angaben können jetzt Bemerkungen zu Punkten oder Linien angegeben werden. KafPlot erzeugt in der Grafik Textfelder mit dem angegebenen Text.
   Weiterhin werden die Bemerkungen zu Messungen und zu Punktidentitäten in KafPlot angezeigt. Die detailierten Einstellungen dazu findet man in den Darstellungsoptionen (Menü > Ansicht > Optionen > Sonstiges).
   Die Bemerkungen können mit dem Mauszeiger in den Vordergrund gebracht werden. Dazu ist in dem Popup-Menue die Option (Markieren > Bemerkungen markieren) einzustellen.
4. Im Optionendialog können Risse, Transformationen und Flurstücke einzeln ausgewählt und zur Anzeige gebracht werden. Diese Einzeldialoge können bei der Bearbeitung geöffnet bleiben. Die getroffenen Einstellungen bleiben beim Nachladen der Grafik bei geöffneten Dialog erhalten. Wurde der Dialog geschlossen, werden nach dem Nachladen auch alle Elemente wieder zur Anzeige gebracht.

### Build 002 (27.07.2000)

KafPlot

1. Gelegentlich ist es notwendig, Koordinaten in der Punkteingabe vorzugeben, die aber in das Kataster neu eingeführt werden. Dies ist der Fall, wenn zur Berechnung von Suchkoordinaten eigene Unterlagen verwendet werden oder zur Einpassung von Digitalisierungen Näherungskoordinaten notwendig sind. Diese Punkte können in der Koordinatenliste speziell markiert werden und. Damit werden sie bei der Katasterausgabe als Neupunkte behandelt.
2. Die Buttons und Menuepunkte sind jetzt nur aktiviert, wenn eine Anwahl sinnvoll ist. Dies hängt vom Zustand der geladenen Daten ab.
3. Weitere Tastenkombinationen sind hinzugefügt worden.

KafDat

1. Das Einlesen von Geodimeter-Polardaten bereitete Probleme, wenn frei stationiert wurde.
   Im Außendienst sollte zu Beginn der freien Stationierung eine Bemerkungszeile eingegeben werden (Label 0). Diese Kennung wird in der Datei transfer.properties mit der Variablen `AgaReader.stationKennung` vereinbart. Das Einlesen sollte dann korrekt funktionieren.

### Build 003 (28.08.2000)

KafPlot

1. Bisher wurde für jeden registrierten KafPlot-Anwender eine spezielle Version kompiliert. Um den Support zu erleichtern wurden die Benutzerinformationen in die Datei `kafplot.licence` ausgelagert. Diese Datei erhält jeder registrierte Nutzer zugeschickt. Diese Datei soll im Kafplot-Programmverzeichnis abgelegt werden.
   Es kann damit die aktuelle Testversion von http://www.geocalc.de/kafplot/ downgeladen werden, die sich bei Vorhandensein der Lizensierungsdatei freischaltet.
2. Der Code zum Einlesen eines Kafka-Auftrages wurde optimiert.
3. Eine zusätzliche Datenprüfung kann jetzt unter dem Menüpunkt Datei > Prüfen durchgeführt werden. Es werden Prüfungen der Logik der Katastermessung durchgeführt. Die Ergebnisse werden nach Bestätigung des Dialoges in der Grafik als Textfelder angezeigt.
   Dieser Programmteil wird in den nächsten Versionen noch erweitert.
4. Der Dialog zur Suche eines Punktes setzte den Eingabecursor nicht immer in das Textfeld. Bereinigt
   Der Dialog wurde weiterhin um mehrere Suchfunktionen erweitert.
5. Im Katasternachweis erhielten Festpunkte nicht die korrekte Rissnummer, wenn diese mit `C!Kvz:` vorgegeben wurde. Bereinigt
6. Der Geograf-Riss-Export erzeugte nicht immer die korrekten Punktnummern für die Elemente. Bereinigt

### Build 004 (13.09.2000)

KafPlot

1. Die Grafik kann jetzt gedreht werden. Die Einstellung dazu befindet sich unter dem Menüpunkt Ansicht > Drehen.
2. Wurde die Ansicht der lokalen Punkte ausgeschalten, waren diese trotzdem mit der Maus anwählbar. Bereinigt
   Die TP waren in diesen Modus nicht sichtbar. ebenfalls bereinigt

### Build 005 (25.09.2000)

KafPlot

1. Die Grafik kann jetzt auf dem Drucker ausgegeben werden. Dazu befindet sich das Button Plotbox erstellen in der Werkzeugleiste. Damit wird ein Ausschnitt definiert, der dann über den Menübefehl Datei > Drucken ausgegeben werden kann.
   Anmerkung: Die Druckoption ist für die schnelle Ausgabe von Messungsvorbereitungen oder Zwischenergebnissen für den Außendienst gedacht. Die Erzeugung von Ausdrucken in der Qualität von CAD-Programmen wird KafPlot schon aus technischen Gründen vorerst nicht erreichen.
   Trotzdem ist die Qualität des Druckes sicher noch stark verbesserungswürdig. Dies soll mit den nächsten Versionen geschehen.
2. Es besteht jetzt die Möglichkeit, die Ausgabe der Grenzlängen bei der Erzeugung der Riss-Liste abzuschalten. Zu erreichen ist dieser Schalter über den Optionendialog bei der Ausgabe des Katasternachweises. Diese Option kann in der Datei kafplot.properties mit der Variablen `KatasternachweisWriter.mitGrenzen` permanent geschalten werden.
3. Bisher wurden Polarmessungen nur als reine Richtungsmessung markiert (unausgefüllter Polarpfeil), wenn keine Strecke eingetragen war. Das geschieht jetzt auch, wenn in dem Feld `L2` 0.000 eingetragen ist.
4. In den Ergänzungen zur Vorschrift wurde darauf hingewiesen, daß bei nicht vorgefundene Grenzeichen die Absteckung kontrolliert zu erfolgen hat, also im Regelfall durch zwei Aufnahmepfeile nachzuweisen ist.
   Ich halte es nicht für sinnvoll, diese Punktkoordinaten über gespeicherte Absteckwerte zu erzeugen, es wird damit eine Punktgenauigkeit vorgetäuscht, die nicht vorhanden ist. Diese Polarwerte sollten mit der Meßartkennung `53` gespeichert werden, sie haben somit keinen Einfluß auf die Berechnung. KafPlot stellt markiert diese Aufnahme mit einem rötlichen Pfeil.
5. Die maximale Abweichung zum Einrechen von Punkten wurde auf 4cm herabgesetzt. (vorher 0.06)

### Build 006 (04.10.2000)

KafPlot

1. Beim Drucken wird jetzt die Position der Punktbeschriftung neu berechnet. Damit liegen diese Texte nicht mehr übereinander.
2. Kleinere Verbesserungen bei der Druckausgabe.
3. Die Beschriftung der Linien mit ihren Längen kann jetzt für Flurstücke, Gebäude und Topographie einzeln angewählt werden. Diese Schalter befinden sich unter Ansicht > Optionen > Flächen > Längen.

### Build 007 (23.10.2000)

KafPlot

1. Die Vermarkungsart 099 (keine Angaben bekannt) soll nicht mehr in das Kataster eingehen. Punkte mit dieser `VA` werden als Fehler gemeldet. Diese Vermarkungsart (bzw. abgeleitete interne Vermarkungen) dürfen nur noch in das Feld `VVA` eingetragen werden. Im Feld `VA` muß in diesem Fall die im Kataster verzeichnete Vermarkungsart eingetragen sein, diese wird in die amtlichen Dateiformate ausgegeben.
   Damit die Punkte , bei denen nur die unterirdische Sicherung aufgefunden wurde, in der Grafik ZV-Riss-konform beschriftet werden können, ist in dem Feld `VVA` eine von der `VA` 098 abgeleitete Vermarkungsart anzugeben. So zum Beispiel "St. fehlt" mit VA=955.
2. Bei der Ausgabe des Geograf-Risses kam es zu Punktkollisionen, wenn umnummerierte Punkte doppelt auftauchen. Daher besteht jetzt auch die Möglichkeit, amtliche Nummern mit Nummerierungsbezirk zu erzeugen.

### Build 008 (26.10.2000)

KafPlot

1. Beim Einrechnen von Punkten werden jetzt die Felder dy und dx durch die Differenzen zwischen bestimmter und eingerechneter Koordinate ersetzt. (Abrufbar im PunktInfoDialog)
2. Wird ein fester oder beweglicher Punkt eingerechnet, wird jetzt sein Punktstatus automatisch auf `5` (fehlerhaft) gesetzt. Damit wird er in der Identitätsliste und in der Rissliste als neu eingeführte Koordinate gelistet.
   Nach VVLiegVerm sind Altpunkte nicht einzurechnen, diese Funktionalität sollte also im Regelfall nicht angewendet werden.

### Build 009 (20.11.2000)

KafPlot

1. Beim Importieren von amtlichen Dateiformaten wird die Art der Erstellung der Punktnummer abgefragt. Der Abfrage wurde das Format Nr hinzugefügt, die Nummer wird damit nicht verändert.

### Build 010 (18.01.2001)

KafDat

1. Für den Import von Geodimetermesswerten gibt es in der Datei transfer.properties weitere Einstellmöglichkeiten.
   Mit der Variablen `AgaReader.readPnrLast` kann angezeigt werden, daß die Punktnummer als letztes Element im Datensatz auftritt. Die Übernahme von Referenzrichtungen kann mit der Variablen `AgaReader.readReferenz` ausgeschalten werden.
2. GeoFeld-Polardaten können importiert werden.

KafPlot

1. Für die Erzeugung der Punktnummer beim Geografexport gibt es neue Einstellmöglichkeiten. (siehe geograf.properties)
2. In der Datei KafPlot.properties können jetzt die Dateinamen der Ausgabeformulare eingerichtet werden.
3. KafPlot gibt jetzt eine Warnung aus, wenn der Auftrag mehrmals transformiert wird.
4. Das Edbs-Format kann mehrere Koordinaten mit verschiedenen Lagestatus pro Punkt speichern. Bisher wurde beim Importieren der erste Koordinatensatz übernommen.
   KafPlot übernimmt jetzt das Koordinatenpaar mit der höheren Systemnummer (Lagestatus). Es besteht weiterhin die Möglichkeit, den einzulesenden Lagestatus auszuwählen. Es werden nur Punkte gelesen, die einen der selektierten Systemnummern besitzen. Sind mehrere Systeme angewählt, werden wiederum die Koordinaten mit dem höherwertige Lagestatus übernommen.
5. Im Header der Rtf-Dateien (Riss-, Nachweis-Liste, Fortführungsbeleg wurde bisher die Skalierung der Ansicht festgelegt. Dieser Wert wird nicht mehr geschrieben, damit sollte das Dokument mit optimaler Größe von dem Textprogramm angezeigt werden.
   (weniger ist manchmal mehr!)
6. Der DXF-Export ist mit dieser Version möglich.

### Build 011 (02.02.2001)

KafDat

1. Beim Einlesen von Geodimetermessdaten werden jetzt Nachkommastellen in der Punktnummer ignoriert.

KafPlot

1. In der letzten Version wurde die Voreinstellung der Ausgabedateinamen verwechselt. Bereinigt
2. Die Warnung zur mehrfachen Koordinatentransformation wurde auch nach dem Nachladen ausgegeben. Bereinigt
3. Beim Einlesen einer Edbsdatei funktionierte die Auswahl einzelner Lagesysteme nicht. Bereinigt
4. Der Dialog zur Abfrage der Punktnummernerzeugung klemmte beim mehrmaligen Importieren von amtlichen Koordiantendateien. Der Fehler lag zwar offensichtlich bei der Microsoft-VM, er konnte aber umgangen werden. Bereinigt
5. In den Darstellungsoptionen (Menü > Ansicht > Optionen > Flächen) kann die Option Linienmuster eingeschalten werden. Die Linien werden damit differenziert dargestellt
6. Es besteht die Möglichkeit der Angabe von Gemarkungen und Fluren. Diese erhalten bei eingeschaltenen Linienmuster eine besondere Darstellung. Sie dienen besonders der Datenprüfung.
7. Die Datenprüfung (Menü > Datei > Prüfen) wurde um einige Testkriterien erweitert. Das Ergebnis wird in einer Fehlerdatei gespeichert.
8. In der Statusleiste wird ein angewähltes Flurstück bei Mausklick mit der vollständigen Definition (analog zur Dateneingabe) dargestellt.
9. Im Menue Bearbeiten steht der neue Befehl Erzeuge Menge zur Verfügung.
10. Die Methoden Bogen und Fläche messen wurden im Popup zur Verfügung gestellt.
11. Das Punktdateiformat der IDB ist integriert worden.
12. Diese Hilfe wurde erweitert (Kapitel Datenprüfung und Bedienung).

### Build 012 (09.02.2001)

KafPlot

1. Der KafPlotViewer verklemmte sich nach mehrmaligen Start des Internet-Explorers unter WinNT. Bereinigt
2. Die Edbs-Schnittstelle schreibt und liest jetzt auch die "Bemerkung zur Vermarkung BEV", soweit es sich um die Vermarkungstiefe handelt.
3. Diese Hilfe wurde erweitert (Stichwortverzeichnis).

### Build 013 (16.02.2001)

KafPlot

1. KafPlot liest jetzt beim Starten eines Auftrages auch die Datei *.lt7. Es wird die lokale Standardabweichung der Punkte gelesen.
2. Der Punktinfo-Dialog zeigt mehr Informationen zur erreichten Lagegenauigkeit an. Dokumentiert wird zusätzlich die Lageabweichung ds, die Standardabweichung SP und die lokale Standardabweichung LSP.
3. Durch der Haltung der lokalen Standardabweichung als Punktattribut kann mit dem Datentest eine exaktere Aussage über die Kontrolliertheit der Punkte getroffen werden.
4. Bei der Edbs-Ausgabe kann entschieden werden ob die Lagegenauigkeitsstufe oder die lokale Standardabweichung ausgegeben wird.

### Build 014 (23.02.2001)

KafDat
Das Format der Auftragsdatei wurde erweitert.

1. Die Transformationsblöcke sollen künfig nach ihrer Herkunft unterschieden werden. Es stehen die Variablen `C!Trafo:` und `C!Digit:` zur Verfügung.
   Unter der `C!Digit:`-Variablen sollen Koordinaten aus Digitalisierungen gespeichert werden. Die Koordinatengenauigkeit wird abhängig vom Augangsmaßstab 0.5 bis 10m betragen.
   Die unter der Variablen `C!Trafo:` gespeicherten Koordinaten sollten lokalen Systemen entstammen, die eine Genauigkeit nahe des Zielsystems besitzen.
2. Die Bedingungen werden zukünfig in Listen gespeichert. Zur Verfügung stehen die `C$Liste Homogenisierung` und die `C$Liste Bedingungen`. In der Liste Homogenisierung sollten Bedingungen, die der Verbesserung von Digitalisierungen oder Transformationen dienen, eingetragen werden. Alle anderen Bedingungen (zB. Zwangsbedingungen für Absteckung) werden in die Liste Bedingungen eingetragen.

KafPlot
Die Liegenschaftsvermessung im Land Brandenburg, Erläuterung der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Potsdam, im Dezember 2000) bringt keine wesentlichen Änderungen mit sich. KafPlot-Anwender können die von der Verwaltungsvorschrift geforderten Unterlagen schnell und qualitätsgerecht fertigen.

1. Laut den Erläuterungen (Punkt 11.4) sind Einrechenpunkte in der Riss-Liste mit der Bemerkung "eingerechnet" zu markieren. Dies soll hiermit geschehen.
   Die nachgewiesene Punktgenauigkeit ist aus dem Aufmaß beizubehalten. Die Liste wurde bisher auch so von KafPlot erzeugt. Damit ein Bezug zur Punktgenauigkeit besteht, wird die Länge des Einrechenvektors hinter der Bemerkung dokumentiert.
2. Es wurde in Veranstaltungen zur VVLiegVerm immer wieder bemängelt, daß die Einträge in Riss- und Identitätsliste nicht genügend mit Bemerkungen dokumentiert werden. KafPlot erzeugt mit dieser Version automatisch Einträge in der Bemerkungsspalte der Riss-Liste. Es soll die Entstehung der Punktkoordinaten nachgewiesen werden, soweit sie vom Standardfall abweicht.
3. Die amtlichen Punktnummern werden in der Riss- und Identitätsliste jetzt grundsätzlich fünfstellig erzeugt (mit führenden Nullen).
4. Die Einstellungen zur Ausgabe der Katasterunterlagen in der Datei kafplot.properties sind Standardeinstellungen für alle Projekte. Diese Angaben können jetzt auch für jedes Katasteramt in der Datei aemter.properties vorgehalten werden. Damit wird sichergestellt, das jedes Amt korrekt mit seinen Sonderwünschen bedient wird.
5. In den Darstellungsoptionen sind die oben genannten Listen des Bedingungsblocks einzeln anwählbar.
6. Die Auswahl zur Erzeugung der Punktnummern beim Einlesen von amtlichen Dateiformaten funktionierte nicht. Bereinigt
7. Die Buchfläche eines Vereinigungsflurstücks wurde nach der ETRS-Transformation fehlerhaft erzeugt.Berichtigt

### Build 015 (21.04.2001)

KafDat

1. Zwei weitere Eingabeformate verarbeitet KafDat. Caddy-Polardaten und Leica-Polardaten können eingelesen werden. Um freie Stationierungen zu erkennen, wurde die Variable `LeicaPolarReader.stationKennung` eingeführt.

### Build 016 (04.05.2001)

KafPlot

1. Dem Dialog Menge erzeugen wurden weitere Filter hinzugefügt.
2. Wenn die lokalen Punkte abgeschalten sind (Ansicht > Optionen > Punkte > lokale Punkte sichtbar), werden diese auch nicht in eine Menge eingefügt, soweit diese über ein Umringspolygon erzeugt wird.

### Build 017 (22.06.2001)

KafPlot

1. KafPlot hat erfolgreich den Test auf einem UNIX-System (Sun-VM) bestanden.
2. Die Schalter für den Markier- und Messmodus waren bisher nur über das Popup-Menü erreichbar. Diese sind jetzt auch im Haupmenü unter Bearbeiten zu finden. Damit diese Menü nicht zu überladen wirkt, wurden die Befehle Katasternachweis, Fortführungsbeleg und Viewerdaten in das neue Menü Ausgabe verlagert.
3. Für die Darstellung der Flächenbeschriftung wurden weitere Schalter eingeführt. Unter Ansicht > Optionen > Flächen > Beschriftung > ... wird ein entsprechender Dialog zur Verfügung gestellt.
4. Weiterhin kann die Darstellung der Polaren Messungen in einem entsprechenden Dialog gesteuert werden.
5. Beim Einlesen der Flurstücken wird jetzt die korrekte Vergabe einer Vorgabenummer geprüft.
6. Weiterhin wird geprüft, ob die Vorgabe einer Fläche und die Angabe eines Umringpolygons sinnvoll war.
7. Die neuen Flurstücke wurden im Fortführungsbeleg nicht korrekt bezeichnet, wenn eine Vorgabenummer für das Flurstück vorgegeben wurde. Bereinigt
8. Flurstücken kann die Buchfläche mit Berechnungsart `B=B` mitgegeben werden. Das macht bei Nutzungsartenflächen Sinn, die im Zuge der ALK-Erstellung mit der Buchfläche verglichen werden soll. Die Differenzen werden im Fortführungsbeleg entsprechend ausgewiesen.
9. Die Position und die Größe des Programmfensters können mit Parametern in der Datei KafPlot.properties festgelegt werden.
10. Die Spalte `Riss/Jahr` in der Identitätsliste wurde etwas verbreitert.
11. Der Nachweis von einzelnen Messungen in der Identitätsliste kann ausgeschalten werden. (siehe Kap. Auswertung)
12. Die Punktnummer wird in dem PDB-Dateiformat jetzt korrekt mit führenden Nullen erzeugt.

### Build 018 (04.10.2001)

Die ersten FALKE-Projekte wurden mit KafPlot erstellt. Die Eingabe des Risswerkes mittels Editors erweist sich auch bei großen Datenmengen als die letztendlich effektivste Variante. Die Eingabe der Flurstücke wird in diesen Mengen allerdings zum Martyrium. Eine Eingabemöglichkeit innerhalb von KafPlot ist geplant. Dazu waren umfangreiche Änderungen an der internen Datenstruktur notwendig. Die Funktionalität wird mit den nächsten Versionen weiter vorbereitet.
Die mit dem "kleinen Geodätentag" vorgestellten Änderungen an der VVLiegVerm machen ein Zwischen-Update erforderlich. Die soll mit dieser Version geschehen.

KafPlot

1. Rissliste: Es werden alle benutzten Katasterpunkte ausgegeben. Die Bemerkungen zur Entstehung und Änderung werden korrekt erzeugt. Bei eingerechneten Punkten wird die Einrechendifferenz dokumentiert. Der Schalter zus. Bemerkungen erzeugt zusätzlich eine Beschreibung zur Entstehung der Koordinate, soweit diese nicht über die Standardmethoden (polare Aufnahme, Messbandmessung) entstanden ist. Der Schalter kurze Ausgabe erzeugt die neue übersichtliche Dokumentation der Grenzlängen. Er sollte in der Datei kafplot.properties permanent gesetzt werden.
2. Identitätsliste:Die Bemerkungen zu fehlenden Abmarkungen werden von KafPlot erzeugt, soweit diese nicht schon durch Punktidentitäten oder Messungsbemerkungen vorgegeben werden.
3. Lagefestpunkte (TP, AP und Kleinpunkte auf Ebene 19) erhalten keine Lagezuverlässigkeit mehr.
4. Im Edbs-Datensatz wurde die Standardabweichung fälschlicherweise linksbündig erzeugt. Berichtigt
   Die "Bemerkung zur Vermarkung" wird von KafPlot nicht mehr erzeugt. Dieses Feld wird von den Zielsystemen zu unterschiedlich interpretiert.
5. Punkte, die in mehr als einem Transformationssystemen enthalten sind (Paßpunkte), werden jetzt gefüllt dargestellt. Dabei werden nur Punkte von gleicher Herkunft (Trafo, Digit) beachtet.
6. Der Dialog zum Erstellen einer Menge wurde erweitert. Es ist jetzt z.B. möglich alle neuen und geänderten Punkte für die Abgabe an das KVA zu markieren.
7. Im Punktinfodialog wurde eine falsche Methode benutzt, um die kontrollierte Koordinatenbestimmung anzuzeigen. Berichtigt

### Build 019 ( 9.11.2001)

KafDat

1. KafDat übernimmt beim Import von Geograf-Out-Dateien nun auch Grafikelemente wie Flurstücke, Nutzungsarten und Gebäude. Es wird eine ALK-konforme Datenstruktur vorausgesetzt, d.h. bei der Geografbearbeitung müssen Objekte mit einer ALK-Artendatei gebildet werden. Die Nutzungsartenflächen werden korrekt den Flurstücken zugeordnet.
   Vor dem Einlesen einer Geograf-Out-Datei empfiehlt es sich, diese vorher in KafPlot zu importieren. Dort können Fehler im Datenbestand wesentlich besser lokalisiert werden.

KafPlot

1. KafPlot kann nun auch wie KafDat Geograf-Out-Dateien importieren. ALK-konforme Objekte werden in KafPlot-Flurstücke, Gebäude oder Topographieobjekte umgesetzt. Eventuell auftretene Fehler werden in einer Fehlerdatei dokumentiert.
2. In den Listen Gebäude und Topographie können jetzt Einzelobjekte mit den Variablen `C!Geb:` und `C!Top:` angegeben werden. Diese Objekte sind in der Grafik einzeln anwählbar (analog zu Flurstücken), bei Doppelklick öffnet sich ein Dialog mit Informationen zum Objekt.
3. Das Flurstück erhält die neuen Variablen `Y=`, `X=`, `O=` und `A=`.
4. Linien können zusätzlich mit dem Oska belegt werden.
5. Bisher sollten Grenzen von Grenzpunkt zu Grenzpunkt ohne Zwischenpunkte verlaufen. Dies bereitete Probleme bei der Flächendefinition, wenn Nutzungsartentrennungen in eine Grenze eingebunden werden sollten. In der ALK werden Grenzen an Zwischenpunkten regelmäßig aufgetrennt.
   Diese Datenstruktur soll nun auch für KafPlot gelten. Grenzen können über beliebige Zwischenpunkte verlaufen. Diese sollen allerdings nur um einen geringen Wert aus der geraden Verbindung zwischen zwei Grenzpunkten abweichen. Die zulässige Differenz kann in der Datei kafplot.properties mit der Variablen `DataBase.maxLinieDistance` eingestellt werden.
6. Bei der Ausgabe der Grenzlängen in der Riss-Liste werden die Grenzenlängen von Grenzpunkt zu Grenzpunkt angegeben. Grenzen mit Zwischenpunkten werden nach obiger Bedingung zusammengesetzt. Wenn der Algorithmus Zwischenpunkte findet, die nicht in der Geraden liegen, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
   Dieser Test wird auch bei der Datenprüfung vorgenommen.
7. Die Anzeige der Grenzlängen (Ansicht > Optionen > Flächen > Längen) kann auf die Längen für den Katasternachweis mit einer entprechenden Option beschränkt werden. Für die Flurstücke wird dann der obige Algorithmus verwendet, um die Grenzlängen zusammmenzusetzten. Gebäudelängen werden nur für Linien mit entsprechenden Oska dargestellt.
8. Die KafPlot-Fehlerdateien erhalten ein neues Format, sie sind in KafPlot wieder reimportierbar. Sie werden bei der Datenprüfung und beim Import von Geograf-Projekten erzeugt.
9. Beim Anwählen der Fehlertexte werden auch die Grafikobjekte markiert, die die Fehlermeldung erzeugt haben.
10. Die Darstellung von Flurstücken wurde geändert.
    - Für Flurstücke, bei denen nur den Flurstücksteilen eine Umring zugeordnet wurde, wird der Umring automatisch beim Einlesen gebildet. Damit sind auch diese in der Grafik sichtbar und fangbar.
    - Flurstücksgrenzen, die durch eine Flurstücksverschmelzung entfallen, werden gekreuzt dargestellt.
11. Es können für ein Flurstück mehrere Nutzungen mit gleicher Nutzungsart vergeben werden. Das war bisher nicht möglich.

### Build 020 (23.11.2001)

KafDat

1. KafDat übernimmt jetzt GPS-Basislinien in die Auftragsdatei. Dazu wurde eine neue Liste GPS-Basislinien eingeführt.
2. Zur Übertragung der Basislinien von der GPS-Auswertesoftware nach Kafka wurden zwei neue Dateiformate definiert.

KafPlot

1. Kafplot stellt jetzt die Koordinatendifferenzen von GPS-Basislinien dar. Der Darstellungsinhalt kann im Dialog Optionen eingestellt werden.
2. In allen Listen mit Messdaten können jetzt mit der Variablen `C!Blatt:` die Daten in Bereiche aufgeteilt werden. (analog dem `C!Riss` in der `Liste Katasternachweis`).
   Die Blätter können einzeln angezeigt werden, die Auswahl befindet sich im Dialog Optionen unter Messungen.

### Build 021 (13.12.2001)

KafPlot

1. Transformationssysteme können jetzt auch als Katasternachweis verwendet werden. Dazu ist ein Transformationssystem mit der Variablen `C!Riss` zu markieren.
   Für den Nachweis der Systeme werden Angaben aus den Dateien `*.lt8` und `*.lt9` benötigt. Diese Dateien werden erst ab einer `Kafka-Version > 4.000` erzeugt.
2. Die aus den Dateien *.lt8 und *.lt9 gelesenen Transformationsverbesserungen und -restklaffen können in der Grafik angezeigt werden. Dazu wurde der Dialog Optionen erweitert.
3. Den Auftragsparametern wurde die neue Variable `C!Daten:` hinzugefügt. Hier können Kafka-Dateien (lt6-lt9) vom Einlesen ausgeschlossen werden. Es können weiterhin einzelne Datentests, die normalerweise während des Einleseprozesses durchgeführt werden, ausgeschalten werden.

`Achtung!`
Kafka erzeugt für alle Punkte die lokale Standardabweichung (LSP). Dieser Wert wird aus den zum Punkt gehörigen Messungen mit deren Standardabweichungen errechnet. Sobald die Kontrolliertheit der Messungen unter 5% liegt, wird die Ausgabe der LSP unterdrückt.
KafPlot benutzt den LSP-Wert zur Bestimmung der Kontrolliertheit der Punktkoordinate. Diese Aussage für viele Kontrollmechanismen wichtig.
Kafka erzeugt ab einer Version > 4.000 bei eingeschaltener Restklaffenverteilung (unverständlicherweise) `keine` lokale Standardabweichung (LSP) mehr. Damit eine Aussage über die Punktkontrolliertheit möglich ist, sollte die Erzeugung der LSP-Werte durch Kafka sichergestellt werden.
Dies kann geschehen, indem

- ohne Restklaffenverteilung gerechnet wird:
  in der zweiten Steuerdatenzeile dem 4.Wert (IGON) eine 2 (=keine Restklaffenverteilung) voranstellen.
- mit der Kafka-Version 4.000 gerechnet wird.
  damit werden die Dateien *.lt8 und *.lt9 nicht erzeugt, Kafplot kann keine Transformationssysteme in der Identitätsliste nachweisen.
- die Kafka-Versionen 4.1xx und 4.000 werden nacheinander gestartet.

KafDat erzeugt vorerst die Steuerdaten mit der Einstellung KEINE RESTKLAFFENVERTEILUNG.

Es bleibt zu hoffen, das diese Unzulänglichkeit durch die Kafka-Entwickler bald bereinigt wird.

### Build 022 (31.12.2001)

KafPlot

1. Bei der Erzeugung des Fortführungsbeleges kann jetzt festgelegt werden, ob die umnummerierten Flurstücke in die Felder vorläufige oder endgültige Nummer eingetragen werden. Diese Option kann auch wie gewohnt in der Datei aemter.properties permanent gesetzt werden.
2. In der Punkteingabe und der Umnummerierungsliste kann der ALK-Objektschlüssel angegeben werden. Wenn die Felder nicht belegt werden, erzeugt KafPlot automatisch einen gültigen OSKA.
3. Der Objektschlüssel eines Punktes wird jetzt aus dem Edbs-Dateiformat gelesen. Zum Schreiben des OSKA in das Edbs-Format muß eine entsprechende Option geschalten werden. Diese kann auch wieder in den Dateien kafplot.properties und aemter.properties mit der Variablen `EdbsWriter.oska` permanent geschalten werden.
4. Das interne Dateiformat PDK wurde um den OSKA erweitert.
5. Die Prüfung der Punkte beim Einlesen wurde um den OSKA erweitert. Es muß letztendlich für jeden amtlichen Punkt manuell oder automatisch ein gültiger OSKA erzeugt worden sein.

### Build 023 ( 6.01.2002)

KafDat

1. KafDat liest ein weiteres Leica-Unterformat

KafPlot

1. Es wurden falsche Koordinaten dokumentiert, wenn ein Punkt mit PS=5 eingerechnet wurde. Berichtigt
2. In der Rissliste werden jetzt auch die Anschlußpunkte dokumentiert die keine oder die Punktart = `0` besitzen. Für diese werden aber keine Übernahmehinweise erzeugt.
3. Kleine Fehler im Fortführungsbeleg berichtigt.
4. Das KafPlotViewer-Format wurde erweitert

### Build 024 ( 3.02.2002)

KafDat

1. In der Datei KafDat.properies können jetzt die Parameter der Steuerzeilen vorgegeben werden. Diese Steuerzeilenparameter werden in benannten Abschnitten zusammengefasst, diese können dann in KafDat angewählt werden.
2. Es können jetzt auch GPS-Basislinien, Gebäude- und Topographiebeispiele angewählt werden. Die Oberfläche wurde umgestaltet.

KafPlot

1. Die Gebäudebeschriftung wurden noch nicht korrekt dargestellt. Berichtigt

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2004 JS