zurück zur HILFE | # Version 1.8
| Build 001 Build 002 Build 003 Build 004 Build 005 Build 006 bekannte Wünsche |

## Version 1.8

### Build 001 (01.02.2009)

Die Entwicklung von KafPlot ist wieder soweit fortgeschritten, dass ein Major-Update sinnvoll ist.

Viele Entwicklungen der letzten Zeit waren insbesondere den neuen Auforderungen aus dem Verfahren "Qualitätsverbesserung Liegenschaftskataster" geschuldet. Den KafPlot-Anwendern steht damit ein ideales Instrument zu der Bearbeitung solcher Projekte zur Verfügung.

Was sind nun die wesentlichen Neuerungen?

Seit einiger Zeit wertet KafPlot die KAFKA-Ausgabedatei LT2 aus. Da diese als reine Protokolldatei konzipiert ist, ist das Lesen und Zuordnen der Werte mit vielen Eventualitäten behaftet. Inzwischen liest KafPlot die Datei sicher. Mit den Angaben der LT2-Datei ist eine vollständige Übersicht über die Ausgleichungsergebnisse möglich. Dazu wurden die Visualisierungsmöglichkeiten der statistischen Angaben wesentlich erweitert. Die InfoDialoge zu Punkten und Beobachtungen wurden um die statistischen Angaben erweitert. Ein Recorder, mit dem sich anhand von statistischen Kenngrößen eine Übersicht über die Beobachtungen mit den gröbsten Abweichungen verschafft werden kann, wurde hinzugefügt.

Punktnummern und Kennwerte lassen sich jetzt über den gesamten Punktspeicher oder Punktmengen massenhaft ändern. Insbesondere für die Entwicklung der LGA aus der errechneten Standardabweichung wurde eine Komponente eingefügt.

Auch neu ist die in der Plus-Version verfügbare Schnittstelle zu SYSTRA. Die Daten eines KafPlot-Projektes können vollständig übergeben werden.

In der Plus-Version sind einige Netzwerkfunktionalitäten hinzugefügt worden.
Einerseits können Daten von Web Map Services abgerufen werden. Im Land Brandenburg können u.a. das Digitale Landschaftsmodell und die ALK als Bitmap aus dem Internet abgerufen werden.
Weiterhin kann KafPlot einen eigenen WMS zur Verfügung stellen. Damit kann z.B. unter Geograf ein KafPlot-Auftrag eingeblendet werden.
Auch können verschiedene offene KafPlot-Sessions miteinander verbunden werden, so dass eine führende Session alle anderen auf den aktuellen Bildschirmausschnitt zoomt. So können benachbarte Projekte verglichen werden oder bei der Analyse von Großprojekten verschiedene Ansichtsoptionen gleichzeitig betrachtet werden.

Was sind die nächsten geplanten Funktionalitäten?

Eine Importschnittstelle von SYSTRA-Projekten ist in Arbeit. Auch das Einlesen des SYSTRA-Protokolls soll möglich werden.

Nicht vergessen sind noch einige nicht eingearbeiteten Kundenwünsche, in den nächsten kleinen Updates sollen sie umgesetzt werden.

Ich wünsche viel Freude bei der Arbeit mit KafPlot.

### Build 002 (18.02.2009)

KafPlot

1. Es wurde ein Reader hinzugefügt, der die Fehlerprotokolle aus der ALKIS-Migration (Dateierweiterung FLI) liest und als Fehlermarker darstellt. Der Reader liest alle Komma-Separierten Dateien (CSV), die ein auswertbares Format enthalten.
2. Unter Bearbeiten wurde ein Fehlermanager hinzugefügt, der eine Auswahl der Fehler nach ihren Quellen ermöglicht.
3. Die Darstellung und Bearbeitung von Fehlermarkern wurde verbessert. Im Kontextmenü können einzelne Fehler abgeschalten und ihr Typ geändert werden.
4. Mit der Umstellung der Farbdarstellung der Beobachtungen sind die Farben einzelner Beobachtungsarten etwas hell geraten, dies wurde berichtigt. In aktuellen Projekten muss die auftrag.properties gelöscht werden, damit die neuen Standardwerte übernommen werden.
5. Auch bei fehlermarkierten Orthopunkten erschien die Meldung: "Orthopunkt mit gleicher Abzisse, Fußpunkt setzen", obwohl es an dieser Stelle nicht notwendig ist. Berichtigt

### Build 003 (16.10.2009)

KafPlot

1. In die Systra-Koordinatendatei wurde der mitllere Fehler der Punkte in Meter geschrieben, wird von Systra aber als Zentimeter ausgewertet. Berichtigt
2. Bei groben Datenfehlern wurde bei der Systra-Ausgabe keine Fehlermeldung erzeugt. Berichtigt
3. Die Konfiguration der Bogenschnitte werden jetzt ebenfalls bei der Systra-Ausgabe übertragen.
4. Punkte, die in orthogonalen Linien nur als gefluchtete Schnittpunkte auftreten, werden bei der Systra-Ausgabe zusätzlich als gering gewichteter Geradenschnitt ausgegeben. Diese Schnitte werden jetzt auch aus Geradenbedingungen erzeugt.
5. In der Datenprüfung wurde der Punkt Konfiguration hinzugefügt. Hierbei wird getestet, ob die Beobachtungen auch ohne Näherungskoordinaten oder Digitalisierungsblock auswertbar wären. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn bei der Ausgabe nach SYSTRA die Angabe von Näherungswerten nicht gewünscht ist.
   Ebenfalls getestet werden Konfigurationsdefekte, etwa Ordinaten mit falschem Vorzeichen oder linksseitige Bogenschnitte. Ungünstige Bogenschnitte werden ebenfalls gemeldet.
6. Der KafkaRunner wurde erweitert. Die kafka.properties ist zu ergänzen.
7. In den Trafoblöcken ist das Markieren einer fehlerhaften Beobachtung mit der Kennung 5 nicht möglich, da mit dieser Kennung ein neues 5-Parameter-Transformationssystem erzeugt wird. KafPlot erzeugt jetzt eine Fehlermeldung, wenn diese fehlerhafte Eingabe getätigt wurde.
8. Bogenschnitte sind immer zwei Zeilen mit der Kennung 6. Wenn ein Bogenschnitt innerhalb eines Risses nicht beendet wurde, wird ein Fehler gemeldet.
9. Bei der Systra-Ausgabe kann jetzt ausgewählt werden, ob die Punktgenauigkeit übertragen wird oder nicht. Sobald für Festpunkte eine Punktgenauigkeit vorgegeben wird, behandelt Systra diese als dynamische Punkte.
   Als Standard werden nur die mit C!Dig: gekennzeichneten Transformationsblöcke als Systra-Digitalisiersystem übertragen, alle anderen werden als lokales Koordinatensystem übertragen. Dieser Ansatz ist zwar formal richtig, führt aber zu einer ungünstigen Visualisierung unter Systra. Es wurde eine Ausgabeoption eingeführt, die es ermöglicht, alle Transformationsblöcke als Digitalisiersystem nach Systra zu übertragen.
   Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Übertragung der Bogenschnittdefinitionen abzuschalten. Diese nicht liniearen Bedingungen bereiten der Systra-Vorausgleichung erhebliche Schwierigkeiten.
   Wenn zu Rissen das Datum gesetzt ist, wird damit das Datumsfeld in den Systra-Dateien belegt. Ein zusätzlicher Schalter bewirkt, dass dieses Datum in das Feld &qut;freier Text" verschoben wird.
10. Die Systemparameter des Systra-Exports enthalten jetzt gerundete Genauigkeiten, Systra liest hier nicht die möglichen Nachkommastellen.
11. Komplett als fehlerhaft markierte Messungslinien erhielten beim Systra-Export keine eigene SystemNummer. Berichtigt
12. Neuere BSPE-Dateien bringen Attribute (SachDaten) für Gebäude (zb.: Firsthöhe) mit. Diese werden jetzt gelesen, in der DAT und in den Viewerdaten gespeichert und im InfoDialog angezeigt. Bei georeferenzierten Sachdatenattributen werden diese auch graphisch präsentiert.
13. Für Grenzpunkte mit den neu eingeführten Vermarkungsarten 041-044 wurde der falsche OSKA erzeugt.Berichtigt
14. Die Standardversion erzeugte durch die Lizenzeinschränkungen interne Fehler, so dass der MengeDialog keine Wirkung hatte. Berichtigt
15. Ältere Geosoft-Koordinatenformate werden jetzt erkannt. Das Ausgabeformat Geosoft-Koordinaten gibt jetzt auch 14-stellige Punktnummern aus.
16. Das Handling von unbekannten Dateiformaten wurde verbessert.
17. Dem Ausgabeformat GPS-Koordinaten wurde an erster stelle eine Leerzeichen eingefügt. So werden auch durch die Leica-Software 14-stellige Punktnummer erkannt.

### Build 004 (17.10.2009)

KafPlot

1. Den Einleseoptionen wurde auf Sonderwunsch die Option ERRPHS hinzugefügt. Sobald der Schalter gesetzt ist, erfahren fehlermarkierte Punkte eine Sonderbehandlung:
   Fehlermarkierte Punkte, die an zweiter Stelle als 1=Festpunkt oder 2=Beweglicher Punkt markiert sind, behalten Ihre Eingangskoordinate. KAFKA berechnet ohne Vorgabe eine neue Koordinate, die auch in der Identitätsliste entsprechend nachgewiesen wird.
   Ist der Schalter nicht gesetzt, werden wie bisher alle fehlermarkierten Punkte als Neupunkte behandelt.
2. Die Katasterämter haben einen unterschiedlichen Stand bei der Umsetzung der VALK-Richtlinien. In der aemter.properties kann für jedes Amt mit dem Schalter PropertyLoader.vat eine besondere Vermarkungsartenliste angegeben werden, zB: PropertyLoader.vat = vermarkungen_cottbus.properties
3. KafPlot gab in den Ausgabelisten die falsche Gemarkungsnummer aus, wenn gleiche Gemarkungsnamen in unterschiedlichen Gemeinden vorhanden waren. Berichtigt
4. Die Dat-Zeile: C!Steuerdaten: wurde als Fehler gemeldet. Berichtigt
5. Die Katasterämter speichern neuerdings öfter die absolute Lagegenauigkeit. KafPlot übernimmt aus der Punktdatenbank (EDBS) die absolute Lagegenauigkeit und speichert sie in der Koordinatenliste als Anschlussgenauigkeit. Der Punktstatus wird wie bisher gesetzt (beweglich wenn GL<=3cm) Die LGA ist dann entsprechend der EDBS mit P belegt.
   In der Umnummerierungsliste kann jetzt auch die LGA=P vergeben werden.
   Beim Schreiben der EDBS wird auch eine eingegebene LGA=P geschrieben. Feste und bewegliche Punkte übernehmen den Wert der Lagegenauigkeit aus der Koordinateneingabe, für Neupunkte wird der Wert aus der Fehlerellipse erzeugt.
   Wenn bei der EDBS-Ausgabe die Optionen LSP oder SP gewählt werden, übergibt KafPlot bei Anschlusspunkten jetzt auch die vorgegebene Genauigkeit. Bei beiden Schaltern wird aber immer der Wert der Lagegenauigkeit geschrieben, auch wenn der Punkt eine Stufe erhalten hat.
6. Der PunktDialog wurde überarbeitet. Er enthält jetzt auch die vorgegebene Lagegenauigkeit GL aus der Koordinateneingabe.
7. Im Recorder werden fehlerhafte Maße jetzt farbig dargestellt.

KafDat

1. Der Minka-PolarReader übernahm bei polaren Höhendaten nicht die Standpunktnummer, wenn der erste Messdatensatz keine Höhenmessung enthielt. Berichtigt
2. in der Identitätsliste wurden unzulässige negative Abweichungen in den Ordinaten nicht mit einer Bemerkung gekennzeichnet. Berichtigt

### Build 005 (15.02.2010)

KafPlot

1. WMS-Dienste werden jetzt immer mit dem Schalter TRANSPARENT=true vorbelegt. Dieser kann unter den Bild-Optionen abgeschalten werden.
2. Der EDBS-Reader liest keine Punkte, bei denen das Feld VAT mit Leerzeichen belegt ist. Berichtigt
3. Die Besonderheiten der sächsischen ALK wurden in den ALK-Reader eingearbeitet.
4. Unter Bearbeiten > Transformation wurde die Möglichkeit der Transformation von lokalen Koordinatensystemen nach GK eingeführt. Die Transformationsparameter für die lokalen Systeme sind in der trafoparameter.properties zu definieren.

### Build 006 (28.12.2010)

KafPlot

1. Die Riss-, Identitätsliste und der Fortführungsbeleg wurden an die neuen Vorschriften angepasst.
2. Der Inhalt und die Formatierung des Kopfes der Riss- und Identitätsliste kann in der kafplot.properties teilweise eingestellt werden.
3. Das aktuelle Geograf hatte Schwierigkeiten mit Geometriekopien von Nutzungsartenobjekten der Geograf-ALK-Ausgabe. Berichtigt
4. Ebenso wurde das Lesen von Bögen aus Geograf-Dateien berichtigt.
5. Der GeografRissWriter gibt jetzt auch die Hausnummern, Gebäudeabkürzungen und -OSKA und die Abkürzungen der Nutzungsarten aus.
6. In der Rissliste wird jetzt bei festen oder beweglichen Katasterneupunkten die vorgegebene Genauigkeit dokumentiert, nicht wie bisher die errechnete.

### Ideen zur Weiterentwicklung, bekannte Wünsche und Probleme

KafPlot

- Zu einem Flurstück soll eine Bemerkung für den Fortführungsbeleg angebbar sein.
- Der Punkt "Konfiguration" bei der Datenprüfung ist für die Übertragung nach SYSTRA ausgelegt. Er sollte so erweitert werden, dass auch Konfigurationsdefekte unter Kafka erkannt werden, denn bei der Ausgleichung mit Näherungskoordinaten und Digitalisierblock kann es passieren, das nicht angeschlossene Teilsysteme nicht erkannt werden.
- Die Eigentümerangaben werden bei der Geograf-Riss-Ausgabe mit übertragen. Es wird eine Konfigurierbarkeit der übertragenen Textzeilen gewünscht.
- Der Import eines SYSTRA-Projektes und die Anzeige der SYSTRA-Protokolle sollte möglich sein.
- Der WMS-Reader arbeitet nur mit ETRS-Koordinatensystemen. Auch andere Koordinatensysteme sollten zumindest in einem leeren Projekt ladbar sein.
- Die Suche im WWW holt, soweit ein Objekt nicht gefunden wurde (zB. Gebäudeadresse) das übergeordnete Objekt (zB. Strasse). Es sollte zumindest eine Meldung erzegt werden, wenn ein Objekt nicht gefunden wurde. Auch sollte das holen von ganzen Featuregruppen möglich sein, zB. alle Straßen einer Gemeinde. Die gefundenen Objekte sollten auch gespeichert werden können.
- Das Lesen von GML-Dateien sollte möglich sein.
- Das Speichern von KML-Dateien wird gewünscht.
- Fehlermeldung, wenn versehentlich ein amtlicher Punkt umnummeriert wird
- umfangreichere Auswahlschalter beim ALK-Import: Gebäudeattribute, Flur, Topografie....

KafDat

KafkaRunner

Ich bedanke mich bei allen Kunden für die zahlreichen Anregungen.

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2009 JS