zurück zur HILFE | # Referenz
| Punktarten Linienarten Ebenen Punktstatus Vermarkungsart Lagestatus Art der Lagegenauigkeit Lagezuverlässigkeit Katasterstatus Risskennzeichen Flurstücksart Einleseoptionen Suche nach Muster Bemerkungen in Ausgabedaten |

## Punktarten

PA | Bedeutung
0 | Trigonometrischer Punkt
1 | Aufnahmepunkt
2 | Grenzpunkt
3 | Gebäudepunkt
4 | topographischer Punkt
7 | Polygonpunkt, Kleinpunkt
8 | Schwerepunkt
9 | Höhenfestpunkt

Die Punktarten `1-9` markieren amtliche Punkte. Nur diese werden beim Auslesen in die der Kommunikation mit dem Katasteramt dienenden Datei-Formate (Gsb, Edbs) übertragen. Die in Kafka berechneten Neupunkte besitzen keine Punktart. Zur Übergabe an das Amt werden sie markiert, in dem in der Umnummerierungsliste eine Art vergeben wird.

## Linienarten

LA | Bedeutung
0 | Linie zur Objektdefinition
2 | Grenze
3 | Gebäude
4 | topographische Linie

Die Linien mit der Linienart = `2` auf den Ebenen `1` = `vorhandene Grenzen` und `48` = `neue Grenzen` werden an das Katasteramt mit dem Riss (Liste) übergeben. Alle Grenzen, die bei der Messung nicht festgestellt wurden und nur der Flächenberechnung oder zur Darstellung dienen, sollten auf Ebene `49` = `gerechnete, digitalisierte Grenzen` liegen.

## Ebenen

EB | Bedeutung
1 | im Kataster vorh. Grenzen
2 | Gebäude
3 | Grenzeinrichtungen
4 | Straßen
5 | Gelände
6 | Höhen
7 | Bewuchs
8 | Gewässer
9 | Konstruktionen
10 | Verkehr
11 | Eisenbahn
12 | Straßenbahn
18 | Höhenfestpunkte
19 | Lagefestpunkte
41 | neu festgestellte Grenzen
42 | neue Gebäude
47 | liegenschaftliche Nutzung
48 | neue Grenzen
49 | gerechnete, digitalisierte Grenzen
50 | Riss
59 | neue Lagefestpunkte

## Punktstatus

PS | Bedeutung
0 | Näherungspunkt
1 | Festpunkt
2 | Beweglicher Punkt
3 | Höhenfestpunkt
5 | Punkt mit fehlerhaften Koordinaten

Der Punktstatus wird in der KafPlot-Grafik unterschiedlich markiert. Festpunkte werden schwarz, bewegliche grau-gefüllt dargestellt. Neu- bzw. Näherungspunkte erhalten keine Flächenfüllung.

Höhenfestpunkte können nicht dargestellt werden, da für diese Punkte keine Lagekoordinaten gegeben sind.

Punkte mit dem Punktstatus `5` werden von Kafka überlesen. Sie können also nicht als Anschlußpunkte genutzt werden. KafPlot liest die fehlerhaften Koordinaten und dokumentiert sie in der Identitätsliste gesondert. In der Grafik werden sie rosa gefüllt dargestellt.

## Vermarkungsart

VA | Bedeutung | unterird. Sicherung
000 | Art der Vermarkung noch nicht erfasst | n.n.
010 | Stein | n.n.
011 | Stein | nein
012 | Stein | ja
013 | Kunststoffmarke | -
014 | Platte | -
015 | Hohlziegel | -
017 | Pfeiler | -
020 | Rohr | n.n.
021 | Rohr | nein
022 | Rohr | ja
025 | Vermessungsmarke | n.n.
026 | Vermessungsmarke | nein
027 | Vermessungsmarke | ja
030 | Pfahl | -
035 | Flasche | -
040 | Bolzen, Nagel | -
041 | Sockel (roh) | -
042 | Sockel (verputzt) | -
043 | Ecke (roh) | -
044 | Ecke (verputzt) | -
045 | Festlegung der Wasserstraßenverwaltung | -
050 | Vermessungsmarke mit Schutzvorrichtung | n.n.
051 | Vermessungsmarke mit Schutzvorrichtung | nein
052 | Vermessungsmarke mit Schutzvorrichtung | ja
054 | BRAREF-Vermarkung | -
060 | Meißelzeichen | -
070 | Punkt ist ohne Vermarkung dauerhaft und gut erkennbar festgelegt | -
088 | Punkt ist indirekt vermarkt | -
090 | unvermarkt, keine weiteren Angaben bekannt oder gespeichert | -
094 | Vermarkung nicht mehr vorhanden | -
099 | keine Angaben bekannt | -

Die rot gekennzeichneten Vermarkungsarten sollen nicht in die ALK eingehen, sie werden von KafPlot als Fehler gemeldet, sobald sie für einen Punkt vergeben werden.
Im Feld `VVA` der Umnummerierungsliste können sie aber zur näheren Bezeichnung des Punktes verwendet werden.

Abweichend von der amtlichen Liste können folgende Vermarkungsarten vergeben werden:

VA | Bedeutung | unterird. Sicherung | Bezeichnung | Kat.Va
| Grenzsteine, grenzsteinähnliche Grenzzeichen
510 | Betonstein | n.n. | Bt | 010
511 |  | nein | Bt | 011
512 |  | ja | Bt | 012
520 | Granitstein | n.n. | Gr | 010
521 |  | nein | Gr | 011
522 |  | ja | Gr | 012
530 | Feldstein | n.n. | F | 010
531 |  | nein | F | 011
532 |  | ja | F | 012
540 | Kunststoffstein | n.n. | KSt | 010
541 |  | nein | KSt | 011
542 |  | ja | KSt | 012
550 | Schlagvermarkung | - | Sv | 012
560 | Pfeiler | - | P | 017
570 | Lochstein, oberird. | n.n. | LS | 010
571 |  | nein | LS | 011
572 |  | ja | LS | 012
| andere sichtbare Abmarkungen
610 | Kunststoffmarke | n.n. | K | 013
611 | Klebemarke | nein | Kl | 013
612 | Rohr mit Kappe | ja | RK | 027
620 | Rohr | n.n. | R | 020
621 |  | nein | R | 021
622 |  | ja | R | 022
630 | Nagel | - | N | 040
635 | Bolzen | - | B | 040
640 | Pfahl | - | Pf | 030
650 | Meizelzeichen | - | Mz | 060
660 | Messingmarke | - | MM | 040
| unterirdische Sicherungen
710 | Flasche | - | Fl | 035
715 | Scherben | - | Scherben | 035
720 | Ziegel | - | Zi | 035
725 | Hohlziegel | - | Hz | 015
730 | Platte | - | Pl | 014
740 | Schlacke | - | Sl | 035
750 | Drainrohr | - | D | 015
770 | Lochstein, unterird. | - | LS | 015
| ohne Vermarkung dauerhaft sichtbar
810 | Ecke | - | - | 070
811 | Sockel(roh) | - | - | 041
812 | Sockel(verputzt) | - | - | 042
813 | Ecke(roh) | - | - | 043
814 | Ecke(verputzt) | - | - | 044
820 | Grenzhügel | - | - | 070
830 | Grenzbaum, Laub- | - | - | 070
840 | Grenzbaum, Nadel- | - | - | 070
850 | Zaunsäule, rund | - | - | 070
851 | Zaunsäule, eckig | - | - | 070
860 | Festlegung WSV | - | - | 045
| ohne Vermarkung
910 | unvermarkt | - | - | 090
915 | indirekt verm. | - | - | 088
920 | vorläufig verm. | - | - | 089
950 | Abm. fehlt | - | Abm.f. | 094
955 | St. fehlt | - | St.f. | 098
960 | Abm.n.aufgefunden | - | Abm.n.aufgef. | 099
965 | Abm.n.aufgesucht | - | Abm.n.aufges. | 099
970 | Abm. entfernt | - | - | 094

Werden konsequent Vermarkungsarten der erweiterten Liste vergeben, kann die Bezeichnung der Abmarkungen in der KafPlot-Grafik eingebelendet werden. Die Symbolik wird entsprechend der ZV-Riss dargestellt, das Zeichnen des Risses und der Anlage zur Grenzverhandlung wird so erleichtert.
Die Vermarkungsarten werden entsprechend den Einstellungen in der Datei vermarkungen.properties in die korrekten amtlichen Schlüssel umgesetzt.

Die rot gekennzeichneten Arten sollen nicht für die endgültige Vermarkungsart (Feld `VA` in der Umnummerierungsliste) verwendet werden, KafPlot meldet diese als Fehler. Die entsprechenden Arten können aber zur näheren Bezeichnung des Punktes in dem Feld `VVA` eingetragen werden.

## Lagestatus

LS | Bedeutung
040 | vorläufige Koordinate im System ETRS89
489 | festgesetzte Koordinate im System ETRS89

## Art der Lagegenauigkeit

LG | Bedeutung
1 | < 3cm
2 | < 6cm
3 | < 10cm
7 | < 30cm
8 | < 60cm
9 | < 100cm
A | < 500cm
P | absolut

## Lagezuverlässigkeit

LZK | Bedeutung
0 | unbestimmt
1 | Punktidentität nicht geprüft
2 | Punktidentität wurde geprüft

## Katasterstatus

KS | Bedeutung
0 | Standard
1 | Punkt im Kataster untergegangen

## Risskennzeichen

Für die Bearbeitung von QL-Projekten wurde von seitens der Katasterbehörden ein Leitfaden erarbeitet. Dieser sieht für die Erfassung der Risse einen Beobachtungsnamen vor:

    2609001F228M13

Stelle | Beispiel | Bedeutung
1-4 | 2609 | letzten vier Stellen der Gemarkungsnummer
5-7 | 001 | Flurnummer
8-11 | F228 | Blattnummer des Risses
|  | E = Ergänzungskarte F = Fortführungsriss H = Handriss N = Neumessungsriss S = Separationskarte V = Verzeichnis
12 | M | Beobachtungstyp
|  | D = Durchfluchtung G = GPS M = Messungslinie P = Parallelität R = Richtung (Polar) S = Spannmaß T = Transformation
13-14 | 13 | Nummerierung der Systeme (Messungslinien) innerhalb eines Risses

Die beiden letzten Angaben (Beobachtungstyp und Nummer der Messungslinie) erzeugt KafPlot bei der Übertragung in das Zielsystem automatisch. Die übrigen Angaben müssen in der Auftragsdatei in der Liste Katasternachweis, im Transformationsblock und im Bedingungsblock vorgegeben werden. Desweiteren kann das Datum `D=` der Messung aus dem erfassten Riss angegeben werden. Hieraus erkennt KafPlot, wann ein Grenzpunkt entstanden ist und übergibt diese Information an das Zielsystem. Optional kann für den Riss eine Bemerkung mit der Kennung `B=` angegeben werden.

    C!Riss: 2609001F228 D=23.06.1946 B=Bodenreform

## Flurstücksart

Die Flurstücke in KafPlot erhalten intern eine Flurstücksart. Diese wird beim Einlesen des Kafka-Auftrages automatisch anhand der Angaben zum Flurstück erkannt. Beim Einlesen von Flurstücken aus einer Import-Schnittstelle werden die Flurstücke zum Teil mit der Flurstücksart in die Kafka-Auftragsdatei geschrieben. Dies ist insbesondere notwendig, wenn nicht alle erforderlichen Angaben zum Flurstück zur Verfügung stehen.

Die Flurstücksart ist eine dreistellige Nummer, sie setzt sich wie folgt zusammen:

1. Die Art der Fläche:

   Gemarkung | = 2
   Flur | = 3
   Vereinigung | = 6
   Stammstück | = 7
   Teilstück | = 8
   Nutzungsart | = 9

2. Die Art der Unterteilung:

   ohne | = 0
   Teilstück | = 8
   Nutzungsart | = 9

3. Die Art der Fortführung:

   ohne | = 0
   Fortführung | = 1
   Untergang | = 9

Es ergeben sich folgende Variationen:

ohne | = 000
Gemarkung | = 200
Flur | = 300
Vereinigung ohne Teile | = 601
Vereinigung mit Teilstücken | = 681
Vereinigung mit Nutzungen | = 691
Flurstück ohne Fortführung | = 700
Flurstück wird vereinigt | = 709
Flurstück ohne Teile | = 701
Flurstück mit Teilstücken | = 781
Flurstück mit Nutzungen | = 791
Teilstück | = 801
Teilstück mit Nutzungen | = 891
Nutzung | = 901

Die Fortführung der Flurstücke kann jeweils abgeschalten werden, indem die letzte Stelle der Flurstücksart mit einer `0` belegt wird.

## Einleseoptionen

Mit der Variablen `C!Daten:` in den Steuerdaten können bestimmte Daten vom Einleseprozess ausgeschlossen werden. Weiterhin können Testroutinen, die beim Einlesevorgang durchgeführt werden, einzeln abgeschalten werden. Dazu ist die Angabe der folgenden Kennungen möglich. Ein `-` vor der Kennung schaltet die entsprechende Option aus, ein `+` schaltet sie an. Mehrere Kennungen können durch Leerzeichen oder Komma getrennt hintereinander angegeben werden.
Durch das Ausschalten einiger Optionen kann der Einlesevorgang bei großen Projekten in der Arbeitsphase beschleunigt werden, zur endgültigen Auswertung sollten wieder alle Optionen eingeschalten werden.
Wenn Optionen ausgeschalten werden, erscheint in der KafPlot-Statuszeile ein rotes Ausrufezeichen im Feld Status.

Kennung | Standard | Bedeutung
LT | ja | lt*-Dateien werden gelesen
LT2 | nein | lt2-Datei wird gelesen
LT6 | nein | lt6-Datei wird gelesen
LT7 | ja | lt7-Datei wird gelesen
LT8 | ja | lt8-Datei wird gelesen
LT9 | ja | lt9-Datei wird gelesen
E | ja | Alle Daten werden nach dem Einlesen geprüft und ausgewertet
EP | ja | Die Punkte werden nach dem Einlesen geprüft und ausgewertet
EPP | ja | Die Punktparameter werden nach dem Einlesen geprüft und ausgewertet
EPPOS | ja | Ein fehlender Objektschlüssel wird nach dem Einlesen automatisch erzeugt
EPPLZ | ja | Eine fehlende Lagezuverlässigkeit wird nach dem Einlesen automatisch erzeugt
EPPPS | ja | Ein fehlender Punktstatus wird nach dem Einlesen automatisch erzeugt
EPPPG | ja | Die Anschlussgenauigkeiten der Punkte werden erzeugt
ERRPHS | nein | Fehlermarkierte Punkte, die an zweiter Stelle als 1=Festpunkt oder 2=Beweglicher Punkt markiert sind, behalten Ihre Eingangskoordinate
EL | ja | Die Linien werden nach dem Einlesen geprüft und ausgewertet
EZ | ja | Die Flurstücke werden nach dem Einlesen geprüft und ausgewertet
TPP | ja | Punktparameter werden geprüft
TPPEB | ja | Punktparameter: Ebene wird geprüft
TPPPA | ja | Punktparameter: Punktart wird geprüft
TPPVA | ja | Punktparameter: Vermarkungsart wird geprüft
TPPVA0 | ja | Punktparameter: Vermarkungsart wird auf 000 geprüft
TPPLG | ja | Punktparameter: Lagegenauigkeitsstufe wird geprüft
TPPOS | ja | Punktparameter: Objektschlüssel wird geprüft
TPPOS0 | ja | Punktparameter: Objektschlüssel wird auf 000 geprüft
WPNK | nein | Koordinaten von Näherungspunkten werden in der DAT überschrieben

Beispiel:
KafPlot soll zusätzlich die Datei *.lt6 einlesen und die Prüfung auf Vermarkung = 000 unterlassen.

    C!Daten: +lt6, -tppva0

## Suche nach Muster

Bei der Suche nach Punkten kann bei der einfachen Suche ein Suchmuster angegeben werden. KafPlot sucht Punkte, die diesem Muster entsprechen. Folgende Zeichen sind möglich:

? | Ein Fragezeichen steht für ein beliebiges Zeichen
# | Eine Raute steht für eine beliebige Anzahl (aber mindestens einem) von beliebigen Zeichen
* | Ein Sternchen steht für eine beliebige Anzahl (einschließlich gar keinem) von beliebigen Zeichen

Beispiele:

???1 | Findet alle vierstelligen Punktnummern, deren letzte Stelle die Ziffer 1 enthält
*50231 | Findet alle Nummern, die mir der Ziffernfolge 50231 enden.
#???9? | Findet alle Nummern, die mehr als 5 Stellen besitzen und deren vorletzte Stelle eine 9 enthält.

## Bemerkungen in Ausgabedaten

Durch Einfügen von sogenannten Tags können Bemerkungen aus der Auftragsdatei in Ausgabedaten (Listen des Katasternachweises; EDBS-Datei) übernommen werden. Diese Tags können sowohl in der Liste Katasternachweis als auch in der Umnummerierungsliste gesetzt werden und sind in Spalte 100 in spitzen Klammern einzutragen:

    C             PN1            PN2                 S           GS                                    BEMERKUNG

    3               1              2              100.005        1.0                                   <no>

    C             PNA            PNN A  VA  LS L  HS H EB  VT VVA Z OSKA S                             BEMERKUNG

    8               1          30000 2 000 489 1 000 0 00                                              <edbs.ent=1920FR17>

Mögliche verwendbare Tags sind:

Im Katasternachweis:

no | Die ganze Zeile erscheint nicht in der Identitätsliste.
no1 | Der unter PN1 eingetragene Punkt erscheint nicht in der Identitätsliste.
no2 | Der unter PN2 eingetragene Punkt erscheint nicht in der Identitätsliste.

In der Umnummerierungsliste:

edbs.ent=Bemerkung | Standardmäßig wird in die EDBS-Datei die Antragsnummer geschrieben. Mit diesem Tag kann stattdessen ein anderer Text übernommen werden. Die Zeichenkette wird dabei Edbs-konform gewandelt, d.h. die Umlaute werden durch Sonderzeichen ersetzt.
rissliste.bem=Bemerkung | Mit diesem Tag wird die Bemerkung in die Bemerkungsspalte der Rissliste geschrieben. Standardmäßig wird dieser Text an den von KafPlot automatisch generierten Text angehängt. Mit dem ersten Zeichen des Wertes kann dieses Verhalten geändert werden:
rissliste.bem=#Bemerkung | Fügt die Bemerkung vor dem automatischen Text ein.
rissliste.bem=!Bemerkung | Ersetzt den automatischen Text durch die Bemerkung.
npi.bem=Bemerkung | Fügt die Bemerkung in die Identitätsliste ein.

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

© 1999 JS