zurück zur HILFE | # Versionsinfo
| Version 1.2 Version 1.3 Version 1.4 Version 1.5 Version 1.6 Version 1.7 Version 1.8

Seit der Version 1.4 ist KafPlot in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, der Standard-, der Plus- und der Integris-Version.

Die Standard-Version wurde konzipiert für Katatasterauswertungen jeder Art. Enthalten sind Module zur automatischen Erstellung der Auftragsdatei (KafDat), die Version ermöglicht den Import und Export der gängigen Messdaten- und Punktdatenformate, sie erzeugt die für Brandenburg nötigen Protokolle (Rissliste, Liste Punktidentität, Fortführungsbeleg) und unterstützt den Bearbeiter mit einer hervorragenden Grafik.

Für Kunden mit höheren Ansprüchen wurde die Plus-Version entwickelt. Bei der Bearbeitung von FALKE-Projekten hat sich die Kombination Kafka-KafPlot als ein Mittel herausgestellt, mit dem auch höheren Anforderungen an die geometrische Qualität von digitalisierten Grundrissdaten entsprochen werden kann.
Die Plus-Version soll den Bearbeiter von solchen umfangreichen Projekten besonders unterstützen. Die Hinterlegung mit Bitmaps (zB. Luftbilder) hilft den Bearbeiter bei den oft nicht einfach zu treffenden Entscheidungen, besonders wenn durch eine zu geringe Anzahl von Passpunkten eine Aussage über die erreichte Genauigkeit nicht möglich ist. Auch die weiteren Features sind auf die Bearbeitung von großen Projekten ausgerichtet.

Innerhalb des Integris-Projektes dient KafPlot im wesentlichen als Formulargenerator, diese Version wurde folglich auf die Erzeugung der Protokolle (Rissliste, Liste Punktidentität, Fortführungsbeleg) beschränkt. Sämtliche andere Funktionalität wird von Integris übernommen.

Für Kunden, die auf die eigentlichen Stärken von KafPlot verzichten möchten und KafPlot als reinen KafkaViewer benutzen möchten, wurde mit der Version 1.6 eine LT-Version eingeführt.

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2004 JS