zurück zur HILFE | # Version 1.5
| Build 001 Build 002 Build 003 Build 004 Build 005 Build 006 Build 007 |

## Version 1.5

### Build 001 (21.03.2004)

Das Programmsystem KafPlot/KafDat hält natürlich mit der Entwicklung, die KAFKA vorgibt, mit. So unterstützt die Version 1.5 auch die veränderten Formate der Ein- und Ausgabedatein KAFKAs.

Um dies zu realisieren, war es notwendig, KafPlot das Auswerten der Fortran-Formatanweisungen (zB: (I1,2(1X,A14),2F14.4,4F8.4)) beizubringen. Das bring den Vorteil mit sich, dass der Anwender bei der Auswertung mit KafPlot nicht mehr unbedingt an das in dieser Hilfe spezifizierte Format der Auftragsdatei gebunden ist. KafPlot sollte jetzt jedes KAFKA-konforme Format lesen und darstellen können.

WinKafka erlaubt ein Anstarten der Vorausgleichung und der Ausgleichung wie bisher aus der Konsole, jetzt mit den Befehlen WINKAV und WINKAG. Das neue Datenbankformat der Datei *.kpf unterstützt KafPlot (vorerst) noch nicht.

Ich möchte nochmals auf die Möglichkeit hinweisen, dass KafPlot und KafDat auf Windows-Betriebssystemen mit Dateitypen verknüfpt werden können. Die Vorgehensweise hierzu ist in der FAQ beschrieben. Es können auch alle weiteren, von KafPlot darstellbaren Dateitypen, verknüpft werden. Es verbessert das Handling ungemein, wenn Koordinatendateien (zB.: EDBS) auf rechten Mausklick mit KafPlot startbar sind.

Mit der Version 1.5 wurden noch einige Fehler bereinigt:

KafPlot

1. Bei gegenüber der Nordrichtung gedrehten Bitmaps kam es zu Fehlern beim Speichern der Georeferenzierung. Bereinigt
2. Beim Auswerten von Flurstücken mit Sollflächen wurde teilweise die Flächenreduktion mit ungültigen Flurstückskoordinaten durchgeführt. Dadurch kam es zu Flächendifferenzen bei der Auswertung. Berichtigt
3. Die Erzeugung der Belege (NRW) war noch nicht korrekt. Berichtigt

Leider kam es in der letzten Zeit zu Verzögerungen bei der Einarbeitung von Kundenwünschen. Bedingt durch meine jetzige Tätigkeit als Vermessungsassessor ist die Zeit für das KafPlot-Projekt wesentlich knapper geworden. Dennoch möchte ich das Projekt weiterführen, ich hoffe wieder zu verträglichen Update-Zyklen zurückzufinden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit der neuen Version.

### Build 002 (12.04.2004)

KafDat

1. KafDat sollte beim Erzeugen einer neuen Auftragsdatei immer den ersten, in der Datei KafDat.properties angegebenen Steuerdatensatz erzeugen, soweit nicht vom Anwender ein besonderer Steuerdatensatz ausgewählt wird. Dies geschieht jetzt auch.
2. Am LeicaPolarReader wurden einige Änderungen vorgenommen. So sollten jetzt auch gemessenen Polygonzüge und freie Stationierungen übernommen werden. Näheres dazu nach einem hoffentlich erfolgreichen Test beim entsprechenden Kunden.

KafPlot

1. KafPlot gibt jetzt eine Fehlermeldung aus, wenn in den Steuerdaten der DAT keine Geländehöhe angegeben wurde.
2. Ebenfalls bemeckert wird, wenn das in den Steuerdaten angegebene Koordinatensystem nicht mit den eigentlichen Koordinaten zusammenpasst.
3. KafPlot machte Schwierigkeiten, wenn in der Dat Leerzeichen an der Stelle von Werten vorkamen. Ich hatte den Fehler nicht bemerkt, da mein Editor beim Speichern automatisch Leerzeichen am Ende von Zeilen löscht. Bereinigt
4. Beim Speichern erzeugte KafPlot teilweise die Flurstücke mehrfach. Berichtigt
5. Der WLDGE-Import versteht jetzt auch Datensätze mit der Kennung 4.
   Außerdem bietet KafPlot beim Import jetzt mehrere Optionen an. Unter anderen kann ein Abgleich mit den vorhandenen (zB. aus Geograf-Import) Flurstücksdaten durchgeführt werden.
6. Das Lesen und Schreiben des Caddy-Punktdatenformats wird unterstützt.

### Build 003 (25.04.2004)

KafPlot

1. Der EDBS-Reader ermöglicht jetzt die Generierung von fehlenden OSKA-Schlüsseln. Die Option findet sich unter den Details im Einlesedialog.
2. Der WLDGE-Reader enthielt noch Fehler:
   - bei eingeschaltenden Abgleich wurden die Buchflächen nicht in die Dat geschrieben. Bereinigt
   - Die zulässige Flächendifferenz im selben Reader wurde nicht korrekt berechnet. Berichtigt.
   - Die zusätzlich zum vorhandenen Bestand gelesenen Flurstücke werden beim Abgleich jetzt als ALB-Stücke gelesen.
   - Es lässt sich jetzt die Berechnungsart zur Fläche angeben (Buch- bzw. Sollfläche)
3. Einige Änderungen an der NRW-Version:
   - Die neuen TP und AP fließen in die Auswahl der Anschlusspunkte nur noch mit ein, wenn die LGA der Punkte auf 1 gesetzt ist, d.h wenn diese als neubestimmte Lagefestpunkte dienen sollen.
   - Die Nummer des Teilstücks wird jetzt in grau geschrieben.
   - Die Flurstücksnummernausgabe wurde korrigiert, Nutzungsarten erhalten jetzt alle auch ihre Abkürzung.
   - Die Flächensumme wird für jedes Flurstück gelistet.
4. Im Optionendialog lässt sich jetzt die Flächendarstellung der Flurstücke ändern. Es kann auf eine auf die Nutzungsarten bezogene Darstellung umgeschalten werden. Dazu wurde die Datei nutzungen.properties erweitert.

### Build 004 (01.05.2004)

KafPlot

1. Die Möglichkeiten des Grafik zentrierens und des Zoomens sind erweitert worden.
2. Ebenfalls erweitert wurden die Tastaturbefehle zum Zentrieren und Zoomen.
3. Mit den Tasten (Bild oben) und (Bild unten) können jetzt die letzten Zoomstufen durchgeblättert werden.
4. Das Importieren einer Auftragsdatei (*.dat) ist jetzt möglich. Dazu müssen natürlich auch alle Neupunkte als Näherungskoordinaten in der Auftragsdatei vorhanden sein, sonst hagelts Fehlermeldungen. Dementsprechende Auftragsdateien entstehen zB. beim Geograf-Import.
5. KafPlot meldet jetzt auch analog zu Kafka doppelte Punkte in der Punkteingabe. Es bleibt bei der ersten Punkteingabe, Folgepunkte werden ignoriert.

### Build 005 (15.05.2004)

KafPlot

1. Der WLDGE-Reader wurde um weitere Unterformate erweitert.
2. Das Einlesen von EDBS-Punktdaten wurde wesentlich beschleunigt.
3. Ebenfalls eine wesentliche Beschleunigung hat das Speichern einer Auftragsdatei erfahren.
4. Optimiert wurde auch der Sortieralgorithmus, der von allen Punktdaten-Writern benutzt wird.
5. Mit weiteren Einleseoptionen kann der Einleseprozess der Auftragsdaten nochmals beschleunigt werden. Das Einlesen von FALKE-Projekten dauerte zum Teil recht lange. Dabei werden in der Arbeitsphase garnicht alle Berechnungen und Prüfroutinen benötigt.
6. Um einen sehr tiefen Zoom zu ermöglichen, verwendet KafPlot spezielle Algorithmen bei der Darstellung der Grafikelemente. Da es in Ausnahmefällen zu Fehldarstellungen bei Flächen und Bögen kam, wurden diese Algorithmen komplett überarbeitet. Positiver Nebeneffekt ist der geringfügig schnellerer Bildaufbau.

### Build 006 (28.05.2004)

KafPlot

1. In dem Dialog Speichern unter gibt es den Schalter "nicht benutzte Punkte und Werte schreiben". Wenn dieser abgewählt wird, schreibt KafPlot die Offline-Elemente (alle grau präsentierten Punkte, Messungen und Bedingungen) nicht in die Dat. Bei dem Schreiben der Punkte prüft KafPlot jetzt zusätzlich, ob der entsprechende Punkt benutzt wurde (durch Messungen, Linien...). Damit werden auch alle nicht benutzten Festpunkte herausgefiltert.
2. Beim Speichern wurden in Ausnahmefällen Teilstücke doppelt in die Dat geschrieben. Berichtigt
3. Beim Markieren eines Objektes öffnet sich auf rechten Mausklick ein kontextbezogener Dialog. Bei angewählten Punkten ist jetzt auch eine Löschfunktion eingebaut. Es sind nur nicht benutzte Punkte löschbar. Soweit eine Menge angewählt ist, kann diese gelöscht werden. Hier fragt ein Dialog nocheinmal nach.
4. In dem punktbezogenen Kontextmenü ist jetzt auch das Kopieren der Punktnummer möglich. Diese kann dann zB. mit Bearbeiten > Einfügen in den Editor übernommen werden.

### Build 007 (05.06.2004)

KafPlot

1. Bei der Anwahl der Flurstücke wird jetzt ein eideutigerer Text in der Statusleiste angezeigt.
2. Für große Projekte (FALKE) wurde jetzt der Menüpunkt Bearbeiten > Suche Objekt eingeführt.
3. Unter Optionen > Messungen steht jetzt auch ein Detaildialog für alle Orthogonalen/Messbandmessungen bereit.
4. Der Befehl Bearbeiten > Menge umkehren funktionierte nicht mehr. Berichtigt

KafPlot-Support (Info, Fragen, Anregungen)

GeoCalc © 2004 JS